硫酸汞 理化性质表
	化学品及基本信息

	化学品名称：
	硫酸汞
	CAS 号：
	7783-35-9

	第一部分：化学品及企业标识

	化学品中文名：
	硫酸汞；硫酸高汞

	化学品英文名：
	mercury (II) sulfate；mercuric sulfate

	分子式：
	HgSO4
	相对分子质量：
	296.7

	化学品的推荐及限制用途：
	用于制甘汞、升汞和蓄电池组，并用作乙烯水合制乙醛的催化剂。

	第二部分：危险性概述

	紧急情况概述：
	吞咽会中毒，皮肤接触会中毒，可能导致皮肤过敏反应。

	GHS 危险性类别：
	急性毒性-经口，类别3急性毒性-经皮，类别3皮肤致敏物，类别1特异性靶器官毒性-一次接触，类别1特异性靶器官毒性-反复接触，类别1危害水生环境-急性危害，类别1危害水生环境-长期危害，类别1

	警示词：
	危险

	危险性说明：
	吞咽会中毒，皮肤接触会中毒，可能导致皮肤过敏反应，对器官造成损害，长时间或反复接触对器官造成损伤，对水生生物毒性非常大并具有长期持续影响。

	预防措施：
	避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。作业场所不得进食、饮水或吸烟。戴防护手套、穿防护服。避免吸入粉尘。污染的工作服不得带出工作场所。操作后彻底清洗。禁止排入环境。

	皮肤接触：
	用大量肥皂水和水清洗。如感觉不适，呼叫中毒控制中心或就医。立即脱去所有被污染的衣服。被污染的衣服须经洗净后方可重新使用。

	如出现皮肤刺激或皮疹：
	就医。
	食入：
	立即呼叫中毒控制中心或就医。漱口。

	如果接触：
	立即呼叫中毒控制中心或就医。如感觉不适，就医。收集泄漏物。

	安全储存：
	上锁保管。
	废弃处置：
	本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。

	物理和化学危险：
	不燃，无特殊燃爆特性。

	健康危害：
	急性中毒一般起病急，有头痛、头晕、低热、口腔炎、皮疹、呼吸道刺激症状、肺炎、肾损害。

	慢性汞中毒表现有：
	神经衰弱，震颤，口腔炎，齿龈有汞线等。
	环境危害：
	对水生生物毒性非常大并具有长期持续影响。

	第三部分：成分/组成信息

	物质/混合物：
	物质            混合物
	有害物成分：
	硫酸汞

	CAS No.：
	7783-35-9

	第四部分：急救措施

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

	皮肤接触：
	立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。
	眼睛接触：
	立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。

	食入：
	口服蛋清、牛奶或豆浆。就医。
	对保护施救者的忠告：
	根据需要使用个人防护设备。

	对医生的特别提示：
	解毒剂：二巯基丙磺酸钠、二巯基丁二酸钠、青霉胺。

	第五部分：消防措施

	灭火剂：
	本品不燃，根据着火原因选择适当灭火剂灭火。
	特别危险性：
	本身不能燃烧。无特殊的燃烧爆炸特性。

	灭火注意事项及防护措施：
	消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

	第六部分：泄漏应急处理

	作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。

	环境保护措施：
	用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。

	泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：
	勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。

	第七部分：操作处置与储存

	操作注意事项：
	密闭操作，局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴乳胶手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、食用化学品等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

	第八部分：接触控制/个体防护

	中国：
	未制定标准

	美国（ACGIH）：
	TLV-TWA：0.025mg/m3[皮] [按Hg 计]

	尿总汞：
	20 μmol/mol 肌酐（ 35 µg/g 肌酐）（采样时间：接触6 个月后工作班前）

	空气中有毒物质测定方法：
	原子荧光光谱法；双硫腙分光光度法；冷原子吸收光谱法

	生物监测检验方法：
	尿中汞的双硫腙萃取分光光度测定方法；尿中汞的冷原子吸收光谱测定方法(一)碱性氯化亚锡还原法；尿中有机(甲基)汞、无机汞和总汞的分别测定方法  选择性还原-冷原子吸收光谱法

	工程控制：
	密闭操作，局部排风。

	呼吸系统防护：
	空气中粉尘浓度超标时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护：
	戴化学安全防护眼镜。
	皮肤和身体防护：
	穿防毒物渗透工作服。

	手 防 护：
	戴橡胶手套。

	第九部分：理化特性

	外观与性状：
	白色结晶粉末，无气味。
	pH 值：
	无意义

	熔点(℃)：
	无资料
	沸点(℃)：
	无资料

	相对密度(水=1)：
	6.47
	相对蒸气密度(空气=1)：
	无资料

	饱和蒸气压(kPa)：
	无资料
	临界压力(MPa)：
	无意义

	辛醇/水分配系数：
	无资料
	闪点(℃)：
	无意义

	自燃温度(℃)：
	无意义
	爆炸下限[％(V/V)]：
	无意义

	爆炸上限[％(V/V)]：
	无意义
	分解温度(℃)：
	450

	黏度（mPa.s）：
	无资料
	燃烧热(kJ/mol)：
	无资料

	临界温度(℃)：
	无资料
	溶解性：
	溶于盐酸、热硫酸、浓氯化钠、溶，不溶于丙酮、氨水。

	第十部分：稳定性和反应性

	稳定性：
	稳定。
	危险反应：
	与强氧化剂等禁配物发生反应。

	避免接触的条件：
	光照。
	禁配物：
	强氧化剂。

	危险的分解产物：
	氧化硫、汞。

	第十一部分：毒理学信息

	LD50：
	57 mg/kg(大鼠经口)，625 mg/kg(大鼠经皮)，25 mg/kg(小鼠经口)

	皮肤刺激或腐蚀：
	无资料。
	眼睛刺激或腐蚀：
	无资料。

	呼吸或皮肤过敏：
	无资料。
	生殖细胞突变性：
	无资料。

	致癌性：
	美国政府工业卫生学家会议（ACGIH）：未分类为人类致癌物。

	生殖毒性：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性—一次接触：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性—反复接触：
	无资料。

	吸入危害：
	无资料。

	第十二部分：生态学信息

	生态毒性：
	汞化合物对水生生物有极高毒性。
	生物降解性：
	无资料。

	非生物降解性：
	无资料。
	潜在的生物累积性：
	元素汞易在生物体内富集。

	土壤中的迁移性：
	无资料。

	第十三部分：废弃处置

	废弃化学品：
	用安全掩埋法处置。量小时，溶解在水或适当的酸溶液中，或用适当氧化剂将其转变成水溶液。用硫化物沉淀，调节PH 至7 完成沉淀。滤出固体硫化物回收或做掩埋处置。用次氯酸钠中和过量的硫化物，然后冲入下水道。

	污染包装物：
	将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。
	废弃注意事项：
	在能利用的地方重复使用容器或在规定场所掩埋。

	第十四部分：运输信息

	联合国危险货物编号（UN 号）：
	1645

	联合国运输名称：
	硫酸汞
	联合国危险性类别：
	6.1

	包装类别：
	Ⅱ
	海洋污染物：
	是

	运输注意事项：
	运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

	第十五部分：法规信息

	职业病分类和目录：
	汞及其化合物中毒。
	危险化学品目录：
	列入

	易制爆危险化学品名录：
	未列入

	重点监管的危险化学品名录：
	未列入GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：未列入。

	高毒物品目录：
	未列入
	易制毒化学品的分类和品种目录：
	未列入

	斯德哥尔摩公约：
	未列入
	鹿特丹公约：
	未列入

	蒙特利尔议定书：
	未列入

	第十六部分：其他信息


