亚硫酸氢钙 理化性质表
	化学品及基本信息

	化学品名称：
	亚硫酸氢钙
	CAS 号：
	13780-03-5

	第一部分：化学品及企业标识

	化学品中文名：
	亚硫酸氢钙；酸式亚硫酸钙

	化学品英文名：
	calcium bisulfite；calcium hydrogensulfite

	分子式：
	Ca(HSO3)2
	相对分子质量：
	202.22

	化学品的推荐及限制用途：
	用作二氧化硫发生剂、还原剂、漂白剂、防腐剂等。

	第二部分：危险性概述

	紧急情况概述：
	造成皮肤刺激，造成严重眼刺激。
	GHS 危险性类别：
	皮肤腐蚀/刺激，类别2严重眼损伤/眼刺激，类别2

	警示词：
	警告
	危险性说明：
	造成皮肤刺激，造成严重眼刺激。

	预防措施：
	避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。戴防护手套。戴防护眼镜、防护面罩。

	皮肤接触：
	用大量肥皂水和水清洗。如发生皮肤刺激，就医。脱去被污染的衣服，洗净后方可重新使用。

	如接触眼睛：
	用水细心冲洗数分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取

	出隐形眼镜。继续冲洗。如果眼睛刺激持续：
	就医。

	安全储存：
	--
	物理和化学危险：
	不燃，无特殊燃爆特性。

	健康危害：
	对眼和皮肤有强刺激性。受热分解放出氧化硫烟雾。
	环境危害：
	对环境可能有害。

	第三部分：成分/组成信息

	物质/混合物：
	物质            混合物
	有害物成分：
	亚硫酸氢钙

	CAS No.：
	13780-03-5

	第四部分：急救措施

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

	皮肤接触：
	立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗至少15min。就医。

	眼睛接触：
	立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗5～10min。就医。

	食入：
	用水漱口，禁止催吐。给饮牛奶或蛋清。就医。
	对保护施救者的忠告：
	根据需要使用个人防护设备。

	对医生的特别提示：
	对症处理。

	第五部分：消防措施

	灭火剂：
	灭火时尽量切断泄漏源，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

	特别危险性：
	具有还原性。接触酸或酸气能产生有毒气体。受高热分解放出有毒的气体。具有腐蚀性。

	灭火注意事项及防护措施：
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

	第六部分：泄漏应急处理

	作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：
	消除所有点火源。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电、防腐服。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。

	环境保护措施：
	若是液体，防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或有限空间。用砂土吸收。

	泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：
	若大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内。若是固体，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。

	第七部分：操作处置与储存

	操作注意事项：
	密闭操作，局部排风。防止烟雾或粉尘泄漏到工作场所空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。避免产生蒸气或粉尘。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。不宜久存，以免变质。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	第八部分：接触控制/个体防护

	中国：
	未制定标准
	美国（ACGIH）：
	未制定标准

	生物接触限值：
	未制定标准
	空气中有毒物质测定方法：
	未制定标准

	生物监测检验方法：
	未制定标准
	工程控制：
	密闭操作，局部排风。

	呼吸系统防护：
	空气中浓度超标时，必须佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护：
	戴化学安全防护眼镜。
	皮肤和身体防护：
	穿橡胶耐酸碱服。

	手 防 护：
	戴橡胶耐酸碱手套。

	第九部分：理化特性

	外观与性状：
	无色或微黄色固体，有强烈的二氧化硫气味。
	pH 值：
	无意义

	熔点(℃)：
	无资料
	沸点(℃)：
	无资料

	相对密度(水=1)：
	1.06(15℃)
	相对蒸气密度(空气=1)：
	无资料

	饱和蒸气压(kPa)：
	无资料
	临界压力(MPa)：
	无资料

	辛醇/水分配系数：
	无资料
	闪点(℃)：
	无意义

	自燃温度(℃)：
	无意义
	爆炸下限[％(V/V)]：
	无意义

	爆炸上限[％(V/V)]：
	无意义
	分解温度(℃)：
	无资料

	黏度（mPa.s）：
	无资料
	燃烧热(kJ/mol)：
	无资料

	临界温度(℃)：
	无资料
	溶解性：
	溶于水、酸。

	第十部分：稳定性和反应性

	稳定性：
	稳定。

	危险反应：
	与强氧化剂、强酸、强碱等禁配物发生反应。接触酸或酸气能产生有毒气体。

	避免接触的条件：
	无资料。
	禁配物：
	强氧化剂、强酸、强碱。

	危险的分解产物：
	氧化硫。

	第十一部分：毒理学信息

	急性毒性：
	无资料。
	皮肤刺激或腐蚀：
	无资料。

	眼睛刺激或腐蚀：
	家兔经眼：250mg（5 天），轻度刺激。
	呼吸或皮肤过敏：
	无资料。

	生殖细胞突变性：
	无资料。
	致癌性：
	无资料。

	生殖毒性：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性—一次接触：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性—反复接触：
	无资料。

	吸入危害：
	无资料。

	第十二部分：生态学信息

	生态毒性：
	无资料。
	生物降解性：
	无资料。

	非生物降解性：
	无资料。
	潜在的生物累积性：
	无资料。

	土壤中的迁移性：
	无资料。

	第十三部分：废弃处置

	废弃化学品：
	根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。

	污染包装物：
	将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。
	废弃注意事项：
	处置前应参阅国家和地方有关法规。

	第十四部分：运输信息

	联合国危险货物编号（UN 号）：
	-

	联合国运输名称：
	-
	联合国危险性类别：
	-

	包装类别：
	-
	包装标志：
	-

	海洋污染物：
	否

	运输注意事项：
	起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

	第十五部分：法规信息

	职业病分类和目录：
	未列入
	危险化学品目录：
	列入

	易制爆危险化学品名录：
	未列入

	重点监管的危险化学品名录：
	未列入GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：未列入。

	高毒物品目录：
	未列入
	易制毒化学品的分类和品种目录：
	未列入

	斯德哥尔摩公约：
	未列入
	鹿特丹公约：
	未列入

	蒙特利尔议定书：
	未列入

	第十六部分：其他信息


