3,4-二甲苯酚 理化性质表
	化学品及基本信息

	化学品名称：
	3,4-二甲苯酚
	CAS 号：
	95-65-8

	第一部分：化学品及企业标识

	化学品中文名：
	3,4-二甲苯酚；1-羟基-3,4-二甲基苯；3,4-二甲酚

	化学品英文名：
	3,4-xylenol；3,4-dimethyl phenol

	分子式：
	C8H10O
	相对分子质量：
	122.1644

	化学品的推荐及限制用途：
	用于生染料,消毒剂、溶剂、药物及用作抗氧剂。

	第二部分：危险性概述

	紧急情况概述：
	吞咽会中毒，皮肤接触会中毒，造成严重的皮肤灼伤和眼损伤，对水生生物有毒并具有长期持续影响。

	GHS 危险性类别：
	急性毒性-经口,类别3急性毒性-经皮,类别3皮肤腐蚀/刺激,类别1B严重眼损伤/眼刺激,类别1危害水生环境-急性危害,类别2危害水生环境-长期危害,类别2

	警示词：
	危险

	危险性说明：
	吞咽会中毒，皮肤接触会中毒，造成严重的皮肤灼伤和眼损伤，对水生生物有毒并具有长期持续影响。

	预防措施：
	避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。作业场所不得进食、饮水或吸烟。避免吸入粉尘或烟雾。戴防护手套、穿防护服、戴防护眼镜、防护面罩。禁止排入环境。

	如吸入：
	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。

	皮肤接触：
	用大量肥皂水和水清洗。如感觉不适，呼叫中毒控制中心或就医。立即脱去所有被污染的衣服。被污染的衣服须经洗净后方可重新使用。

	眼睛接触：
	用水细心地冲洗数分钟。如带隐形眼镜并可方便地取出，则取出隐形眼镜。继续冲洗。

	食入：
	漱口。不要催吐。立即呼叫中毒控制中心或就医。收集泄漏物。

	安全储存：
	上锁保管。
	废弃处置：
	本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。

	物理和化学危险：
	可燃，其粉体与空气混合，能形成爆炸性混合物。

	健康危害：
	本品蒸气能刺激眼睛、皮肤和呼吸系统。有毒。误服或经皮肤吸收能导致头痛、眩晕、恶心、呕吐、腹痛、衰竭、昏迷等症状。对皮肤可造成腐蚀性灼伤。

	环境危害：
	对水生生物有毒并具有长期持续影响。

	第三部分：成分/组成信息

	物质/混合物：
	物质            混合物
	有害物成分：
	3,4-二甲苯酚

	CAS No.：
	95-65-8

	第四部分：急救措施

	吸    入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

	皮肤接触：
	立即脱去污染衣物，用大量流动清水彻底冲洗污染创面，同时使用浸过聚乙烯乙二醇（PEG400 或PEG300）的棉球或浸过30%～50%酒精棉球擦洗创面至无酚味为止（注意不能将患处浸泡于清洗液中）。可继续用4%～5%碳酸氢钠溶液湿敷创面。就医。

	眼睛接触：
	立即分开眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10～15min。就医。

	食    入：
	漱口，给服植物油15～30 ml，催吐。对食入时间长者禁用植物油，可口服牛奶或蛋清。就医。

	对保护施救者的忠告：
	根据需要使用个人防护设备。
	对医生的特别提示：
	对症处理。

	第五部分：消防措施

	灭火剂：
	用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

	特别危险性：
	遇高热、明火或与氧化剂接触, 有引起燃烧的危险。具有腐蚀性。

	灭火注意事项及防护措施：
	消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

	第六部分：泄漏应急处理

	作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：
	隔离泄漏污染区，限制出入。消除所有点火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。

	环境保护措施：
	用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。

	泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：
	勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。

	第七部分：操作处置与储存

	操作注意事项：
	密闭操作，提供充分的局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

	第八部分：接触控制/个体防护

	中国：
	未制定标准
	美国（ACGIH）：
	未制定标准

	生物接触限值：
	未制定标准
	空气中有毒物质测定方法：
	未制定标准

	生物监测检验方法：
	未制定标准
	工程控制：
	严加密闭，提供充分的局部排风。

	呼吸系统防护：
	可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护：
	呼吸系统防护中已作防护。
	皮肤和身体防护：
	穿密闭型防毒服。

	手 防 护：
	戴橡胶手套。

	第九部分：理化特性

	外观与性状：
	白色针状结晶。
	pH 值：
	无意义

	熔点(℃)：
	62.5
	沸点(℃)：
	225

	相对密度(水=1)：
	1.076(17.5℃)
	相对蒸气密度(空气=1)：
	无资料

	临界温度(℃)：
	456.7
	临界压力(MPa)：
	无资料

	辛醇/水分配系数：
	2.23～2.54
	闪点(℃)：
	61

	自燃温度(℃)：
	无资料
	爆炸下限[％(V/V)]：
	无资料

	爆炸上限[％(V/V)]：
	无资料
	分解温度(℃)：
	无资料

	黏度（mPa.s）：
	3.0（80ºC）
	燃烧热(kJ/mol)：
	4337.82

	临界温度(℃)：
	456.7
	溶解性：
	微溶于水，溶于醇、醚。

	第十部分：稳定性和反应性

	稳定性：
	稳定。
	危险反应：
	与强氧化剂等禁配物发生反应。

	避免接触的条件：
	无资料。
	禁配物：
	强氧化剂。

	危险的分解产物：
	无资料。

	第十一部分：毒理学信息

	LD50：
	727 mg/kg(大鼠经口)；400 mg/kg(小鼠经口)；800 mg/kg(兔经口)

	皮肤刺激或腐蚀：
	无资料。
	眼睛刺激或腐蚀：
	无资料。

	呼吸或皮肤过敏：
	无资料。
	生殖细胞突变性：
	无资料。

	致癌性：
	小鼠经皮最低中毒剂量（TDLo）：4000mg/kg，20 周（间歇），按RTECS 标准为可疑皮肤及附属组织肿瘤。

	生殖毒性：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性—一次接触：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性—反复接触：
	无资料。

	吸入危害：
	无资料。

	第十二部分：生态学信息

	生态毒性：
	无资料。
	生物降解性：
	无资料。

	非生物降解性：
	无资料。
	潜在的生物累积性：
	无资料。

	土壤中的迁移性：
	无资料。

	第十三部分：废弃处置

	废弃化学品：
	建议用焚烧法处置。
	污染包装物：
	将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。

	废弃注意事项：
	在能利用的地方重复使用容器或在规定场所掩埋。

	第十四部分：运输信息

	联合国危险货物编号（UN 号）：
	2261

	联合国运输名称：
	二甲苯酚，固态
	联合国危险性类别：
	6.1

	包装类别：
	Ⅱ
	海洋污染物：
	是

	运输注意事项：
	铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

	第十五部分：法规信息

	职业病分类和目录：
	未列入
	危险化学品目录：
	列入

	易制爆危险化学品名录：
	未列入

	重点监管的危险化学品名录：
	未列入GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：未列入。

	高毒物品目录：
	未列入
	易制毒化学品的分类和品种目录：
	未列入

	斯德哥尔摩公约：
	未列入
	鹿特丹公约：
	未列入

	蒙特利尔议定书：
	未列入

	第十六部分：其他信息


