2,6-二硝基甲苯 理化性质表
	化学品及基本信息

	化学品名称：
	2,6-二硝基甲苯
	CAS 号：
	606-20-2

	第一部分：化学品及企业标识

	化学品中文名：
	2,6-二硝基甲苯；1-甲基-2,6-二硝基苯；2-甲基-1,3-二硝基苯

	化学品英文名：
	2,6-dinitrotoluene；1-methyl-2,6-dinitrobenzene

	分子式：
	C7H6N2O4
	相对分子质量：
	182.1335

	化学品的推荐及限制用途：
	用作有机合成原料。

	第二部分：危险性概述

	紧急情况概述：
	吞咽会中毒，皮肤接触会中毒，吸入会中毒，怀疑可造成遗传性缺陷，怀疑致癌，怀疑对生育力或胎儿造成伤害，长时间或反复接触可能对器官造成损伤，对水生生物有害并具有长期持续影响。

	GHS 危险性类别：
	急性毒性-经口,类别3急性毒性-经皮,类别3急性毒性-吸入,类别3生殖细胞致突变性,类别2致癌性,类别2生殖毒性,类别2特异性靶器官毒性-反复接触,类别2危害水生环境-急性危害,类别3危害水生环境-长期危害,类别3

	警示词：
	危险

	危险性说明：
	吞咽会中毒，皮肤接触会中毒，吸入会中毒，怀疑可造成遗传性缺陷，怀疑致癌，怀疑对生育力或胎儿造成伤害，长时间或反复接触可能对器官造成损伤，对水生生物有害并具有长期持续影响。

	预防措施：
	避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。作业场所不得进食、饮水或吸烟。戴防护手套、穿防护服。避免吸入粉尘。仅在室外或通风良好处操作。得到专门指导后操作。在阅读并了解所有安全预防措施之前，切勿操作。按要求使用个体防护装备。禁止排入环境。

	如吸入：
	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。呼叫中毒控制中心或就医。

	皮肤接触：
	用大量肥皂水和水清洗。如感觉不适，呼叫中毒控制中心或就医。立即脱去所有被污染的衣服。被污染的衣服须经洗净后方可重新使用。

	食入：
	立即呼叫中毒控制中心或就医。漱口。如果接触或有担心，就医。

	安全储存：
	在通风良好处储存。保持容器密闭。上锁保管。
	废弃处置：
	本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。

	物理和化学危险：
	易燃。受撞击、磨擦，遇明火或其它点火源有爆炸危险。

	健康危害：
	本品有形成高铁血红蛋白血症的作用。吸入、摄入或经皮肤吸收均可引起中毒，中毒表现有头痛、头晕、虚弱、恶心、紫绀、倦睡、气短和虚脱。

	慢性影响：
	高铁血红蛋白血症、贫血、肝脾损害。
	环境危害：
	对水生生物有害并具有长期持续影响。

	第三部分：成分/组成信息

	物质/混合物：
	物质            混合物
	有害物成分：
	2,6-二硝基甲苯

	CAS No.：
	606-20-2

	第四部分：急救措施

	吸    入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给吸氧。如呼吸心跳停止，立即行心肺复苏术。就医。

	皮肤接触：
	立即脱去污染衣着，用肥皂水或清水彻底冲洗。就医。
	眼睛接触：
	分开眼睑，用清水或生理盐水冲洗。就医。

	食    入：
	漱口，饮水。就医。
	对保护施救者的忠告：
	根据需要使用个人防护设备。

	对医生的特别提示：
	高铁血红蛋白血症，可用美蓝和维生素C 治疗。

	第五部分：消防措施

	灭火剂：
	用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

	特别危险性：
	遇明火、高热易燃。燃烧时放出有毒的刺激性烟雾。与氧化剂混合能形成爆炸性混合物。经摩擦、震动或撞击可引起燃烧或爆炸。

	灭火注意事项及防护措施：
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

	第六部分：泄漏应急处理

	作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。

	环境保护措施：
	用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。

	泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：
	勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。

	第七部分：操作处置与储存

	操作注意事项：
	密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴乳胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、还原剂、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过35℃，相对湿度不超过80％。应与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

	第八部分：接触控制/个体防护

	中国：
	未制定标准
	美国（ACGIH）：
	未制定标准

	生物接触限值：
	未制定标准
	空气中有毒物质测定方法：
	未制定标准

	生物监测检验方法：
	未制定标准

	工程控制：
	严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护：
	空气中粉尘浓度超标时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护：
	戴化学安全防护眼镜。
	皮肤和身体防护：
	穿防毒物渗透工作服。

	手 防 护：
	戴橡胶手套。

	第九部分：理化特性

	外观与性状：
	浅黄色针状结晶。
	pH 值：
	无意义

	熔点(℃)：
	64～66
	沸点(℃)：
	无资料

	相对密度(水=1)：
	1.28
	相对蒸气密度(空气=1)：
	无资料

	饱和蒸气压(kPa)：
	无资料
	临界压力(MPa)：
	无资料

	辛醇/水分配系数：
	1.72
	闪点(℃)：
	无资料

	自燃温度(℃)：
	无资料
	爆炸下限[％(V/V)]：
	无资料

	爆炸上限[％(V/V)]：
	无资料
	分解温度(℃)：
	285

	黏度（mPa.s）：
	无资料
	燃烧热(kJ/mol)：
	-3429.6

	临界温度(℃)：
	503.85
	溶解性：
	不溶于水，溶于乙醇、乙醚。

	第十部分：稳定性和反应性

	稳定性：
	稳定。
	危险反应：
	与强氧化剂、强还原剂、强碱等禁配物发生反应。

	避免接触的条件：
	摩擦、震动、撞击。
	禁配物：
	强氧化剂、强还原剂、强碱。

	危险的分解产物：
	氮氧化物。

	第十一部分：毒理学信息

	LD50：
	177 mg/kg(大鼠经口)；621 mg/kg(小鼠经口)

	LC50：
	240mg/m3(大鼠吸入，6h)

	致突变性：
	微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌100 μg/皿。DNA 加合物：大鼠经口10

	mg/kg。DNA 损伤：
	大鼠肝3 mmol/L。
	致癌性：
	IARC 致癌性评论：组2B,对人类是可能致癌物。

	皮肤刺激或腐蚀：
	无资料。
	眼睛刺激或腐蚀：
	无资料。

	呼吸或皮肤过敏：
	无资料。
	生殖细胞突变性：
	无资料。

	致癌性：
	无资料。
	生殖毒性：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性—一次接触：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性—反复接触：
	无资料。

	吸入危害：
	无资料。

	第十二部分：生态学信息

	ErC50：
	15mg/L(72h)（羊角月牙藻）
	EC50：
	20mg/L(24h)（大型溞）

	生物降解性：
	不易快速生物降解。
	非生物降解性：
	无资料。

	潜在的生物累积性：
	根据Kow 值预测，该物质的生物累积性可能较弱。
	土壤中的迁移性：
	根据Koc 值预测，该物质可能有一定的迁移性。

	第十三部分：废弃处置

	废弃化学品：
	用焚烧法处置。与碳酸氢钠、固体易燃物充分接触后，再焚烧。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。

	污染包装物：
	将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。
	废弃注意事项：
	处置前应参阅国家和地方有关法规。

	第十四部分：运输信息

	联合国危险货物编号（UN 号）：
	2038(液态)；3454(固态)；1600(熔融)

	联合国运输名称：
	液态二硝基甲苯（液态）；固态二硝基甲苯（固态）；熔融二硝基甲苯（熔融）

	联合国危险性类别：
	6.1
	包装类别：
	Ⅱ

	海洋污染物：
	否

	运输注意事项：
	运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

	第十五部分：法规信息

	职业病分类和目录：
	苯的氨基及硝基化合物中毒。
	危险化学品目录：
	列入

	易制爆危险化学品名录：
	未列入

	重点监管的危险化学品名录：
	未列入GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：未列入。

	高毒物品目录：
	未列入
	易制毒化学品的分类和品种目录：
	未列入

	斯德哥尔摩公约：
	未列入
	鹿特丹公约：
	未列入

	蒙特利尔议定书：
	未列入

	第十六部分：其他信息


