4-硝基甲苯 理化性质表
	化学品及基本信息

	化学品名称：
	4-硝基甲苯
	CAS 号：
	99-99-0

	第一部分：化学品及企业标识

	化学品中文名：
	4-硝基甲苯；对硝基甲苯

	化学品英文名：
	4-nitrotoluene；p-nitrotoluene

	分子式：
	C7H7NO2
	相对分子质量：
	137.13

	化学品的推荐及限制用途：
	用于染料合成。

	第二部分：危险性概述

	紧急情况概述：
	吞咽会中毒，皮肤接触会中毒，吸入会中毒。

	GHS 危险性类别：
	急性毒性-经口,类别3急性毒性-经皮,类别3急性毒性-吸入,类别3特异性靶器官毒性-反复接触,类别2危害水生环境-急性危害,类别2危害水生环境-长期危害,类别2

	警示词：
	危险

	危险性说明：
	吞咽会中毒，皮肤接触会中毒，吸入会中毒，长时间或反复接触可能对器官造成损伤，对水生生物有毒并具有长期持续影响。

	预防措施：
	避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。作业场所不得进食、饮水或吸烟。戴防护手套、穿防护服。避免吸入粉尘。仅在室外或通风良好处操作。禁止排入环境。

	如吸入：
	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。

	皮肤接触：
	用大量肥皂水和水清洗。如感觉不适，呼叫中毒控制中心或就医。立即脱去所有被污染的衣服。被污染的衣服须经洗净后方可重新使用。

	食入：
	漱口。立即呼叫中毒控制中心或就医。收集泄漏物。
	安全储存：
	在通风良好处储存。保持容器密闭。上锁保管。

	废弃处置：
	本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。
	物理和化学危险：
	可燃，其粉体与空气混合，能形成爆炸性混合物。

	健康危害：
	对眼睛、呼吸道和皮肤有刺激作用。吸收进入体内可引起高铁血红蛋白血症，出现紫绀。严重中毒者可致死。

	环境危害：
	对水生生物有毒并具有长期持续影响。

	第三部分：成分/组成信息

	物质/混合物：
	物质            混合物
	有害物成分：
	4-硝基甲苯

	CAS No.：
	99-99-0

	第四部分：急救措施

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给吸氧。如呼吸心跳停止，立即行心肺复苏术。就医。

	皮肤接触：
	立即脱去污染衣着，用肥皂水或清水彻底冲洗。就医。
	眼睛接触：
	分开眼睑，用清水或生理盐水冲洗。就医。

	食入：
	漱口，饮水。就医。
	对保护施救者的忠告：
	根据需要使用个人防护设备。

	对医生的特别提示：
	高铁血红蛋白血症，可用美蓝和维生素C 治疗。

	第五部分：消防措施

	灭火剂：
	用泡沫、干粉、二氧化碳灭火。

	特别危险性：
	受高热分解放出有毒的气体。燃烧生成有害的一氧化碳、氮氧化物。

	灭火注意事项及防护措施：
	消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

	第六部分：泄漏应急处理

	作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服，戴橡胶耐油手套。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。

	环境保护措施：
	无资料

	泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：
	用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。

	第七部分：操作处置与储存

	操作注意事项：
	密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴安全防护眼镜，穿透气型防毒服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、还原剂、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

	第八部分：接触控制/个体防护

	中国：
	PC-TWA：10 mg/m3 [皮]
	美国（ACGIH）：
	TLV-TWA：2ppm[皮]

	生物接触限值：
	未制定标准
	空气中有毒物质测定方法：
	毛细管柱-气相色谱法

	生物监测检验方法：
	未制定标准

	工程控制：
	严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护：
	可能接触其粉尘时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护：
	戴安全防护眼镜。
	皮肤和身体防护：
	穿透气型防毒服。

	手 防 护：
	戴橡胶手套。

	第九部分：理化特性

	外观与性状：
	淡黄色结晶。
	pH 值：
	无意义

	熔点(℃)：
	51.9
	沸点(℃)：
	238.3

	相对密度(水=1)：
	1.29(20℃)
	相对蒸气密度(空气=1)：
	4.72

	饱和蒸气压(kPa)：
	0.013(20℃)
	燃烧热(kJ/mol)：
	3714.3

	临界压力(MPa)：
	3.8
	辛醇/水分配系数：
	2.37

	闪点(℃)：
	106（CC）
	自燃温度(℃)：
	390

	爆炸下限[％(V/V)]：
	1.6
	爆炸上限[％(V/V)]：
	7.6

	黏度（mPa.s）：
	1.2（60℃）
	溶解性：
	不溶于水，易溶于乙醇、乙醚、苯。

	第十部分：稳定性和反应性

	稳定性：
	稳定
	危险反应：
	与强氧化剂等禁配物发生反应。

	避免接触的条件：
	受热
	禁配物：
	强氧化剂、强还原剂、强碱。

	危险的分解产物：
	氮氧化物。

	第十一部分：毒理学信息

	急性毒性：
	LD50：1960mg/kg（大鼠经口）；>16g/kg（大鼠经皮）

	皮肤刺激或腐蚀：
	无资料。
	眼睛刺激或腐蚀：
	无资料。

	呼吸或皮肤过敏：
	无资料。

	生殖细胞突变性：
	微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌10μg/皿。微生物致突变试验：鼠

	伤寒沙门氏菌10μg/皿。程序外DNA 合成：
	大鼠肝100 μg/L。

	致癌性：
	IARC 致癌性评论：组3，现有的证据不能对人类致癌性进行分类。对人及动物致癌性证据不足。

	生殖毒性：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性-一次接触：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性-反复接触：
	无资料。

	吸入危害：
	无资料。

	第十二部分：生态学信息

	LC50：
	74mg/L(48h)，51mg/L(96h)（青鳉）；73mg/L(96h)（高体雅罗鱼）；19mg/L(96h)（黑头呆鱼）；7.5mg/L(48h)（水蚤）

	EC50：
	82mg/L(24h)（梨形四膜虫）；22mg/L(96h)（单细胞绿藻）

	生物降解性：
	MITI-I 测试，初始浓度100ppm，污泥浓度30ppm，2 周后降解0.8%。

	非生物降解性：
	无资料
	潜在的生物累积性：
	根据Kow 值预测，该物质的生物累积性可能较弱。

	土壤中的迁移性：
	根据Koc 值预测，该物质可能有一定的迁移性。

	第十三部分：废弃处置

	废弃化学品：
	用控制焚烧法处置。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。

	污染包装物：
	将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。
	废弃注意事项：
	把倒空的容器归还厂商或在规定场所掩埋。

	第十四部分：运输信息

	联合国危险货物编号（UN 号）：
	3446

	联合国运输名称：
	固态硝基甲苯
	联合国危险性类别：
	6.1

	包装类别：
	Ⅱ类包装
	海洋污染物：
	否

	运输注意事项：
	运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

	第十五部分：法规信息

	职业病分类和目录：
	苯的氨基及硝基化合物中毒。
	危险化学品目录：
	列入。

	易制爆危险化学品名录：
	未列入。

	重点监管的危险化学品名录：
	未列入。GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：未列入。

	高毒物品目录：
	未列入。
	易制毒化学品的分类和品种目录：
	未列入。

	斯德哥尔摩公约：
	未列入。
	鹿特丹公约：
	未列入。

	蒙特利尔议定书：
	未列入。

	第十六部分：其他信息


