硫酸二甲酯 理化性质表
	化学品及基本信息

	化学品名称：
	硫酸二甲酯
	CAS 号：
	77-78-1

	第一部分：化学品及企业标识

	化学品中文名：
	硫酸甲酯；硫酸二甲酯

	化学品英文名：
	methyl sulfate；dimethyl sulfate

	分子式：
	C2H6O4S
	相对分子质量：
	126.13

	化学品的推荐及限制用途：
	用于制造染料及作为胺类和醇类的甲基化剂。

	第二部分：危险性概述

	紧急情况概述：
	吞咽会中毒，吸入致命，造成严重的皮肤灼伤和眼损伤，可能导致皮肤过敏反应。

	GHS 危险性类别：
	急性毒性-经口,类别3急性毒性-吸入,类别2皮肤腐蚀/刺激,类别1B严重眼损伤/眼刺激,类别1皮肤致敏物,类别1生殖细胞致突变性,类别2致癌性,类别1B特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激）危害水生环境-急性危害,类别2

	警示词：
	危险

	危险性说明：
	吞咽会中毒，吸入致命，造成严重的皮肤灼伤和眼损伤，可能导致皮肤过敏反应，怀疑可造成遗传性缺陷，可能致癌，可能引起呼吸道刺激，对水生生物有毒。

	预防措施：
	避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。作业场所不得进食、饮水或吸烟。避免吸入蒸气、雾。仅在室外或通风良好处操作。戴呼吸防护器具。戴防护手套、穿防护服、戴防护眼镜、防护面罩。污染的工作服不得带出工作场所。得到专门指导后操作。在阅读并了解所有安全预防措施之前，切勿操作。按要求使用个体防护装备。禁止排入环境。

	如吸入：
	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。
	皮肤（或头发）接触：
	立即脱掉所有被污染的衣服。用大量肥皂水和水清

	洗。污染的衣服须洗净后方可重新使用。如出现皮肤刺激或皮疹：
	就医。

	接触眼睛：
	用水细心冲洗数分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。

	食入：
	漱口。不要催吐。立即呼叫中毒控制中心或就医。如果接触或有担心，就医。

	安全储存：
	在通风良好处储存。保持容器密闭。上锁保管。
	废弃处置：
	本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。

	物理和化学危险：
	可燃。
	健康危害：
	本品对黏膜和皮肤有强烈的刺激作用。

	急性中毒：
	短期内大量吸入，初始仅有眼和上呼吸道刺激症状。经数小时至24h，刺激症状加重，可有畏光、流泪、结膜充血、眼睑水肿或痉挛、咳嗽、胸闷、气急、紫绀；可发生喉头水肿或支气管黏膜脱落致窒息，肺水肿，成人呼吸窘迫征；并可并发皮下气肿、气胸、纵隔气肿。误服灼伤消化道；可致眼、皮肤灼伤。

	慢性影响：
	长期接触低浓度，可有眼和上呼吸道刺激。对皮肤有致敏性。

	环境危害：
	对水生生物有毒。

	第三部分：成分/组成信息

	物质/混合物：
	物质            混合物
	有害物成分：
	硫酸甲酯

	CAS No.：
	77-78-1

	第四部分：急救措施

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

	皮肤接触：
	立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗至少15min。就医。

	眼睛接触：
	立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗5～10min。就医。

	食入：
	用水漱口，禁止催吐。给饮牛奶或蛋清。就医。
	对保护施救者的忠告：
	根据需要使用个人防护设备。

	对医生的特别提示：
	对症处理。

	第五部分：消防措施

	灭火剂：
	用雾状水、二氧化碳、泡沫、砂土灭火。

	特别危险性：
	遇高热可发生剧烈分解，引起容器破裂或爆炸事故。与氨水反应强烈。燃烧生成有害的一氧化碳、氧化硫。

	灭火注意事项及防护措施：
	消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。容器突然发出异常声音或出现异常现象，应立即撤离。

	第六部分：泄漏应急处理

	作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：
	根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防毒服，戴橡胶手套。作业时使用的所有设备应接地。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。严禁用水处理。

	环境保护措施：
	防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或有限空间。

	泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：
	小量泄漏：用干燥的砂土或

	其他不燃材料覆盖泄漏物。大量泄漏：
	构筑围堤或挖坑收容。用碎石灰石(CaCO3)、苏打灰(Na2CO3)或石灰(CaO)中和。用泵转移至槽车或专用收集器内。

	第七部分：操作处置与储存

	操作注意事项：
	密闭操作，提供充分的局部排风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、干燥、通风良好的专用库房内。远离火种、热源。库温不超过32℃，相对湿度不超过80％。保持容器密封。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	第八部分：接触控制/个体防护

	中国：
	PC-TWA：0.5 mg/m3 [皮][G2A]
	美国（ACGIH）：
	TLV-TWA：0.1ppm[皮]

	生物接触限值：
	未制定标准
	空气中有毒物质测定方法：
	高效液相色谱法

	生物监测检验方法：
	未制定标准

	工程控制：
	严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护：
	可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护：
	戴化学安全防护眼镜。
	皮肤和身体防护：
	穿隔绝式防毒服。

	手 防 护：
	戴橡胶手套。

	第九部分：理化特性

	外观与性状：
	无色或浅黄色透明液体，微带洋葱臭味。
	pH 值：
	＜7（1%溶液）

	熔点(℃)：
	-31.8
	沸点(℃)：
	188(分解)

	相对密度(水=1)：
	1.33（20℃）
	相对蒸气密度(空气=1)：
	4.35

	饱和蒸气压(kPa)：
	2.00(76℃)
	燃烧热(kJ/mol)：
	无资料

	临界温度(℃)：
	无资料
	临界压力(MPa)：
	7.01

	辛醇/水分配系数：
	0.16
	闪点(℃)：
	83(O.C)；83.3（CC）

	自燃温度(℃)：
	188
	爆炸下限[％(V/V)]：
	3.6

	爆炸上限[％(V/V)]：
	23.3
	分解温度(℃)：
	无资料

	黏度（mPa.s）：
	无资料
	溶解性：
	微溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮等。

	第十部分：稳定性和反应性

	稳定性：
	稳定

	危险反应：
	与强氧化剂、氨水等禁配物发生剧烈反应，有发生火灾和爆炸的危险。

	避免接触的条件：
	潮湿空气。
	禁配物：
	强氧化剂、强碱、氨、水。

	危险的分解产物：
	氧化硫。

	第十一部分：毒理学信息

	LD50：
	205mg/kg（大鼠经口）
	LC50：
	45mg/m3（大鼠吸入，4h）

	皮肤刺激或腐蚀：
	家兔经皮：10mg(24h)，重度刺激（开放性刺激试验）。

	眼睛刺激或腐蚀：
	家兔经眼：100mg(4s)，重度刺激（用水冲洗）。
	呼吸或皮肤过敏：
	无资料。

	生殖细胞突变性：
	DNA 损伤：人淋巴细胞1mmol/L。姐妹染色单体交换：人成纤维细

	胞1 μmol/L。DNA 加合物：
	人HeLa 细胞5 μmol/L。程序外DNA 合成：人淋巴细胞10 μmol/L。

	致癌性：
	IARC 致癌性评论：组2A, 可能人类致癌物。对人类致癌性证据有限，对动物致癌性证据充分。

	生殖毒性：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性-一次接触：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性-反复接触：
	大鼠吸入0.5ppm，每周6h，2 周，无影响；17mg/m3，18 周，MLC(最小致死浓度)。动物染毒半年之后，可以看出对疼痛的感受性降低。

	吸入危害：
	无资料。

	第十二部分：生态学信息

	生态毒性：
	LC50：7.5～15mg/L(96h)（鱼）
	好氧生物降解（h）：
	168～672

	厌氧生物降解（h）：
	672～2688
	非生物降解性：
	空气中光氧化半衰期（h）：36.5～365

	潜在的生物累积性：
	根据Kow 值预测，该物质的生物累积性可能较弱。
	土壤中的迁移性：
	根据Koc 值预测，该物质可能易发生迁移。

	第十三部分：废弃处置

	废弃化学品：
	用焚烧法处置。稀释中和后，再焚烧。焚烧炉排出的硫氧化物通过洗涤器除去。

	污染包装物：
	将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。
	废弃注意事项：
	处置前应参阅国家和地方有关法规。

	第十四部分：运输信息

	联合国危险货物编号（UN 号）：
	1595

	联合国运输名称：
	硫酸二甲酯
	联合国危险性类别：
	6.1，8

	包装类别：
	Ⅰ类包装
	海洋污染物：
	否

	运输注意事项：
	运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

	第十五部分：法规信息

	职业病分类和目录：
	硫酸二甲酯中毒。
	危险化学品目录：
	列入。

	易制爆危险化学品名录：
	未列入。

	重点监管的危险化学品名录：
	列入。GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：未列入。

	高毒物品目录：
	列入。
	易制毒化学品的分类和品种目录：
	未列入。

	斯德哥尔摩公约：
	未列入。
	鹿特丹公约：
	未列入。

	蒙特利尔议定书：
	未列入。

	第十六部分：其他信息


