2,4,6-三硝基甲苯 理化性质表
	化学品及基本信息

	化学品名称：
	2,4,6-三硝基甲苯
	CAS 号：
	118-96-7

	第一部分：化学品及企业标识

	化学品中文名：
	2,4,6-三硝基甲苯[干的或含水<30％]；梯恩梯

	化学品英文名：
	2,4,6-trinitrotoluene (dry or wetted with less than30％water,by mass)；TNT

	分子式：
	C7H5N3O6
	相对分子质量：
	227.15

	化学品的推荐及限制用途：
	用于制造染料、医药品、炸药，也作试剂等。

	第二部分：危险性概述

	紧急情况概述：
	爆炸物、整体爆炸危险，吞咽会中毒，皮肤接触会中毒，吸入会中毒。

	GHS 危险性类别：
	爆炸物,1.1 项急性毒性-经口,类别3急性毒性-经皮,类别3急性毒性-吸入,类别3特异性靶器官毒性-反复接触,类别2危害水生环境-急性危害,类别2危害水生环境-长期危害,类别2

	警示词：
	危险

	危险性说明：
	爆炸物、整体爆炸危险，吞咽会中毒，皮肤接触会中毒，吸入会中毒，长时间或反复接触可能对器官造成损伤，对水生生物有毒并具有长期持续影响。

	预防措施：
	远离热源、火花、明火、热表面。禁止吸烟。容器和接收设备接地连接避免研磨、撞击、摩擦戴防护面罩、戴防护手套、穿防护服。避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。作业场所不得进食、饮水或吸烟。避免吸入粉尘。仅在室外或通风良好处操作。禁止排入环境。

	事故响应：
	火灾时可能爆炸。火势蔓延到爆炸物时，切勿灭火。撤离现场。

	如吸入：
	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。

	皮肤接触：
	用大量肥皂水和水清洗。如感觉不适，呼叫中毒控制中心或就医。立即脱去所有被污染的衣服。被污染的衣服须经洗净后方可重新使用。

	食入：
	漱口。立即呼叫中毒控制中心或就医。收集泄漏物。
	安全储存：
	在通风良好处储存。保持容器密闭。上锁保管。

	废弃处置：
	本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。
	物理和化学危险：
	受撞击、摩擦，遇明火或其他点火源极易爆炸。

	健康危害：
	本品的主要损害为长期接触一定浓度引起肝脏损害及眼晶状体改变。大量接触主要影响血液及肝脏。

	急性中毒：
	短期大量皮肤接触、吸入、口服者，可出现高铁血红蛋白血症。重者除发绀外可出现意识不清、呼吸表浅、大小便失禁、惊厥、呼吸麻痹而死亡。溶血、贫血和肝脏损害较轻，经治疗多能恢复。重度中毒可发生溶血性贫血和血红蛋白尿。肝脏损害较明显。

	慢性中毒：
	长期接触(皮肤接触、吸入)可发生中毒性肝病，重者有肝硬变；引起中毒性白内障。即使不再接触，白内障仍可进展或加重，脱离接触时未发现白内障者数年后仍可发生。患者常伴有神经衰弱综合征及消化系统症状。偶有贫血、血细胞减少或肾损害。

	长期接触可出现“TNT”面容：
	面部苍白，口唇、耳廓紫绀等。
	环境危害：
	对水生生物有毒并具有长期持续影响。

	第三部分：成分/组成信息

	物质/混合物：
	物质            混合物
	有害物成分：
	2,4,6-三硝基甲苯

	CAS No.：
	118-96-7

	第四部分：急救措施

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

	皮肤接触：
	立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。
	眼睛接触：
	立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。

	食入：
	漱口，饮水。就医。
	对保护施救者的忠告：
	根据需要使用个人防护设备。

	对医生的特别提示：
	高铁血红蛋白血症，可用美蓝和维生素C 治疗。

	第五部分：消防措施

	灭火剂：
	用大量水灭火。

	特别危险性：
	受热、接触明火、或受到摩擦、震动、撞击时可发生爆炸。少量或薄层物料在广阔的空间中燃烧可不起爆。大量堆积或在密闭容器中燃烧，有可能由燃烧转变为爆轰。该物质不导电，在粉碎时易产生静电积累。燃烧生成有害的一氧化碳、氮氧化物。

	灭火注意事项及防护措施：
	消防人员须在有防爆掩蔽处操作。遇大火切勿轻易接近。在物料附近失火，须用水保持容器冷却。禁止用砂土压盖。

	第六部分：泄漏应急处理

	作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：
	消除所有点火源。隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服，戴橡胶手套。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。润湿泄漏物。

	环境保护措施：
	无资料。

	泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：
	严禁设法扫除干的泄漏物。

	第七部分：操作处置与储存

	操作注意事项：
	密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴安全防护眼镜，穿紧袖工作服，长筒胶鞋，戴橡胶手套。远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、还原剂、酸类、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、干燥、通风的爆炸品专用库房。远离火种、热源。库温不超过32℃，相对湿度不超过80％。若含有水作稳定剂,库温不低于1℃，相对湿度小于80％。应与氧化剂、还原剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。禁止震动、撞击和摩擦。

	第八部分：接触控制/个体防护

	中国：
	PC-TWA：0.2 mg/m3；PC-STEL：0.5 mg/m3 [皮]

	美国（ACGIH）：
	TLV-TWA：0.1 mg/m3 [皮]

	血4-氨基-2,6-二硝基甲苯-血红蛋白加合物：
	200ng/g Hb（采样时间：持续接触4 个月后任意时间）

	空气中有毒物质测定方法：
	毛细管柱-气相色谱法；填充柱-气相色谱法

	生物监测检验方法：
	血4-氨基-2,6-二硝基甲苯-血红蛋白加合物的竞争抑制性酶联免疫测定法

	工程控制：
	严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护：
	空气中粉尘浓度超标时，佩戴过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护：
	戴安全防护眼镜。
	皮肤和身体防护：
	穿紧袖工作服，长筒胶鞋。

	手 防 护：
	戴橡胶手套。

	第九部分：理化特性

	外观与性状：
	白色或黄色针状结晶，无臭，有吸湿性。
	pH 值：
	无意义

	熔点(℃)：
	80.1
	沸点(℃)：
	240(爆炸)

	相对密度(水=1)：
	1.65
	相对蒸气密度(空气=1)：
	7.85

	饱和蒸气压(kPa)：
	0.007(85℃)
	燃烧热(kJ/mol)：
	3430.5

	临界温度(℃)：
	无资料
	临界压力(MPa)：
	3.04

	辛醇/水分配系数：
	1.60
	闪点(℃)：
	爆炸

	自燃温度(℃)：
	295
	爆炸下限[％(V/V)]：
	无资料

	爆炸上限[％(V/V)]：
	无资料
	分解温度(℃)：
	无资料

	黏度（mPa.s）：
	（℃）无资料
	溶解性：
	不溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、芳烃、丙酮。

	第十部分：稳定性和反应性

	稳定性：
	稳定
	危险反应：
	与强氧化剂等禁配物接触，有发生火灾和爆炸的危险。

	避免接触的条件：
	受热、摩擦、震动、撞击。
	禁配物：
	强氧化剂、氨、胺类等。

	危险的分解产物：
	氮氧化物。

	第十一部分：毒理学信息

	LD50：
	795mg/kg（大鼠经口）；660mg/kg（小鼠经口）

	LDLo：
	28000mg/kg（人经口）
	皮肤刺激或腐蚀：
	家兔经皮：500mg(24h)，轻度刺激。

	眼睛刺激或腐蚀：
	无资料。
	呼吸或皮肤过敏：
	无资料。

	生殖细胞突变性：
	微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌10μg/皿。哺乳动物细胞突变：小鼠淋巴细胞40mg/L。

	致癌性：
	IARC 致癌性评论：组3，现有的证据不能对人类致癌性进行分类。对人及动物致癌性证据不足。

	生殖毒性：
	大鼠经口最低中毒剂量(TDLo)：5376mg/kg(28d，雄性)，引起睾丸、附睾和输精管毒性。

	特异性靶器官系统毒性-一次接触：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性-反复接触：
	可引起中毒性肝病，中毒性白内障。

	吸入危害：
	无资料。

	第十二部分：生态学信息

	LC50：
	0.46～2.58mg/L(96h)（黑头呆鱼）；2.7mg/L(96h)（蓝鳃太阳鱼，静态）；11.7mg/L(48h)（水蚤，静态）

	生物降解性：
	无资料
	非生物降解性：
	无资料

	潜在的生物累积性：
	根据Kow 值预测，该物质的生物累积性可能较弱。
	土壤中的迁移性：
	根据Koc 值预测，该物质可能易发生迁移。

	第十三部分：废弃处置

	废弃化学品：
	处置前应参阅国家和地方有关法规。在公安部门指定地点引爆。

	污染包装物：
	将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。
	废弃注意事项：
	废弃处置人员必须接受过专门的爆炸性物质废弃处置培训。

	第十四部分：运输信息

	联合国危险货物编号（UN 号）：
	0209

	联合国运输名称：
	三硝基甲苯
	联合国危险性类别：
	1.1D

	包装类别：
	-
	海洋污染物：
	否

	运输注意事项：
	凭到达地公安机关的运输证托运。本品铁路运输时限使用停止制动作用的棚车运输。货车编组，应按照《车辆编组隔离表》进行。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。车速要加以控制，避免颠簸、震荡。不得与酸、碱、盐类、氧化剂、易燃可燃物、自燃物品、金属粉末等危险物品及钢铁材料器具混装。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，中途停留时应严格选择停放地点，远离高压电源、火源和高温场所，要与其他车辆隔离并留有专人看管，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。

	第十五部分：法规信息

	职业病分类和目录：
	三硝基甲苯中毒，三硝基甲苯白内障。
	危险化学品目录：
	列入。

	易制爆危险化学品名录：
	列入。

	重点监管的危险化学品名录：
	未列入。GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：列入。类别：爆炸品，

	临界量（t）：
	5。
	高毒物品目录：
	列入。

	易制毒化学品的分类和品种目录：
	未列入。
	斯德哥尔摩公约：
	未列入。

	鹿特丹公约：
	未列入。
	蒙特利尔议定书：
	未列入。

	第十六部分：其他信息


