硫酸镍 理化性质表
	化学品及基本信息

	化学品名称：
	硫酸镍
	CAS 号：
	7786-81-4

	第一部分：化学品及企业标识

	化学品中文名：
	硫酸镍

	化学品英文名：
	nickel sulfate；nickelous sulphate hexahydrate

	分子式：
	H2O4S.Ni
	相对分子质量：
	154.76

	化学品的推荐及限制用途：
	主要用于电镀工业及制镍镉电池和其他镍盐, 也用于有机合成和生产硬化油作为油漆的催化剂。

	第二部分：危险性概述

	紧急情况概述：
	吞咽有害，吸入有害，造成皮肤刺激，吸入可能导致过敏或哮喘症状或呼吸困难，可能导致皮肤过敏反应，可能致癌。

	GHS 危险性类别：
	急性毒性-经口，类别4急性毒性-吸入，类别4皮肤腐蚀/刺激，类别2呼吸道致敏物，类别1皮肤致敏物，类别1生殖细胞致突变性，类别2致癌性，类别1A生殖毒性，类别1B特异性靶器官毒性-反复接触，类别1危害水生环境-急性危害，类别1危害水生环境-长期危害，类别1

	警示词：
	危险

	危险性说明：
	吞咽有害，吸入有害，造成皮肤刺激，吸入可能导致过敏或哮喘症状或呼吸困难，可能导致皮肤过敏反应，怀疑可造成遗传性缺陷，可能致癌，可能对生育力或胎儿造成伤害，长时间或反复接触对器官造成损伤，对水生生物毒性非常大并具有长期持续影响。

	预防措施：
	避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。作业场所不得进食、饮水或吸烟。避免吸入粉尘。仅在室外或通风良好处操作。戴防护手套。通风不良时，戴呼吸防护器具污染的工作服不得带出工作场所。得到专门指导后操作。在阅读并了解所有安全预防措施之前，切勿操作。按要求使用个体防护装备。操作后彻底清洗。禁止排入环境。

	如吸入：
	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如感觉不适，呼叫中毒控制中心或就医。如有呼吸系统症状，呼叫中毒控制中心或就医

	皮肤接触：
	用大量肥皂水和水清洗。如出现皮肤刺激或皮疹：就医。脱去被污染的衣服，洗净后方可重新使用。

	食入：
	如果感觉不适，立即呼叫中毒控制中心或就医。漱口。如果接触或有担心，就医。如感觉不适，就医。收集泄漏物。

	安全储存：
	上锁保管。
	废弃处置：
	本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。

	物理和化学危险：
	不燃，无特殊燃爆特性。

	健康危害：
	吸入后对呼吸道有刺激性。可引起哮喘和肺嗜酸细胞增多症，可致支气管炎。对眼有刺激性。皮肤接触可引起皮炎和湿疹，常伴有剧烈瘙痒，称之为“镍痒症”。大量口服引起恶心、呕吐和眩晕。

	环境危害：
	对水生生物毒性非常大并具有长期持续影响。

	第三部分：成分/组成信息

	物质/混合物：
	物质            混合物
	有害物成分：
	硫酸镍

	CAS No.：
	7786-81-4

	第四部分：急救措施

	吸    入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

	皮肤接触：
	立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。
	眼睛接触：
	立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。

	食    入：
	漱口，饮水。就医。
	对保护施救者的忠告：
	根据需要使用个人防护设备。

	对医生的特别提示：
	解毒剂：依地酸二钠钙

	第五部分：消防措施

	灭火剂：
	本品不燃，根据着火原因选择适当灭火剂灭火。
	特别危险性：
	无特殊的燃烧爆炸特性。

	灭火注意事项及防护措施：
	消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。

	第六部分：泄漏应急处理

	作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。

	环境保护措施：
	用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。

	泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：
	勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。

	第七部分：操作处置与储存

	操作注意事项：
	密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

	第八部分：接触控制/个体防护

	中国：
	PC-TWA：0.5 mg/m3[按Ni 计][G1]

	美国（ACGIH）：
	TLV-TWA：0.1 mg/m3(可吸入性颗粒物)[按Ni 计]

	生物接触限值：
	未制定标准
	空气中有毒物质测定方法：
	火焰原子吸收光谱法

	生物监测检验方法：
	未制定标准
	工程控制：
	生产过程密闭，加强通风。

	呼吸系统防护：
	可能接触其粉尘时，必须佩戴过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护：
	戴化学安全防护眼镜。
	皮肤和身体防护：
	穿防毒物渗透工作服。

	手 防 护：
	戴橡胶手套。

	第九部分：理化特性

	外观与性状：
	绿色结晶, 正方晶系。
	pH 值：
	无意义

	熔点(℃)：
	100（失去结晶水）
	沸点(℃)：
	840(分解)

	相对密度(水=1)：
	2.03
	相对蒸气密度(空气=1)：
	无资料

	饱和蒸气压(kPa)：
	无资料
	临界压力(MPa)：
	无资料

	辛醇/水分配系数：
	无资料
	闪点(℃)：
	无意义

	自燃温度(℃)：
	无意义
	爆炸下限[％(V/V)]：
	无意义

	爆炸上限[％(V/V)]：
	无意义
	分解温度(℃)：
	840

	黏度（mPa.s）：
	无资料
	燃烧热(kJ/mol)：
	无资料

	临界温度(℃)：
	无资料
	溶解性：
	易溶于水，溶于乙醇，微溶于酸、氨水。

	第十部分：稳定性和反应性

	稳定性：
	稳定。
	危险反应：
	与强氧化剂等禁配物发生反应。

	避免接触的条件：
	无资料。
	禁配物：
	强氧化剂。

	危险的分解产物：
	氧化硫、硫化物。

	第十一部分：毒理学信息

	LD50：
	264 mg/kg(大鼠经口)
	皮肤刺激或腐蚀：
	无资料。

	眼睛刺激或腐蚀：
	无资料。
	呼吸或皮肤过敏：
	无资料。

	生殖细胞突变性：
	微生物致突变：酿酒酵母菌100mmol/L；姐妹染色单体交换：人淋

	巴细胞2500 μg/L。细胞遗传学分析：
	人淋巴细胞5 mg/L。哺乳动物体

	细胞突变：
	小鼠淋巴细胞500 mg/L。

	致癌性：
	IARC 致癌性评论：人类致癌证据充分；动物致癌资料有限。大鼠腹腔注射最

	低中毒剂量(LDLo)：
	95mg/kg，78 周，可致应用部位肿瘤。
	生殖毒性：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性—一次接触：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性—反复接触：
	给兔饮用含硫酸镍的水(相当于0.54mg/kg)160天，出现心、肝、肾严重损害。

	吸入危害：
	无资料。

	第十二部分：生态学信息

	生态毒性：
	镍化合物对水生生物有极高毒性。
	生物降解性：
	无资料。

	非生物降解性：
	无资料。
	潜在的生物累积性：
	无资料。

	土壤中的迁移性：
	无资料。

	第十三部分：废弃处置

	废弃化学品：
	根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。

	污染包装物：
	将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。
	废弃注意事项：
	处置前应参阅国家和地方有关法规。

	第十四部分：运输信息

	联合国危险货物编号（UN 号）：
	3077

	联合国运输名称：
	对环境有害的固态物质，未另做规定的（硫酸镍）
	联合国危险性类别：
	9

	包装类别：
	Ⅲ
	海洋污染物：
	是

	运输注意事项：
	起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。

	第十五部分：法规信息

	职业病分类和目录：
	未列入
	危险化学品目录：
	列入

	易制爆危险化学品名录：
	未列入

	重点监管的危险化学品名录：
	未列入GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：未列入。

	高毒物品目录：
	列入
	易制毒化学品的分类和品种目录：
	未列入

	斯德哥尔摩公约：
	未列入
	鹿特丹公约：
	未列入

	蒙特利尔议定书：
	未列入

	第十六部分：其他信息


