硫酸钴 理化性质表
	化学品及基本信息

	化学品名称：
	硫酸钴
	CAS 号：
	10124-43-3

	第一部分：化学品及企业标识

	化学品中文名：
	硫酸钴；赤矾

	化学品英文名：
	cobalt sulfate；cobaltous sulfate

	分子式：
	CoO4S
	相对分子质量：
	154.996

	化学品的推荐及限制用途：
	用于制陶瓷釉料、油漆催干剂和镀钴等。

	第二部分：危险性概述

	紧急情况概述：
	吞咽有害，吸入可能导致过敏或哮喘症状或呼吸困难，可能导致皮肤过敏反应。

	GHS 危险性类别：
	急性毒性-经口，类别4呼吸道致敏物，类别1皮肤致敏物，类别1生殖细胞致突变性，类别2致癌性，类别2生殖毒性，类别1B危害水生环境-急性危害，类别1危害水生环境-长期危害，类别1

	警示词：
	危险

	危险性说明：
	吞咽有害，吸入可能导致过敏或哮喘症状或呼吸困难，可能导致皮肤过敏反应，怀疑可造成遗传性缺陷，怀疑致癌，可能对生育力或胎儿造成伤害，对水生生物毒性非常大并具有长期持续影响。

	预防措施：
	避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。作业场所不得进食、饮水或吸烟。避免吸入粉尘。通风不良时，戴呼吸防护器具。污染的工作服不得带出工作场所。戴防护手套。得到专门指导后操作。在阅读并了解所有安全预防措施之前，切勿操作。按要求使用个体防护装备。禁止排入环境。

	如吸入：
	如果呼吸困难，将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如有呼吸系统症状，呼叫中毒控制中心或就医。

	如皮肤接触：
	用大量肥皂水和水清洗。如出现皮肤刺激或皮疹：就医。污染的衣服清洗后方可重新使用。

	食入：
	如果感觉不适，立即呼叫中毒控制中心或就医。漱口。如果接触或有担心，就医。收集泄漏物。

	安全储存：
	上锁保管。
	废弃处置：
	本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。

	物理和化学危险：
	不燃，无特殊燃爆特性。

	健康危害：
	本品粉尘对眼、鼻、呼吸道及胃肠道黏膜有刺激作用。引起咳嗽、呕吐、腹绞痛、体温上升、小腿无力等。皮肤接触可引起过敏性皮炎、接触性皮炎。

	环境危害：
	对水生生物毒性非常大并具有长期持续影响。

	第三部分：成分/组成信息

	物质/混合物：
	物质            混合物
	有害物成分：
	硫酸钴

	CAS No.：
	10124-43-3

	第四部分：急救措施

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

	皮肤接触：
	立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。
	眼睛接触：
	立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。

	食入：
	漱口，饮水。就医。
	对保护施救者的忠告：
	根据需要使用个人防护设备。

	对医生的特别提示：
	对症处理。

	第五部分：消防措施

	灭火剂：
	本品不燃，根据着火原因选择适当灭火剂灭火。
	特别危险性：
	本身不能燃烧。无特殊的燃烧爆炸特性。

	灭火注意事项及防护措施：
	消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。

	第六部分：泄漏应急处理

	作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。

	环境保护措施：
	用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。

	泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：
	勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。

	第七部分：操作处置与储存

	操作注意事项：
	密闭操作，局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。避免产生粉尘。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。应与食用化学品等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

	第八部分：接触控制/个体防护

	中国：
	未制定标准

	美国（ACGIH）：
	TLV-TWA：0.02mg/m3[按Co 计] [敏]

	生物接触限值：
	未制定标准
	空气中有毒物质测定方法：
	未制定标准

	生物监测检验方法：
	未制定标准
	工程控制：
	密闭操作，局部排风。

	呼吸系统防护：
	空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护：
	戴化学安全防护眼镜。
	皮肤和身体防护：
	穿橡胶耐酸碱服。

	手 防 护：
	戴橡胶耐酸碱手套。

	第九部分：理化特性

	外观与性状：
	玫瑰红色单斜晶体。
	pH 值：
	无意义

	熔点(℃)：
	735（分解）
	沸点(℃)：
	无资料

	相对密度(水=1)：
	3.47
	相对蒸气密度(空气=1)：
	无资料

	饱和蒸气压(kPa)：
	无资料
	临界压力(MPa)：
	无意义

	辛醇/水分配系数：
	无资料
	闪点(℃)：
	无意义

	自燃温度(℃)：
	无意义
	爆炸下限[％(V/V)]：
	无意义

	爆炸上限[％(V/V)]：
	无意义
	分解温度(℃)：
	735

	黏度（mPa.s）：
	无资料
	燃烧热(kJ/mol)：
	无资料

	临界温度(℃)：
	无资料
	溶解性：
	溶于水、甲醇，微溶于乙醇。

	第十部分：稳定性和反应性

	稳定性：
	稳定。
	危险反应：
	无特殊发生反应。

	避免接触的条件：
	无资料。
	禁配物：
	无资料。

	危险的分解产物：
	氧化硫。

	第十一部分：毒理学信息

	LD50：
	424 mg/kg(大鼠经口)，584 mg/kg(小鼠经口)，1800 mg/kg(兔经口)

	皮肤刺激或腐蚀：
	无资料。
	眼睛刺激或腐蚀：
	无资料。

	呼吸或皮肤过敏：
	可引起接触过敏性皮炎。
	生殖细胞突变性：
	无资料。

	致癌性：
	IARC 致癌性评论：组2B,对人类是可能致癌物。
	生殖毒性：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性—一次接触：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性—反复接触：
	无资料。

	吸入危害：
	无资料。

	第十二部分：生态学信息

	生态毒性：
	钴化合物对水生生物有极高毒性。
	生物降解性：
	无资料。

	非生物降解性：
	无资料。
	潜在的生物累积性：
	无资料。

	土壤中的迁移性：
	无资料。

	第十三部分：废弃处置

	废弃化学品：
	用安全掩埋法处置。在能利用的地方重复使用容器或在规定场所掩埋。

	污染包装物：
	将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。
	废弃注意事项：
	处置前应参阅国家和地方有关法规。

	第十四部分：运输信息

	联合国危险货物编号（UN 号）：
	3077

	联合国运输名称：
	对环境有害的固态物质，未另做规定的（硫酸钴）
	联合国危险性类别：
	9

	包装类别：
	Ⅲ
	海洋污染物：
	是

	运输注意事项：
	起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。公路运输时要按规定路线行驶。

	第十五部分：法规信息

	职业病分类和目录：
	未列入
	危险化学品目录：
	列入

	易制爆危险化学品名录：
	未列入

	重点监管的危险化学品名录：
	未列入GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：未列入。

	高毒物品目录：
	未列入
	易制毒化学品的分类和品种目录：
	未列入

	斯德哥尔摩公约：
	未列入
	鹿特丹公约：
	未列入

	蒙特利尔议定书：
	未列入

	第十六部分：其他信息


