六氟丙酮 理化性质表
	化学品及基本信息

	化学品名称：
	六氟丙酮
	CAS 号：
	684-16-2

	第一部分：化学品及企业标识

	化学品中文名：
	六氟丙酮；全氟丙酮

	化学品英文名：
	hexafluoroacetone；perfluoroacetone

	分子式：
	C3F6O
	相对分子质量：
	166.0219

	化学品的推荐及限制用途：
	用作溶剂，用于医药、农药和一些化学品的合成。

	第二部分：危险性概述

	紧急情况概述：
	内装加压气体：遇热可能爆炸，吸入致命。

	GHS 危险性类别：
	加压气体急性毒性-吸入，类别2皮肤腐蚀/刺激，类别2严重眼损伤/眼刺激，类别2生殖毒性，类别2特异性靶器官毒性-一次接触，类别1特异性靶器官毒性-反复接触，类别1

	警示词：
	危险

	危险性说明：
	内装加压气体：遇热可能爆炸，吸入致命，造成皮肤刺激，造成严重眼刺激，怀疑对生育力或胎儿造成伤害，对器官造成损害，长时间或反复接触对器官造成损伤。

	预防措施：
	避免吸入气体。仅在室外或通风良好处操作。避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。戴防护手套、防护眼镜、防护面罩。得到专门指导后操作。在阅读并了解所有安全预防措施之前，切勿操作。按要求使用个体防护装备。作业场所不得进食、饮水或吸烟。

	如吸入：
	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。立即呼叫中毒控制中心或就医。

	皮肤接触：
	用大量肥皂水和水清洗。如发生皮肤刺激，就医。脱去被污染的衣服，洗净后方可重新使用。

	如接触眼睛：
	用水细心冲洗数分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取

	出隐形眼镜。继续冲洗。如果眼睛刺激持续：
	就医。如果接触或有担心，就医。

	如果接触：
	立即呼叫中毒控制中心或就医。如感觉不适，就医。

	安全储存：
	防日晒。存放在通风良好的地方。保持容器密闭。上锁保管。

	废弃处置：
	本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。
	物理和化学危险：
	不燃，无特殊燃爆特性。遇水剧烈反应。

	健康危害：
	对眼睛、皮肤、黏膜和呼吸道有强烈的刺激作用。吸入后可因咽喉、支气管的痉挛、水肿，化学性肺炎或肺水肿而致死。症状有烧灼感、咳嗽、喘

	息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。环境危害：
	对环境可能有害。

	第三部分：成分/组成信息

	物质/混合物：
	物质            混合物
	有害物成分：
	六氟丙酮

	CAS No.：
	684-16-2

	第四部分：急救措施

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

	皮肤接触：
	立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。
	眼睛接触：
	立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。

	对保护施救者的忠告：
	根据需要使用个人防护设备。
	对医生的特别提示：
	对症处理。

	第五部分：消防措施

	灭火剂：
	迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

	特别危险性：
	遇水发生剧烈反应并放热。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	灭火注意事项及防护措施：
	消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

	第六部分：泄漏应急处理

	作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：
	根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员穿内置正压自给式呼吸器的全封闭防化服。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。

	环境保护措施：
	防止气体通过下水道、通风系统和有限空间扩散。

	泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：
	喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。隔离泄漏区直至气体散尽。

	第七部分：操作处置与储存

	操作注意事项：
	密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿密闭型防毒服，戴橡胶手套。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、醇类接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的有毒气体专用库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、醇类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。

	第八部分：接触控制/个体防护

	中国：
	PC-TWA：0.5mg/m3 [皮]
	美国（ACGIH）：
	TLV-TWA：0.1ppm[皮]

	生物接触限值：
	未制定标准
	空气中有毒物质测定方法：
	未制定标准

	生物监测检验方法：
	未制定标准

	工程控制：
	严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护：
	空气中浓度超标时，必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护：
	呼吸系统防护中已作防护。
	皮肤和身体防护：
	穿密闭型防毒服。

	手 防 护：
	戴橡胶手套。

	第九部分：理化特性

	外观与性状：
	无色刺激性气体。
	pH 值：
	无意义

	熔点(℃)：
	-129
	沸点(℃)：
	-26

	相对密度(水=1)：
	1.32
	相对蒸气密度(空气=1)：
	1.65

	饱和蒸气压(kPa)：
	601.8（21.1℃）
	临界压力(MPa)：
	2.84

	辛醇/水分配系数：
	无资料
	闪点(℃)：
	无意义

	自燃温度(℃)：
	无意义
	爆炸下限[％(V/V)]：
	无意义

	爆炸上限[％(V/V)]：
	无意义
	分解温度(℃)：
	无资料

	黏度（mPa.s）：
	无资料
	燃烧热(kJ/mol)：
	无资料

	临界温度(℃)：
	83.95
	溶解性：
	溶于卤代烃。

	第十部分：稳定性和反应性

	稳定性：
	稳定。

	危险反应：
	与水、醇类、强氧化剂等禁配物发生反应。遇水发生剧烈反应并放热。

	避免接触的条件：
	无资料。
	禁配物：
	水、醇类、强氧化剂。

	危险的分解产物：
	氟化氢。

	第十一部分：毒理学信息

	LD50：
	191 mg/kg(大鼠经口)
	LC50：
	275ppm(大鼠吸入，3h)

	皮肤刺激或腐蚀：
	无资料。
	眼睛刺激或腐蚀：
	无资料。

	呼吸或皮肤过敏：
	无资料。
	生殖细胞突变性：
	无资料。

	致癌性：
	无资料。
	生殖毒性：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性—一次接触：
	大鼠吸入200ppm 4h，损伤肝、肾、睾丸和胸腺。

	特异性靶器官系统毒性—反复接触：
	无资料。

	吸入危害：
	无资料。

	第十二部分：生态学信息

	生态毒性：
	无资料。
	生物降解性：
	无资料。

	非生物降解性：
	无资料。
	潜在的生物累积性：
	无资料。

	土壤中的迁移性：
	无资料。

	第十三部分：废弃处置

	废弃化学品：
	建议用焚烧法处置。
	污染包装物：
	将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。

	废弃注意事项：
	处置前应参阅国家和地方有关法规。

	第十四部分：运输信息

	联合国危险货物编号（UN 号）：
	2420

	联合国运输名称：
	六氟丙酮
	联合国危险性类别：
	2.3，8

	包装类别：
	-
	海洋污染物：
	否

	运输注意事项：
	采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与氧化剂、醇类、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。

	第十五部分：法规信息

	职业病分类和目录：
	未列入
	危险化学品目录：
	列入

	易制爆危险化学品名录：
	未列入

	重点监管的危险化学品名录：
	未列入GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：未列入。

	高毒物品目录：
	未列入
	易制毒化学品的分类和品种目录：
	未列入

	斯德哥尔摩公约：
	未列入
	鹿特丹公约：
	未列入

	蒙特利尔议定书：
	未列入

	第十六部分：其他信息


