3-硝基氯化苄 理化性质表
	化学品及基本信息

	化学品名称：
	3-硝基氯化苄
	CAS 号：
	619-23-8

	第一部分：化学品及企业标识

	化学品中文名：
	3-硝基氯化苄；间硝基氯化苄；3-硝基氯(化)苄；间硝基苄基氯；间硝基苯氯甲烷；α-氯-3-硝基甲苯

	化学品英文名：
	3-nitrobenzyl chloride；m-nitrobenzyl chloride

	分子式：
	C7H6ClNO2
	相对分子质量：
	171.581

	化学品的推荐及限制用途：
	用于有机合成。

	第二部分：危险性概述

	紧急情况概述：
	造成严重的皮肤灼伤和眼损伤，对水生生物毒性非常大并具有长期持续影响。

	GHS 危险性类别：
	皮肤腐蚀/刺激,类别1严重眼损伤/眼刺激,类别1危害水生环境-急性危害,类别1危害水生环境-长期危害,类别1

	警示词：
	危险

	危险性说明：
	造成严重的皮肤灼伤和眼损伤，对水生生物毒性非常大并具有长期持续影响。

	预防措施：
	避免吸入粉尘或烟雾。避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。戴防护手套、穿防护服、戴防护眼镜、防护面罩。禁止排入环境。

	如吸入：
	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。立即呼叫中毒控制中心或就医。

	皮肤（或头发）接触：
	立即脱掉所有被污染的衣服。用水冲洗皮肤、淋浴。污染的衣服须洗净后方可重新使用。

	眼睛接触：
	用水细心地冲洗数分钟。如带隐形眼镜并可方便地取出，则取出隐形眼镜。继续冲洗。

	食入：
	漱口。不要催吐。收集泄漏物。
	安全储存：
	上锁保管。

	废弃处置：
	本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。
	物理和化学危险：
	可燃，其粉体与空气混合，能形成爆炸性混合物。

	健康危害：
	吸入、摄入对身体有害。对眼睛、皮肤、黏膜及呼吸道有刺激作用。中毒表现有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。吸入后可能由于喉、支气管的痉挛、炎症和水肿，化学性肺炎或肺水肿而致死。眼和皮肤接触引起灼伤。

	环境危害：
	对水生生物毒性非常大并具有长期持续影响。

	第三部分：成分/组成信息

	物质/混合物：
	物质            混合物
	有害物成分：
	3-硝基氯化苄

	CAS No.：
	619-23-8

	第四部分：急救措施

	吸    入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

	皮肤接触：
	立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗至少15min。就医。

	眼睛接触：
	立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗5～10min。就医。

	食    入：
	用水漱口，禁止催吐。给饮牛奶或蛋清。就医。
	对保护施救者的忠告：
	根据需要使用个人防护设备。

	对医生的特别提示：
	对症处理。

	第五部分：消防措施

	灭火剂：
	用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

	特别危险性：
	遇明火能燃烧。与强氧化剂接触可发生化学反应。受热分解释出有毒的氮氧化物和氯化物气体。

	灭火注意事项及防护措施：
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

	第六部分：泄漏应急处理

	作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：
	隔离泄漏污染区，限制出入。消除所有点火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。

	环境保护措施：
	用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。

	泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：
	勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。

	第七部分：操作处置与储存

	操作注意事项：
	密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、碱类等分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

	第八部分：接触控制/个体防护

	中国：
	未制定标准
	美国（ACGIH）：
	未制定标准

	生物接触限值：
	未制定标准
	空气中有毒物质测定方法：
	未制定标准

	生物监测检验方法：
	未制定标准

	工程控制：
	严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护：
	空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护：
	戴化学安全防护眼镜。
	皮肤和身体防护：
	穿防毒物渗透工作服。

	手 防 护：
	戴橡胶手套。

	第九部分：理化特性

	外观与性状：
	黄色针状结晶，有催泪性。
	pH 值：
	无意义

	熔点(℃)：
	45～47
	沸点(℃)：
	85～87

	相对密度(水=1)：
	无资料
	相对蒸气密度(空气=1)：
	无资料

	饱和蒸气压(kPa)：
	4.00（180℃）
	临界压力(MPa)：
	无资料

	辛醇/水分配系数：
	无资料
	闪点(℃)：
	>110

	自燃温度(℃)：
	无资料
	爆炸下限[％(V/V)]：
	无资料

	爆炸上限[％(V/V)]：
	无资料
	分解温度(℃)：
	无资料

	黏度（mPa.s）：
	无资料
	燃烧热(kJ/mol)：
	无资料

	临界温度(℃)：
	无资料
	溶解性：
	不溶于水，溶于乙醇、乙醚。

	第十部分：稳定性和反应性

	稳定性：
	稳定。

	危险反应：
	与强碱、胺类、强氧化剂、二氧化碳、水等禁配物发生反应。

	避免接触的条件：
	潮湿空气。
	禁配物：
	碱、胺类、强氧化剂、二氧化碳、水。

	危险的分解产物：
	氯化氢、氮氧化物。

	第十一部分：毒理学信息

	急性毒性：
	无资料。
	皮肤刺激或腐蚀：
	无资料。

	眼睛刺激或腐蚀：
	无资料。
	呼吸或皮肤过敏：
	无资料。

	生殖细胞突变性：
	微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌100 μg/皿。DNA 修复：枯草杆菌500 μg/皿。

	致癌性：
	无资料。
	生殖毒性：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性—一次接触：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性—反复接触：
	无资料。

	吸入危害：
	无资料。

	第十二部分：生态学信息

	生态毒性：
	根据结构类似物质预测，该物质对水生生物有极高毒性。
	生物降解性：
	无资料。

	非生物降解性：
	无资料。
	潜在的生物累积性：
	无资料。

	土壤中的迁移性：
	无资料。

	第十三部分：废弃处置

	废弃化学品：
	建议用焚烧法处置。与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的气体要通过洗涤器除去。

	污染包装物：
	将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。
	废弃注意事项：
	处置前应参阅国家和地方有关法规。

	第十四部分：运输信息

	联合国危险货物编号（UN 号）：
	3261

	联合国运输名称：
	有机酸性腐蚀性固体，未另作规定的（3-硝基氯化苄）
	联合国危险性类别：
	8

	包装类别：
	-
	海洋污染物：
	否

	运输注意事项：
	运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

	第十五部分：法规信息

	职业病分类和目录：
	未列入
	危险化学品目录：
	列入

	易制爆危险化学品名录：
	未列入

	重点监管的危险化学品名录：
	未列入GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：未列入。

	高毒物品目录：
	未列入
	易制毒化学品的分类和品种目录：
	未列入

	斯德哥尔摩公约：
	未列入
	鹿特丹公约：
	未列入

	蒙特利尔议定书：
	未列入

	第十六部分：其他信息


