氟磺酸 理化性质表
	化学品及基本信息

	化学品名称：
	氟磺酸
	CAS 号：
	7789-21-1

	第一部分：化学品及企业标识

	化学品中文名：
	氟磺酸

	化学品英文名：
	fluorosulfonic acid；fluosulfonic acid

	分子式：
	FHO3S
	相对分子质量：
	100.07

	化学品的推荐及限制用途：
	用于制造药品及用于有机合成。

	第二部分：危险性概述

	紧急情况概述：
	吸入有害，造成严重的皮肤灼伤和眼损伤。

	GHS 危险性类别：
	急性毒性-吸入,类别4皮肤腐蚀/刺激,类别1A严重眼损伤/眼刺激,类别1

	警示词：
	危险
	危险性说明：
	吸入有害，造成严重的皮肤灼伤和眼损伤。

	预防措施：
	避免吸入蒸气、雾。仅在室外或通风良好处操作。避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。戴防护手套、穿防护服、戴防护眼镜、防护面罩。

	如吸入：
	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如感觉不适，呼叫中毒控制中心或就医。

	皮肤（或头发）接触：
	立即脱掉所有被污染的衣服。用水冲洗皮肤、淋浴。污染的衣服须洗净后方可重新使用。

	眼睛接触：
	用水细心地冲洗数分钟。如带隐形眼镜并可方便地取出，则取出隐形眼镜。继续冲洗。

	食入：
	漱口。不要催吐。
	安全储存：
	上锁保管。

	废弃处置：
	本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。
	物理和化学危险：
	助燃。遇水剧烈反应。

	健康危害：
	对眼睛、皮肤、黏膜和呼吸道有强烈的刺激作用。吸入后可能引起喉、支气管的炎症，化学性肺炎、肺水肿。眼和皮肤接触引起灼伤。

	环境危害：
	对环境可能有害。

	第三部分：成分/组成信息

	物质/混合物：
	物质            混合物
	有害物成分：
	氟磺酸

	CAS No.：
	7789-21-1

	第四部分：急救措施

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

	皮肤接触：
	立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗至少15min。就医。

	眼睛接触：
	立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗5～10min。就医。

	食入：
	用水漱口，禁止催吐。给饮牛奶或蛋清。就医。
	对保护施救者的忠告：
	根据需要使用个人防护设备。

	对医生的特别提示：
	对症处理。

	第五部分：消防措施

	灭火剂：
	用二氧化碳、砂土灭火。

	特别危险性：
	露置空气中冒烟, 加热更甚, 有强烈的刺激性和腐蚀性。遇水发生剧烈反应，散发出白色有强刺激性和腐蚀性的氟化氢烟雾。遇潮时对玻璃、其他硅质材料及大多数金属有强腐蚀性。

	灭火注意事项及防护措施：
	消防人员必须穿全身耐酸碱消防服、佩戴空气呼吸器灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。禁止用水和泡沫灭火。

	第六部分：泄漏应急处理

	作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：
	根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。勿使泄漏物与可燃物质（如木材、纸、油等）接触。

	环境保护措施：
	防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。

	泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：
	小量泄漏：用干燥的砂土或其他不燃材料覆盖泄漏物，用洁净的无火花工具收集泄漏物，置于一盖子

	较松的塑料容器中，待处置。大量泄漏：
	构筑围堤或挖坑收容。用碎石灰石(CaCO3)、苏打灰(Na2CO3)或石灰(CaO)中和。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。

	第七部分：操作处置与储存

	操作注意事项：
	密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类、醇类、活性金属粉末接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。包装必须密封，切勿受潮。应与碱类、醇类、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	第八部分：接触控制/个体防护

	中国：
	PC-TWA：2 mg/m3[按F 计]
	美国（ACGIH）：
	TLV-TWA： 2.5 mg/m3 [按F 计]

	尿氟：
	42mmol/mol 肌酐（7mg/g 肌酐）（采样时间：工作班后）

	空气中有毒物质测定方法：
	离子选择电极法
	生物监测检验方法：
	尿中氟的离子选择电极测定方法

	工程控制：
	密闭操作，注意通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护：
	可能接触其烟雾时，佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护：
	呼吸系统防护中已作防护。
	皮肤和身体防护：
	穿橡胶耐酸碱服。

	手 防 护：
	戴橡胶耐酸碱手套。

	第九部分：理化特性

	外观与性状：
	无色透明的发烟液体，有强烈的刺激性气味。
	pH 值：
	无资料

	熔点(℃)：
	-88.9～-87.3
	沸点(℃)：
	163

	相对密度(水=1)：
	1.74
	相对蒸气密度(空气=1)：
	3.5

	饱和蒸气压(kPa)：
	0.33（25℃）
	燃烧热(kJ/mol)：
	无资料

	临界温度(℃)：
	无资料
	临界压力(MPa)：
	无资料

	辛醇/水分配系数：
	无资料
	闪点(℃)：
	无意义

	自燃温度(℃)：
	无意义
	爆炸下限[％(V/V)]：
	无意义

	爆炸上限[％(V/V)]：
	无意义
	分解温度(℃)：
	无资料

	黏度（mPa.s）：
	无资料

	溶解性：
	溶于水,溶于乙酸、硝基苯、乙醚，不溶于四氯化碳、二硫化碳。

	第十部分：稳定性和反应性

	稳定性：
	稳定
	危险反应：
	与强氧化剂、水等禁配物接触发生反应。

	避免接触的条件：
	潮湿空气。
	禁配物：
	碱类、醇类、水、活性金属粉末。

	危险的分解产物：
	氟化氢、氧化硫。

	第十一部分：毒理学信息

	急性毒性：
	无资料。
	皮肤刺激或腐蚀：
	无资料。

	眼睛刺激或腐蚀：
	无资料。
	呼吸或皮肤过敏：
	无资料。

	生殖细胞突变性：
	无资料。
	致癌性：
	无资料。

	生殖毒性：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性-一次接触：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性-反复接触：
	无资料。

	吸入危害：
	无资料。

	第十二部分：生态学信息

	生态毒性：
	无资料
	生物降解性：
	无资料

	非生物降解性：
	无资料
	潜在的生物累积性：
	无资料

	土壤中的迁移性：
	无资料

	第十三部分：废弃处置

	废弃化学品：
	根据国家和地方有关法规的要求处置。或与制造商联系，确定处置方法。

	污染包装物：
	将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。
	废弃注意事项：
	处置前应参阅国家和地方有关法规。

	第十四部分：运输信息

	联合国危险货物编号（UN 号）：
	1777

	联合国运输名称：
	氟磺酸
	联合国危险性类别：
	8

	包装类别：
	Ⅰ类包装
	海洋污染物：
	否

	运输注意事项：
	起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、醇类、活性金属粉末、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

	第十五部分：法规信息

	职业病分类和目录：
	氟及其无机化合物中毒。
	危险化学品目录：
	列入。

	易制爆危险化学品名录：
	未列入。

	重点监管的危险化学品名录：
	未列入。GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：未列入。

	高毒物品目录：
	列入。
	易制毒化学品的分类和品种目录：
	未列入。

	斯德哥尔摩公约：
	未列入。
	鹿特丹公约：
	未列入。

	蒙特利尔议定书：
	未列入。

	第十六部分：其他信息


