甲苯-2,4-二异氰酸酯 理化性质表
	化学品及基本信息

	化学品名称：
	甲苯-2,4-二异氰酸酯
	CAS 号：
	584-84-9

	第一部分：化学品及企业标识

	化学品中文名：
	2,4-甲苯二异氰酸酯；甲苯-2,4-二异氰酸酯；2,4-二异氰酸甲苯酯

	化学品英文名：
	toluene-2,4-diisocyanate；2,4-tolylene diisocyanate

	分子式：
	C9H6N2O2
	相对分子质量：
	174.1561

	化学品的推荐及限制用途：
	用于有机合成、生产泡沫塑料、涂料和用作化学试剂。

	第二部分：危险性概述

	紧急情况概述：
	吸入致命，吸入可能导致过敏或哮喘症状或呼吸困难，可能导致皮肤过敏反应。

	GHS 危险性类别：
	急性毒性-吸入，类别2皮肤腐蚀/刺激，类别2严重眼损伤/眼刺激，类别2呼吸道致敏物，类别1皮肤致敏物，类别1致癌性，类别2特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（呼吸道刺激）危害水生环境-急性危害，类别3危害水生环境-长期危害，类别3

	警示词：
	危险

	危险性说明：
	吸入致命，造成皮肤刺激，造成严重眼刺激，吸入可能导致过敏或哮喘症状或呼吸困难，可能导致皮肤过敏反应，怀疑致癌，可能引起呼吸道刺激，对水生生物有害并具有长期持续影响。

	预防措施：
	避免吸入蒸气、雾。仅在室外或通风良好处操作。戴呼吸防护器具。避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。戴防护手套。戴防护眼镜、防护面罩。污染的工作服不得带出工作场所。得到专门指导后操作。在阅读并了解所有安全预防措施之前，切勿操作。按要求使用个体防护装备。禁止排入环境。

	如吸入：
	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。立即呼叫中毒控制中心或就医。

	皮肤接触：
	用大量肥皂水和水清洗。脱去被污染的衣服，洗净后方可重
	新使用。如出现皮肤刺激或皮疹：
	就医。

	如接触眼睛：
	用水细心冲洗数分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取

	出隐形眼镜。继续冲洗。如果眼睛刺激持续：
	就医。如果接触或有担心，就医。

	安全储存：
	在通风良好处储存。保持容器密闭。上锁保管。
	废弃处置：
	本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。

	物理和化学危险：
	可燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。

	健康危害：
	本品具有明显的刺激和致敏作用。高浓度接触直接损害呼吸道黏膜，发生喘息性支气管炎，表现有咽喉干燥、剧咳、胸痛、呼吸困难等。重者缺氧、紫绀、昏迷。可引起肺炎和肺水肿。蒸气或雾对眼有刺激性；液体溅入眼内，可能引起角膜损伤。液体对皮肤有刺激作用，引起皮炎。口服能引起消化道的刺激和腐蚀。

	慢性影响：
	反复接触本品，能引起过敏性哮喘。长期低浓度接触，呼吸功能可受到影响。

	环境危害：
	对水生生物有害并具有长期持续影响。

	第三部分：成分/组成信息

	物质/混合物：
	物质            混合物
	有害物成分：
	2,4-甲苯二异氰酸酯

	CAS No.：
	584-84-9

	第四部分：急救措施

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

	皮肤接触：
	立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。
	眼睛接触：
	立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。

	食入：
	漱口，饮水。就医。
	对保护施救者的忠告：
	根据需要使用个人防护设备。

	对医生的特别提示：
	对症处理。

	第五部分：消防措施

	灭火剂：
	用干粉、二氧化碳、砂土灭火。

	特别危险性：
	遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。与胺类、醇、碱类和温水反应剧烈，能引起燃烧或爆炸。加热或燃烧时可分解生成有毒气体。蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	灭火注意事项及防护措施：
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。禁止用水、泡沫和酸碱灭火剂灭火。

	第六部分：泄漏应急处理

	作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：
	根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防毒服。作业时使用的所有设备应接地。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。

	环境保护措施：
	防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或有限空间。

	泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：
	严禁用水处理。小量泄漏：

	用干燥的砂土或其它不燃材料覆盖泄漏物。大量泄漏：
	构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内。

	第七部分：操作处置与储存

	操作注意事项：
	密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类、醇类接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、干燥、通风良好的库房内。远离火种、热源。库温不超过35℃，相对湿度不超过85％。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类、醇类等分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	第八部分：接触控制/个体防护

	中国：
	PC-TWA：0.1mg/m3；PC-STEL：0.2mg/m3[敏] [G2B]

	美国（ACGIH）：
	TLV-TWA：0.005ppm；TLV-STEL：0.02ppm[敏]

	生物接触限值：
	未制定标准
	空气中有毒物质测定方法：
	溶液采集-气相色谱法

	生物监测检验方法：
	未制定标准

	工程控制：
	严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护：
	空气中浓度超标时，必须佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护：
	戴化学安全防护眼镜。
	皮肤和身体防护：
	穿防毒物渗透工作服。

	手 防 护：
	戴橡胶耐油手套。

	第九部分：理化特性

	外观与性状：
	无色到淡黄色透明液体。
	pH 值：
	无资料

	熔点(℃)：
	19.5～21.5
	沸点(℃)：
	251

	相对密度(水=1)：
	1.22
	相对蒸气密度(空气=1)：
	6.0

	饱和蒸气压(kPa)：
	1.33(118℃)
	临界压力(MPa)：
	无资料

	辛醇/水分配系数：
	0.21
	闪点(℃)：
	121～132

	自燃温度(℃)：
	无资料
	爆炸下限[％(V/V)]：
	0.9

	爆炸上限[％(V/V)]：
	9.5
	分解温度(℃)：
	无资料

	黏度（mPa.s）：
	无资料
	燃烧热(kJ/mol)：
	-4162.33

	临界温度(℃)：
	无资料
	溶解性：
	溶于丙酮、醚。

	第十部分：稳定性和反应性

	稳定性：
	稳定。

	危险反应：
	与强氧化剂、水、醇类、胺类、酸类、强碱等禁配物接触，有发生火灾和爆炸的危险。

	避免接触的条件：
	受热、潮湿空气。
	禁配物：
	强氧化剂、水、醇类、胺类、酸类、强碱。

	危险的分解产物：
	氮氧化物、氰化氢。

	第十一部分：毒理学信息

	LD50：
	5800 mg/kg(大鼠经口)，19500 mg/kg(兔经皮)

	LC50：
	14ppm (大鼠吸入，4h)

	皮肤刺激或腐蚀：
	家兔经皮：开放性刺激试验，500mg（24h），重度刺激。

	眼睛刺激或腐蚀：
	无资料。
	呼吸或皮肤过敏：
	有致敏作用。

	生殖细胞突变性：
	微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌：100 μg/皿。姐妹染色单体交

	换：
	仓鼠卵巢300 mg/L。微核试验：大鼠吸入0.05 ppm（6h，4 周）。

	致癌性：
	IARC 致癌性评论：组2B，对人类是可能致癌物。
	生殖毒性：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性—一次接触：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性—反复接触：
	大鼠吸入染毒10mg/m3，每天6h，共2.5 个月，可耐受。

	吸入危害：
	无资料。

	第十二部分：生态学信息

	生态毒性：
	根据结构类似物质预测，该物质对水生生物有害。
	生物降解性：
	无资料

	非生物降解性：
	无资料
	潜在的生物累积性：
	无资料

	土壤中的迁移性：
	无资料

	第十三部分：废弃处置

	废弃化学品：
	建议用焚烧法处置。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。

	污染包装物：
	将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。
	废弃注意事项：
	在规定场所掩埋空容器。

	第十四部分：运输信息

	联合国危险货物编号（UN 号）：
	2078

	联合国运输名称：
	甲苯二异氰酸酯
	联合国危险性类别：
	6.1

	包装类别：
	Ⅱ
	海洋污染物：
	否

	运输注意事项：
	运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

	第十五部分：法规信息

	职业病分类和目录：
	未列入
	危险化学品目录：
	列入

	易制爆危险化学品名录：
	未列入

	重点监管的危险化学品名录：
	列入GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：列入。类别：毒性物

	质，临界量（t）：
	100。
	高毒物品目录：
	列入

	易制毒化学品的分类和品种目录：
	未列入
	斯德哥尔摩公约：
	未列入

	鹿特丹公约：
	未列入
	蒙特利尔议定书：
	未列入

	第十六部分：其他信息


