2-硝基-4-甲苯酚 理化性质表
	化学品及基本信息

	化学品名称：
	2-硝基-4-甲苯酚
	CAS 号：
	119-33-5

	第一部分：化学品及企业标识

	化学品中文名：
	2-硝基-4-甲苯酚；4-甲基-2-硝基苯酚；4-甲基-2-硝基(苯)酚；邻硝基对甲苯酚

	化学品英文名：
	2-nitro-4-methylphenol；4-methyl-2-nitrophenol

	分子式：
	C7H7NO3
	相对分子质量：
	153.1354

	化学品的推荐及限制用途：
	用于有机合成。

	第二部分：危险性概述

	紧急情况概述：
	可能引起昏昏欲睡或眩晕。

	GHS 危险性类别：
	皮肤腐蚀/刺激,类别2严重眼损伤/眼刺激,类别2特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激）

	警示词：
	警告

	危险性说明：
	造成皮肤刺激，造成严重眼刺激，可能引起昏昏欲睡或眩晕。

	预防措施：
	避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。戴防护手套、戴防护眼镜、防护面罩。

	皮肤接触：
	用大量肥皂水和水清洗。如发生皮肤刺激，就医。脱去被污染的衣服，洗净后方可重新使用。

	如接触眼睛：
	用水细心冲洗数分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。

	如果眼睛刺激持续：
	就医。
	安全储存：
	--

	废弃处置：
	--
	物理和化学危险：
	可燃，其粉体与空气混合，能形成爆炸性混合物。

	健康危害：
	吸入、摄入或经皮肤吸收对身体有害。对眼睛、黏膜、呼吸道及皮肤有刺激作用。过长时间的接触，可引起眼睛的损伤或灼伤。

	环境危害：
	对环境可能有害。

	第三部分：成分/组成信息

	物质/混合物：
	物质            混合物
	有害物成分：
	2-硝基-4-甲苯酚

	CAS No.：
	119-33-5

	第四部分：急救措施

	吸    入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

	皮肤接触：
	立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。
	眼睛接触：
	立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。

	食    入：
	漱口，饮水。就医。
	对保护施救者的忠告：
	根据需要使用个人防护设备。

	对医生的特别提示：
	对症处理。

	第五部分：消防措施

	灭火剂：
	用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。
	特别危险性：
	遇明火能燃烧。受热分解放出有毒气体。

	灭火注意事项及防护措施：
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

	第六部分：泄漏应急处理

	作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：
	隔离泄漏污染区，限制出入。消除所有点火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。

	环境保护措施：
	用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。

	泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：
	勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。

	第七部分：操作处置与储存

	操作注意事项：
	密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免与氧化剂、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、碱类等分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

	第八部分：接触控制/个体防护

	中国：
	未制定标准
	美国（ACGIH）：
	未制定标准

	生物接触限值：
	未制定标准
	空气中有毒物质测定方法：
	未制定标准

	生物监测检验方法：
	未制定标准

	工程控制：
	严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护：
	空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护：
	戴化学安全防护眼镜。
	皮肤和身体防护：
	穿防毒物渗透工作服。

	手 防 护：
	戴橡胶手套。

	第九部分：理化特性

	外观与性状：
	黄色固体。
	pH 值：
	无意义

	熔点(℃)：
	32～35
	沸点(℃)：
	125（2.93kPa）

	相对密度(水=1)：
	1.24
	相对蒸气密度(空气=1)：
	无资料

	饱和蒸气压(kPa)：
	2.93/125℃
	临界压力(MPa)：
	无资料

	辛醇/水分配系数：
	无资料
	闪点(℃)：
	108

	自燃温度(℃)：
	无资料
	爆炸下限[％(V/V)]：
	无资料

	爆炸上限[％(V/V)]：
	无资料
	分解温度(℃)：
	无资料

	黏度（mPa.s）：
	无资料
	燃烧热(kJ/mol)：
	无资料

	临界温度(℃)：
	无资料
	溶解性：
	溶于乙醇、乙醚。

	第十部分：稳定性和反应性

	稳定性：
	稳定。
	危险反应：
	与强氧化剂、强碱、酰基氯、酸酐等禁配物发生反应。

	避免接触的条件：
	受热。
	禁配物：
	强氧化剂、强碱、酰基氯、酸酐。

	危险的分解产物：
	氮氧化物。

	第十一部分：毒理学信息

	LD50：
	3360 mg/kg(大鼠经口)
	皮肤刺激或腐蚀：
	无资料。

	眼睛刺激或腐蚀：
	无资料。
	呼吸或皮肤过敏：
	无资料。

	生殖细胞突变性：
	无资料。
	致癌性：
	无资料。

	生殖毒性：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性—一次接触：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性—反复接触：
	无资料。

	吸入危害：
	无资料。

	第十二部分：生态学信息

	生态毒性：
	无资料。
	生物降解性：
	无资料。

	非生物降解性：
	无资料。
	潜在的生物累积性：
	无资料。

	土壤中的迁移性：
	无资料。

	第十三部分：废弃处置

	废弃化学品：
	建议用焚烧法处置。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。

	污染包装物：
	将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。
	废弃注意事项：
	处置前应参阅国家和地方有关法规。

	第十四部分：运输信息

	联合国危险货物编号（UN 号）：
	2446

	联合国运输名称：
	硝基甲苯酚，固态
	联合国危险性类别：
	6.1

	包装类别：
	Ⅲ
	海洋污染物：
	否

	运输注意事项：
	运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

	第十五部分：法规信息

	职业病分类和目录：
	未列入
	危险化学品目录：
	列入

	易制爆危险化学品名录：
	未列入

	重点监管的危险化学品名录：
	未列入GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：未列入。

	高毒物品目录：
	未列入
	易制毒化学品的分类和品种目录：
	未列入

	斯德哥尔摩公约：
	未列入
	鹿特丹公约：
	未列入

	蒙特利尔议定书：
	未列入

	第十六部分：其他信息


