2,4-二氨基甲苯 理化性质表
	化学品及基本信息

	化学品名称：
	2,4-二氨基甲苯
	CAS 号：
	95-80-7

	第一部分：化学品及企业标识

	化学品中文名：
	2,4-二氨基甲苯；甲苯-2,4-二胺；2,4-甲苯二胺

	化学品英文名：
	2,4-diaminotoluene；toluene-2,4-diamine

	分子式：
	C7H10N2
	相对分子质量：
	122.19

	化学品的推荐及限制用途：
	是有机合成原料之一，可制取甲苯二异氰酸酯。也用作染料中间体、毛发染黑。

	第二部分：危险性概述

	紧急情况概述：
	吞咽会中毒，皮肤接触有害，可能导致皮肤过敏反应。

	GHS 危险性类别：
	急性毒性-经口,类别3急性毒性-经皮,类别4皮肤致敏物,类别1生殖细胞致突变性,类别2致癌性,类别2生殖毒性,类别2特异性靶器官毒性-反复接触,类别2危害水生环境-急性危害,类别2危害水生环境-长期危害,类别2

	警示词：
	危险

	危险性说明：
	吞咽会中毒，皮肤接触有害，可能导致皮肤过敏反应，怀疑可造成遗传性缺陷，怀疑致癌，怀疑对生育力或胎儿造成伤害，长时间或反复接触可能对器官造成损伤，对水生生物有毒并具有长期持续影响。

	预防措施：
	避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。作业场所不得进食、饮水或吸烟。戴防护手套、穿防护服。避免吸入粉尘。污染的工作服不得带出工作场所。得到专门指导后操作。在阅读并了解所有安全预防措施之前，切勿操作。按要求使用个体防护装备。禁止排入环境。

	皮肤接触：
	用大量肥皂水和水清洗。如感觉不适，呼叫中毒控制中心或就医。被污染的衣服须经洗净后方可重新使用。如出现皮肤刺激或皮疹：就医。污染的衣服清洗后方可重新使用。

	食入：
	漱口。立即呼叫中毒控制中心或就医。如果接触或有担心，就医。收集泄漏物。

	安全储存：
	上锁保管。
	废弃处置：
	本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。

	物理和化学危险：
	可燃，其粉体与空气混合，能形成爆炸性混合物。

	健康危害：
	可引起皮肤黏膜刺激症状，也可引起恶心、呕吐、高铁血红蛋白血症，出现黄疸、贫血等症状。对中枢神经系统有抑制作用。对皮肤有致敏性。

	环境危害：
	对水生生物有毒并具有长期持续影响。

	第三部分：成分/组成信息

	物质/混合物：
	物质            混合物
	有害物成分：
	2,4-二氨基甲苯

	CAS No.：
	95-80-7

	第四部分：急救措施

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给吸氧。如呼吸心跳停止，立即行心肺复苏术。就医。

	皮肤接触：
	立即脱去污染衣着，用肥皂水或清水彻底冲洗。就医。
	眼睛接触：
	分开眼睑，用清水或生理盐水冲洗。就医。

	食入：
	漱口，饮水。就医。
	对保护施救者的忠告：
	根据需要使用个人防护设备。

	对医生的特别提示：
	高铁血红蛋白血症，可用美蓝和维生素C 治疗。

	第五部分：消防措施

	灭火剂：
	用雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土灭火。

	特别危险性：
	受热分解放出有毒烟气。与强氧化剂接触可发生化学反应。燃烧生成有害的一氧化碳、氮氧化物。

	灭火注意事项及防护措施：
	消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

	第六部分：泄漏应急处理

	作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服，戴橡胶手套。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。

	环境保护措施：
	无资料。

	泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：
	用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。

	第七部分：操作处置与储存

	操作注意事项：
	密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

	第八部分：接触控制/个体防护

	中国：
	未制定标准
	美国（ACGIH）：
	未制定标准

	生物接触限值：
	未制定标准
	空气中有毒物质测定方法：
	未制定标准

	生物监测检验方法：
	未制定标准

	工程控制：
	严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护：
	空气中粉尘浓度超标时，佩戴过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护：
	戴化学安全防护眼镜。
	皮肤和身体防护：
	穿防毒物渗透工作服。

	手 防 护：
	戴橡胶手套。

	第九部分：理化特性

	外观与性状：
	无色针状或菱形结晶。
	pH 值：
	无意义

	熔点(℃)：
	97～99
	沸点(℃)：
	292

	相对密度(水=1)：
	无资料
	相对蒸气密度(空气=1)：
	无资料

	饱和蒸气压(kPa)：
	0.13(106.5℃)
	燃烧热(kJ/mol)：
	无资料

	临界温度(℃)：
	无资料
	临界压力(MPa)：
	4.38

	辛醇/水分配系数：
	0.337
	闪点(℃)：
	无资料

	自燃温度(℃)：
	477
	爆炸下限[％(V/V)]：
	无资料

	爆炸上限[％(V/V)]：
	无资料
	分解温度(℃)：
	无资料

	黏度（mPa.s）：
	无资料
	溶解性：
	溶于水，易溶于乙醇、乙醚、苯。

	第十部分：稳定性和反应性

	稳定性：
	稳定
	危险反应：
	与强氧化剂等禁配物发生反应。

	避免接触的条件：
	受热
	禁配物：
	强氧化剂、酸类、酰基氯、酸酐、氯仿。

	危险的分解产物：
	氨。

	第十一部分：毒理学信息

	急性毒性：
	LD50：590mg/kg（大鼠经口，24h）；650mg/kg（兔经皮，24h）

	皮肤刺激或腐蚀：
	家兔经皮：500mg(24h)，轻度刺激。
	眼睛刺激或腐蚀：
	家兔经眼：100mg(24h)，重度刺激。

	呼吸或皮肤过敏：
	无资料。

	生殖细胞突变性：
	微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌100μg/皿。DNA 损伤：人成纤维

	细胞100 μmol/L。程序外DNA 合成：
	人类肝脏100 umol/L。微核试验：大鼠经口300 mg/kg。

	致癌性：
	IARC 致癌性评论：组2B, 可疑人类致癌物。对人类致癌性证据有限，对动物致癌性证据不充分。

	生殖毒性：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性-一次接触：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性-反复接触：
	无资料。

	吸入危害：
	无资料。

	第十二部分：生态学信息

	LC50：
	1420mg/L(96h)（黑头呆鱼）
	EC50：
	1.6mg/L(48h)（水蚤）

	ErC50：
	18mg/L(72h)（羊角月牙藻）
	NOEC：
	0.53mg/L(21d)（水蚤）

	生物降解性：
	不易快速生物降解。
	水中光氧化半衰期（h）：
	31～1740

	空气中光氧化半衰期（h）：
	0.27～2.7
	潜在的生物累积性：
	根据Kow 值预测，该物质的生物累积性可能较弱。

	土壤中的迁移性：
	根据Koc 值预测，该物质可能易发生迁移。

	第十三部分：废弃处置

	废弃化学品：
	建议用焚烧法处置。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。

	污染包装物：
	将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。
	废弃注意事项：
	处置前应参阅国家和地方有关法规。

	第十四部分：运输信息

	联合国危险货物编号（UN 号）：
	1709

	联合国运输名称：
	2,4-甲苯二胺，固态
	联合国危险性类别：
	6.1

	包装类别：
	Ⅲ类包装
	海洋污染物：
	否

	运输注意事项：
	运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

	第十五部分：法规信息

	职业病分类和目录：
	苯的氨基及硝基化合物中毒。
	危险化学品目录：
	列入。

	易制爆危险化学品名录：
	未列入。

	重点监管的危险化学品名录：
	未列入。GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：未列入。

	高毒物品目录：
	未列入。
	易制毒化学品的分类和品种目录：
	未列入。

	斯德哥尔摩公约：
	未列入。
	鹿特丹公约：
	未列入。

	蒙特利尔议定书：
	未列入。

	第十六部分：其他信息


