4-氯甲苯 理化性质表
	化学品及基本信息

	化学品名称：
	4-氯甲苯
	CAS 号：
	106-43-4

	第一部分：化学品及企业标识

	化学品中文名：
	4-氯甲苯；对氯甲苯

	化学品英文名：
	4-chlorotoluene；p-chlorotoluene

	分子式：
	C7H7Cl
	相对分子质量：
	126.59

	化学品的推荐及限制用途：
	用于有机合成、染料中间体的制备，用作溶剂。

	第二部分：危险性概述

	紧急情况概述：
	易燃液体和蒸气，吸入有害。

	GHS 危险性类别：
	易燃液体,类别3急性毒性-吸入,类别4危害水生环境-急性危害,类别2危害水生环境-长期危害,类别2

	警示词：
	警告

	危险性说明：
	易燃液体和蒸气，吸入有害，对水生生物有毒并具有长期持续影响。

	预防措施：
	远离热源、火花、明火、热表面。禁止吸烟。保持容器密闭。容器和接收设备接地连接使用防爆电器、通风、照明设备只能使用不产生火花的工具。采取防止静电措施。戴防护手套、防护眼镜、防护面罩。避免吸入蒸气、雾。仅在室外或通风良好处操作。禁止排入环境。

	事故响应：
	火灾时，使用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

	如吸入：
	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如感觉不适，呼叫中毒控制中心或就医。

	如皮肤（或头发）接触：
	立即脱掉所有被污染的衣服。用水冲洗皮肤、淋浴。收集泄漏物。

	安全储存：
	存放在通风良好的地方。保持低温。
	废弃处置：
	本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。

	物理和化学危险：
	易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。
	健康危害：
	本品对眼、呼吸道和皮肤有强烈刺激性。

	环境危害：
	对水生生物有毒并具有长期持续影响。

	第三部分：成分/组成信息

	物质/混合物：
	物质            混合物
	有害物成分：
	4-氯甲苯

	CAS No.：
	106-43-4

	第四部分：急救措施

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

	皮肤接触：
	立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。
	眼睛接触：
	立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。

	食入：
	漱口，饮水。就医。
	对保护施救者的忠告：
	根据需要使用个人防护设备。

	对医生的特别提示：
	对症处理。

	第五部分：消防措施

	灭火剂：
	用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

	特别危险性：
	与氧化剂接触猛烈反应。燃烧生成有害的一氧化碳、氯化氢。

	灭火注意事项及防护措施：
	消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。容器突然发出异常声音或出现异常现象，应立即撤离。

	第六部分：泄漏应急处理

	作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：
	消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。

	环境保护措施：
	防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或有限空间。

	泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：
	小量泄漏：用砂土或其他不

	燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：
	构筑围堤或挖坑收容。用砂土、惰性物质或蛭石吸收大量液体。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在有限空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。

	第七部分：操作处置与储存

	操作注意事项：
	密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过37℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	第八部分：接触控制/个体防护

	中国：
	未制定标准
	美国（ACGIH）：
	未制定标准

	生物接触限值：
	未制定标准
	空气中有毒物质测定方法：
	溶剂解吸-气相色谱法

	生物监测检验方法：
	未制定标准
	工程控制：
	密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护：
	空气中浓度超标时，应该佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护：
	戴化学安全防护眼镜。
	皮肤和身体防护：
	穿防毒物渗透工作服。

	手 防 护：
	戴橡胶耐油手套。

	第九部分：理化特性

	外观与性状：
	无色液体，有特殊气味。
	pH 值：
	无资料

	熔点(℃)：
	7.5
	沸点(℃)：
	162

	相对密度(水=1)：
	1.07
	相对蒸气密度(空气=1)：
	4.37

	饱和蒸气压(kPa)：
	0.35(20℃)
	燃烧热(kJ/mol)：
	-3754

	临界温度(℃)：
	385.7
	临界压力(MPa)：
	3.91

	辛醇/水分配系数：
	3.33
	闪点(℃)：
	53(TOC);60(OC)

	自燃温度(℃)：
	595
	爆炸下限[％(V/V)]：
	1.3

	爆炸上限[％(V/V)]：
	6.7
	分解温度(℃)：
	无资料

	黏度（mPa.s）：
	0.892（20℃）
	溶解性：
	不溶于水，溶于乙醇、氯仿、乙酸，可混溶于乙醚。

	主要用途：
	用于有机合成、染料中间体的制备，用作溶剂。

	第十部分：稳定性和反应性

	稳定性：
	稳定
	危险反应：
	与强氧化剂等禁配物接触，有发生火灾和爆炸的危险。

	避免接触的条件：
	无资料
	禁配物：
	强氧化剂。

	危险的分解产物：
	氯化氢。

	第十一部分：毒理学信息

	LD50：
	3600mg/kg（大鼠经口）
	LC50：
	34000mg/m3（小鼠吸入，2h）

	皮肤刺激或腐蚀：
	无资料。
	眼睛刺激或腐蚀：
	无资料。

	呼吸或皮肤过敏：
	无资料。
	生殖细胞突变性：
	无资料。

	致癌性：
	无资料。
	生殖毒性：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性-一次接触：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性-反复接触：
	无资料。

	吸入危害：
	无资料。

	第十二部分：生态学信息

	生态毒性：
	LC50：5.2mg/L(48h)（青鳉）
	生物降解性：
	无资料

	非生物降解性：
	无资料

	潜在的生物累积性：
	BCF：21.9～76.5（鲤鱼，接触浓度0.3ppm，接触时间8 周），14～101.6（鲤鱼，接触浓度0.03ppm，接触时间8 周）；根据Kow 值预测，该物质可能有一定的生物累积性。

	土壤中的迁移性：
	根据Koc 值预测，该物质可能有一定的迁移性。

	第十三部分：废弃处置

	废弃化学品：
	建议用焚烧法处置。与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的卤化氢通过酸洗涤器除去。

	污染包装物：
	将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。
	废弃注意事项：
	处置前应参阅国家和地方有关法规。

	第十四部分：运输信息

	联合国危险货物编号（UN 号）：
	2238

	联合国运输名称：
	氯甲苯
	联合国危险性类别：
	3

	包装类别：
	Ⅲ类包装
	海洋污染物：
	否

	运输注意事项：
	运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

	第十五部分：法规信息

	职业病分类和目录：
	未列入。
	危险化学品目录：
	列入。

	易制爆危险化学品名录：
	未列入。

	重点监管的危险化学品名录：
	未列入。GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：未列入。

	高毒物品目录：
	未列入。
	易制毒化学品的分类和品种目录：
	未列入。

	斯德哥尔摩公约：
	未列入。
	鹿特丹公约：
	未列入。

	蒙特利尔议定书：
	未列入。

	第十六部分：其他信息


