2,4,6-三硝基苯甲硝胺 理化性质表
	化学品及基本信息

	化学品名称：
	2,4,6-三硝基苯甲硝胺
	CAS 号：
	479-45-8

	第一部分：化学品及企业标识

	化学品中文名：
	2,4,6-三硝基苯甲硝胺；特屈儿; 硝基胺

	化学品英文名：
	2,4,6-trinitrophenylmethylnitramine；tetryl

	分子式：
	C7H5N5O8
	相对分子质量：
	287.17

	化学品的推荐及限制用途：
	用作引爆药、导爆索及雷管的副装药、指示剂。

	第二部分：危险性概述

	紧急情况概述：
	爆炸物、整体爆炸危险，吞咽会中毒，皮肤接触会中毒，吸入会中毒。

	GHS 危险性类别：
	爆炸物,1.1 项急性毒性-经口,类别3急性毒性-经皮,类别3急性毒性-吸入,类别3特异性靶器官毒性-反复接触,类别2

	警示词：
	危险

	危险性说明：
	爆炸物、整体爆炸危险，吞咽会中毒，皮肤接触会中毒，吸入会中毒，长时间或反复接触可能对器官造成损伤。

	预防措施：
	远离热源、火花、明火、热表面。禁止吸烟。容器和接收设备接地连接避免研磨、撞击、摩擦戴防护面罩、戴防护手套、穿防护服。避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。作业场所不得进食、饮水或吸烟。避免吸入粉尘。仅在室外或通风良好处操作。

	事故响应：
	火灾时可能爆炸。火势蔓延到爆炸物时，切勿灭火。撤离现场。

	如吸入：
	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。

	皮肤接触：
	用大量肥皂水和水清洗。如感觉不适，呼叫中毒控制中心或就医。立即脱去所有被污染的衣服。被污染的衣服须经洗净后方可重新使用。

	食入：
	漱口。立即呼叫中毒控制中心或就医。
	安全储存：
	在通风良好处储存。保持容器密闭。上锁保管。

	废弃处置：
	本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。
	物理和化学危险：
	受撞击、摩擦，遇明火或其他点火源极易爆炸。

	健康危害：
	其主要危害由粉尘引起，接触后皮肤被黄染，出现眼结膜刺激症状。开始接触２～３周内颈、胸、背和前臂内侧可发生皮炎，最先为红斑，后脱屑。严重者皮炎可加剧，散布到全身，呈丘疹、疱疹和湿疹表现。如粉尘浓度高，接触后可发生头痛、鼻衄、干咳、支气管痉挛等症状。偶见腹泻和月经异常。

	慢性影响：
	有胃肠道症状如腹痛、呕吐，体重减轻，中枢神经系统兴奋（如失眠、反射亢进）等。也可见到白细胞增多和轻度贫血。

	环境危害：
	对环境可能有害。

	第三部分：成分/组成信息

	物质/混合物：
	物质            混合物
	有害物成分：
	2,4,6-三硝基苯甲硝胺

	CAS No.：
	479-45-8

	第四部分：急救措施

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

	皮肤接触：
	立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。
	眼睛接触：
	立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。

	食入：
	漱口，饮水。就医。
	对保护施救者的忠告：
	根据需要使用个人防护设备。

	对医生的特别提示：
	对症处理。

	第五部分：消防措施

	灭火剂：
	用大量水灭火。

	特别危险性：
	受热、接触明火或受到摩擦、震动、撞击时可发生爆炸。着火后会转为爆轰。燃烧生成有害的一氧化碳、氮氧化物。

	灭火注意事项及防护措施：
	消防人员须在有防爆掩蔽处操作。遇大火切勿轻易接近。在物料附近失火，须用水保持容器冷却。禁止用砂土压盖。

	第六部分：泄漏应急处理

	作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：
	消除所有点火源。隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服，戴橡胶手套。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。

	环境保护措施：
	无资料。

	泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：
	在专家指导下清除。

	第七部分：操作处置与储存

	操作注意事项：
	密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿紧袖工作服，长筒胶鞋，戴橡胶手套。远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与还原剂、碱类接触。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

	储存注意事项：
	为安全起见，储存时可加不少于15％的水作稳定剂。储存于阴凉、干燥、通风的爆炸品专用库房。远离火种、热源。若含有水作稳定剂,库温不低于1℃，相对湿度小于80％。应与还原剂、碱类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。禁止震动、撞击和摩擦。

	第八部分：接触控制/个体防护

	中国：
	未制定标准
	美国（ACGIH）：
	TLV-TWA）：1.5 mg/m3

	生物接触限值：
	未制定标准
	空气中有毒物质测定方法：
	未制定标准

	生物监测检验方法：
	未制定标准

	工程控制：
	严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护：
	空气中粉尘浓度超标时，佩戴过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护：
	戴化学安全防护眼镜。
	皮肤和身体防护：
	穿紧袖工作服，长筒胶鞋。

	手 防 护：
	戴橡胶手套。

	第九部分：理化特性

	外观与性状：
	白色或黄色晶状粉末。
	pH 值：
	无意义

	熔点(℃)：
	130～132
	沸点(℃)：
	187(爆炸)

	相对密度(水=1)：
	1.57(19℃)
	相对蒸气密度(空气=1)：
	9.92

	饱和蒸气压(kPa)：
	<0.135(20℃)
	燃烧热(kJ/mol)：
	3520.8

	临界温度(℃)：
	无资料
	临界压力(MPa)：
	2.61

	辛醇/水分配系数：
	1.64
	闪点(℃)：
	135

	自燃温度(℃)：
	257
	爆炸下限[％(V/V)]：
	无资料

	爆炸上限[％(V/V)]：
	无资料
	分解温度(℃)：
	无资料

	黏度（mPa.s）：
	（℃）无资料
	溶解性：
	不溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、冰醋酸。

	第十部分：稳定性和反应性

	稳定性：
	稳定
	危险反应：
	与强氧化剂等禁配物接触，有发生火灾和爆炸的危险。

	避免接触的条件：
	热、摩擦、震动和撞击。
	禁配物：
	强还原剂、强碱、肼。

	危险的分解产物：
	氮氧化物、氨。

	第十一部分：毒理学信息

	急性毒性：
	LDLo：5000mg/kg（大鼠经口）
	皮肤刺激或腐蚀：
	无资料。

	眼睛刺激或腐蚀：
	无资料。
	呼吸或皮肤过敏：
	无资料。

	生殖细胞突变性：
	无资料。
	致癌性：
	无资料。

	生殖毒性：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性-一次接触：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性-反复接触：
	无资料。

	吸入危害：
	无资料。

	第十二部分：生态学信息

	生态毒性：
	无资料
	生物降解性：
	无资料

	非生物降解性：
	无资料
	潜在的生物累积性：
	根据Kow 值预测，该物质的生物累积性可能较弱。

	土壤中的迁移性：
	根据Koc 值预测，该物质可能易发生迁移。

	第十三部分：废弃处置

	废弃化学品：
	处置前应参阅国家和地方有关法规。在公安部门指定地点引爆。

	污染包装物：
	将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。
	废弃注意事项：
	废弃处置人员必须接受过专门的爆炸性物质废弃处置培训。

	第十四部分：运输信息

	联合国危险货物编号（UN 号）：
	0208

	联合国运输名称：
	三硝基苯基甲硝胺
	联合国危险性类别：
	1.1D

	包装类别：
	-
	海洋污染物：
	否

	运输注意事项：
	凭到达地公安机关的运输证托运。本品铁路运输时限使用停止制动作用的棚车运输。货车编组，应按照《车辆编组隔离表》进行。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。车速要加以控制，避免颠簸、震荡。不得与酸、碱、盐类、氧化剂、易燃可燃物、自燃物品、金属粉末等危险物品及钢铁材料器具混装。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，中途停留时应严格选择停放地点，远离高压电源、火源和高温场所，要与其他车辆隔离并留有专人看管，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。

	第十五部分：法规信息

	职业病分类和目录：
	未列入。
	危险化学品目录：
	列入。

	易制爆危险化学品名录：
	列入。

	重点监管的危险化学品名录：
	未列入。GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：未列入。

	高毒物品目录：
	未列入。
	易制毒化学品的分类和品种目录：
	未列入。

	斯德哥尔摩公约：
	未列入。
	鹿特丹公约：
	未列入。

	蒙特利尔议定书：
	未列入。

	第十六部分：其他信息


