2,4-二硝基氯化苄 理化性质表
	化学品及基本信息

	化学品名称：
	2,4-二硝基氯化苄
	CAS 号：
	610-57-1

	第一部分：化学品及企业标识

	化学品中文名：
	α-氯-2，4-二硝基甲苯；2,4-二硝基氯化苄；2,4-二硝基氯化苯甲基

	化学品英文名：
	2,4-dinitrobenzyl chloride；α-chloro-2,4-dinitrotoluene

	分子式：
	C7H5O4N2Cl
	相对分子质量：
	216.58

	化学品的推荐及限制用途：
	用作中间体。

	第二部分：危险性概述

	紧急情况概述：
	易燃固体。
	GHS 危险性类别：
	易燃固体,类别2

	警示词：
	危险
	危险性说明：
	易燃固体。

	预防措施：
	远离热源、火花、明火、热表面。禁止吸烟。容器和接收设备接地连接。使用防爆电器、通风、照明设备。戴防护手套、防护眼镜、防护面罩。

	事故响应：
	火灾时，使用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳灭火。
	安全储存：
	--

	废弃处置：
	--
	物理和化学危险：
	易燃。急剧加热可能导致爆炸。

	健康危害：
	吸入本品蒸气或经皮肤吸收后会产生发绀症状以及损害肝脏。本品对眼睛、皮肤、黏膜和上呼吸道有剧烈刺激作用。吸入后可引起喉、支气管的痉挛，水肿和炎症，化学性肺炎或肺水肿等。

	环境危害：
	对环境可能有害。

	第三部分：成分/组成信息

	物质/混合物：
	物质            混合物
	有害物成分：
	α-氯-2，4-二硝基甲苯

	CAS No.：
	610-57-1

	第四部分：急救措施

	吸    入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给吸氧。如呼吸心跳停止，立即行心肺复苏术。就医。

	皮肤接触：
	立即脱去污染衣着，用肥皂水或清水彻底冲洗。就医。
	眼睛接触：
	分开眼睑，用清水或生理盐水冲洗。就医。

	食    入：
	漱口，饮水。就医。
	对保护施救者的忠告：
	根据需要使用个人防护设备。

	对医生的特别提示：
	高铁血红蛋白血症，可用美蓝和维生素C 治疗。

	第五部分：消防措施

	灭火剂：
	用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳灭火。

	特别危险性：
	易燃，在密闭容器中，已知在 150℃下受震动或撞击能引起爆炸。

	灭火注意事项及防护措施：
	消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。

	第六部分：泄漏应急处理

	作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：
	隔离泄漏污染区，限制出入。消除所有点火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防酸碱服。禁止接触或跨越泄漏物。

	环境保护措施：
	防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或有限空间。

	泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：
	小量泄漏：用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。大

	量泄漏：
	用水润湿，并筑堤收容。

	第七部分：操作处置与储存

	操作注意事项：
	密闭操作，提供充分的局部排风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、还原剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过35℃。应与氧化剂、还原剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

	第八部分：接触控制/个体防护

	中国：
	未制定标准
	美国（ACGIH）：
	未制定标准

	生物接触限值：
	未制定标准
	空气中有毒物质测定方法：
	未制定标准

	生物监测检验方法：
	未制定标准
	工程控制：
	严加密闭，提供充分的局部排风。

	呼吸系统防护：
	可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护：
	呼吸系统防护中已作防护。
	皮肤和身体防护：
	穿密闭型防毒服。

	手 防 护：
	戴橡胶手套。

	第九部分：理化特性

	外观与性状：
	黄色柱状结晶。
	pH 值：
	无意义

	熔点(℃)：
	34～36
	沸点(℃)：
	无资料

	相对密度(水=1)：
	无资料
	相对蒸气密度(空气=1)：
	无资料

	饱和蒸气压(kPa)：
	无资料
	临界压力(MPa)：
	无资料

	辛醇/水分配系数：
	无资料
	闪点(℃)：
	110

	自燃温度(℃)：
	无资料
	爆炸下限[％(V/V)]：
	无资料

	爆炸上限[％(V/V)]：
	无资料
	分解温度(℃)：
	无资料

	黏度（mPa.s）：
	无资料
	燃烧热(kJ/mol)：
	无资料

	临界温度(℃)：
	无资料
	溶解性：
	不溶于水，溶于多数有机溶剂。

	第十部分：稳定性和反应性

	稳定性：
	稳定。

	危险反应：
	与强氧化剂、强还原剂等禁配物接触，有引起燃烧爆炸的危险。在 150℃下受震动或撞击能引起爆炸。

	避免接触的条件：
	震动、撞击。
	禁配物：
	强氧化剂、强还原剂。

	危险的分解产物：
	氯化氢、氮氧化物。

	第十一部分：毒理学信息

	急性毒性：
	无资料。
	皮肤刺激或腐蚀：
	无资料。

	眼睛刺激或腐蚀：
	无资料。
	呼吸或皮肤过敏：
	无资料。

	生殖细胞突变性：
	无资料。
	致癌性：
	无资料。

	生殖毒性：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性—一次接触：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性—反复接触：
	无资料。

	吸入危害：
	无资料。

	第十二部分：生态学信息

	生态毒性：
	无资料。
	生物降解性：
	无资料。

	非生物降解性：
	无资料。
	潜在的生物累积性：
	无资料。

	土壤中的迁移性：
	无资料。

	第十三部分：废弃处置

	废弃化学品：
	建议用焚烧法处置。与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的气体要通过洗涤器除去。

	污染包装物：
	将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。
	废弃注意事项：
	处置前应参阅国家和地方有关法规。

	第十四部分：运输信息

	联合国危险货物编号（UN 号）：
	1325

	联合国运输名称：
	有机易燃固体，未另作规定的（α-氯-2，4-二硝基甲苯）

	联合国危险性类别：
	4.1
	包装类别：
	Ⅱ

	海洋污染物：
	否

	运输注意事项：
	运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、还原剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源。车辆运输完毕应进行彻底清扫。铁路运输时要禁止溜放。

	第十五部分：法规信息

	职业病分类和目录：
	苯的氨基及硝基化合物中毒
	危险化学品目录：
	列入

	易制爆危险化学品名录：
	未列入

	重点监管的危险化学品名录：
	未列入GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：未列入。

	高毒物品目录：
	未列入
	易制毒化学品的分类和品种目录：
	未列入

	斯德哥尔摩公约：
	未列入
	鹿特丹公约：
	未列入

	蒙特利尔议定书：
	未列入

	第十六部分：其他信息


