2-丙烯-1-醇 理化性质表
	化学品及基本信息

	化学品名称：
	2-丙烯-1-醇
	CAS 号：
	107-18-6

	第一部分：化学品及企业标识

	化学品中文名：
	2-丙烯-1-醇 ；烯丙醇；蒜醇

	化学品英文名：
	allyl alcohol；2-propen-1-ol

	分子式：
	C3H6O
	相对分子质量：
	58.0791

	化学品的推荐及限制用途：
	用于丙烯化合物制备，树脂、塑料合成，分析上用于显微分析及测定汞等。

	第二部分：危险性概述

	紧急情况概述：
	高度易燃液体和蒸气，吞咽会中毒，皮肤接触会致命，吸入致命，造成皮肤刺激，造成严重眼刺激，可能引起呼吸道刺激，对水生生物毒性非常大。

	GHS 危险性类别：
	易燃液体,类别2急性毒性-经口,类别3急性毒性-经皮,类别1急性毒性-吸入,类别2皮肤腐蚀/刺激,类别2严重眼损伤/眼刺激,类别2特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激）危害水生环境-急性危害,类别1

	警示词：
	危险

	危险性说明：
	高度易燃液体和蒸气，吞咽会中毒，皮肤接触会致命，吸入致命，造成皮肤刺激，造成严重眼刺激，可能引起呼吸道刺激，对水生生物毒性非常大。

	预防措施：
	远离热源、火花、明火、热表面。禁止吸烟。保持容器密闭。容器和接收设备接地连接。使用防爆电器、通风、照明设备。只能使用不产生火花的工具。采取防止静电措施。戴防护手套、防护眼镜、防护面罩、穿防护服。避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。作业场所不得进食、饮水或吸烟。避免吸入蒸气、雾。仅在室外或通风良好处操作。戴呼吸防护器具。禁止排入环境。

	事故响应：
	火灾时，使用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。
	如吸入：
	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持于呼吸的体位。

	如皮肤（或头发）接触：
	立即脱掉所有被污染的衣服。用水冲洗皮肤、淋浴。被污染的衣服须经洗净后方可重新使用。

	如接触眼睛：
	用水细心冲洗数分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取

	出隐形眼镜。继续冲洗。如果眼睛刺激持续：
	就医。

	食入：
	立即呼叫中毒控制中心或就医。漱口。收集泄漏物。

	安全储存：
	存放在通风良好的地方。保持低温。保持容器密闭。上锁保管。

	废弃处置：
	本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。
	物理和化学危险：
	易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。

	健康危害：
	蒸气对眼结膜有强烈刺激作用，严重病例可引起急性结膜炎。眼直接沾染后可致严重化学灼伤。皮肤接触可引起疼痛、接触性皮炎或轻度灼伤。口服可致死。

	环境危害：
	对水生生物毒性非常大。

	第三部分：成分/组成信息

	物质/混合物：
	物质            混合物
	有害物成分：
	2-丙烯-1-醇

	CAS No.：
	107-18-6

	第四部分：急救措施

	吸    入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

	皮肤接触：
	立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。

	眼睛接触：
	立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗5～10min。就医。

	食    入：
	饮适量温水，催吐（仅限于清醒者）。就医。
	对保护施救者的忠告：
	根据需要使用个人防护设备。

	对医生的特别提示：
	对症处理。

	第五部分：消防措施

	灭火剂：
	用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

	特别危险性：
	其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。遇氯磺酸、硝酸、硫酸、氢氧化钠、亚磷酸二烯丙酯，可形成不稳定产物。在火场中，受热的容器有爆炸危险。容易自聚，聚合反应随着温度的上升而急骤加剧。蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。

	灭火注意事项及防护措施：
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

	第六部分：泄漏应急处理

	作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：
	消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。

	环境保护措施：
	防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或有限空间。

	泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：
	小量泄漏：用砂土或其它不

	燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：
	构筑围堤或挖坑收容。用粉煤灰或石灰粉吸收大量液体。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在有限空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。喷雾状水驱散蒸气、稀释液体泄漏物。

	第七部分：操作处置与储存

	操作注意事项：
	密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风良好的专用库房内，实行“双人收发、双人保管”制度。远离火种、热源。库温不宜超过37℃，包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	第八部分：接触控制/个体防护

	中国：
	PC-TWA：2mg/m3；PC-STEL：3mg/m3[皮]

	美国（ACGIH）：
	TLV-TWA：0.5ppm[皮]
	生物接触限值：
	未制定标准

	空气中有毒物质测定方法：
	溶剂解析-气相色谱法
	生物监测检验方法：
	未制定标准

	工程控制：
	生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护：
	空气中浓度超标时，必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护：
	呼吸系统防护中已作防护。
	皮肤和身体防护：
	穿密闭型防毒服。

	手 防 护：
	戴橡胶手套。

	第九部分：理化特性

	外观与性状：
	无色透明液体，有刺激性气味。
	pH 值：
	无资料

	熔点(℃)：
	-129
	沸点(℃)：
	96.9

	相对密度(水=1)：
	0.85
	相对蒸气密度(空气=1)：
	2.0

	饱和蒸气压(kPa)：
	1.33(10.5℃)
	临界压力(MPa)：
	无资料

	辛醇/水分配系数：
	-0.25～0.17
	闪点(℃)：
	21

	自燃温度(℃)：
	378
	爆炸下限[％(V/V)]：
	2.5

	爆炸上限[％(V/V)]：
	18.0
	分解温度(℃)：
	无资料

	黏度（mPa.s）：
	1.218（25℃）；0.759（50℃；0.505（75℃）

	燃烧热(kJ/mol)：
	1853.8
	临界温度(℃)：
	266.62

	溶解性：
	溶于水、醇、醚。

	第十部分：稳定性和反应性

	稳定性：
	稳定。

	危险反应：
	与强氧化剂等禁配物接触，有引起燃烧爆炸的危险。遇氯磺酸、硝酸、硫酸、氢氧化钠、亚磷酸二烯丙酯，可反应形成不稳定产物。

	避免接触的条件：
	受热。
	禁配物：
	强氧化剂、碱金属、酸类。

	危险的分解产物：
	无资料。

	第十一部分：毒理学信息

	LD50：
	64 mg/kg(大鼠经口)；96 mg/kg(小鼠经口)；52 mg/kg(兔经口)；45mg/kg(兔经皮)

	LC50：
	165ppm(大鼠吸入，4h)

	皮肤刺激或腐蚀：
	家兔经皮10mg（24h），引起刺激（开放性刺激试验）。

	眼睛刺激或腐蚀：
	人经眼25ppm ，重度刺激。
	呼吸或皮肤过敏：
	无资料。

	生殖细胞突变性：
	微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌100μmol/L。微生物致突变：鼠

	伤寒沙门氏菌50μg/皿。哺乳动物体细胞突变：
	仓鼠肺1 μmol/L。

	致癌性：
	美国工业卫生会议（ACGIH）：未分类为人类致癌物。
	生殖毒性：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性—一次接触：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性—反复接触：
	大鼠吸入0.24g/m3，每天7h，55 天，见气喘、萎糜、鼻分泌物增多、眼刺激。

	吸入危害：
	无资料。

	第十二部分：生态学信息

	LC50：
	0.589mg/L(96h)（青鳉）（OECD203）；0.32mg/L(96h)（黑头呆鱼）

	EC50：
	1.65mg/L(48h)（大型溞）（OECD202）

	ErC50：
	5.38mg/L(72h)（羊角月牙藻）（OECD201）

	生物降解性：
	易快速生物降解（OECD301C）。
	非生物降解性：
	无资料。

	潜在的生物累积性：
	根据Kow 值预测，该物质的生物累积性可能较弱。
	土壤中的迁移性：
	根据Koc 值预测，该物质可能易发生迁移。

	第十三部分：废弃处置

	废弃化学品：
	用焚烧法处置。溶于易燃溶剂后，再焚烧。
	污染包装物：
	将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。

	废弃注意事项：
	处置前应参阅国家和地方有关法规。把空容器归还厂商。

	第十四部分：运输信息

	联合国危险货物编号（UN 号）：
	1098

	联合国运输名称：
	烯丙醇
	联合国危险性类别：
	6.1，3

	包装类别：
	Ⅰ
	海洋污染物：
	是

	运输注意事项：
	铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

	第十五部分：法规信息

	职业病分类和目录：
	未列入
	危险化学品目录：
	列入。作为剧毒化学品进行管理。

	易制爆危险化学品名录：
	未列入

	重点监管的危险化学品名录：
	未列入GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：未列入。

	高毒物品目录：
	未列入
	易制毒化学品的分类和品种目录：
	未列入

	斯德哥尔摩公约：
	未列入
	鹿特丹公约：
	未列入

	蒙特利尔议定书：
	未列入

	第十六部分：其他信息


