苯甲醇 理化性质表
	化学品及基本信息

	化学品名称：
	苯甲醇
	CAS 号：
	100-51-6

	第一部分：化学品及企业标识

	化学品中文名：
	苯甲醇

	化学品英文名：
	benzyl alcohol；benzenecarbinol

	分子式：
	C7H8O
	相对分子质量：
	108.14

	化学品的推荐及限制用途：
	用作溶剂、增塑剂、防腐剂, 并用于香料、肥皂、药物、染料等的制造。

	第二部分：危险性概述

	紧急情况概述：
	吞咽有害，吸入有害，造成严重眼刺激。

	GHS 危险性类别：
	急性毒性-经口,类别4急性毒性-吸入,类别4严重眼损伤/眼刺激,类别2危害水生环境-急性危害,类别2

	警示词：
	警告
	危险性说明：
	吞咽有害，吸入有害，造成严重眼刺激，对水生生物有毒。

	预防措施：
	避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。作业场所不得进食、饮水或吸烟。避免吸入蒸气、雾。仅在室外或通风良好处操作。戴防护眼镜、防护面罩。禁止排入环境。

	如吸入：
	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。
	如接触眼睛：
	用水细心冲洗数分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取

	出隐形眼镜。继续冲洗。如果眼睛刺激持续：
	就医。

	食入：
	如果感觉不适，立即呼叫中毒控制中心或就医。漱口。
	安全储存：
	--

	废弃处置：
	本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。
	物理和化学危险：
	可燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。

	健康危害：
	具有刺激和麻醉作用。有接触含本品的混合剂出现头痛、眩晕、恶心、呕吐、上腹痛者，脱离接触后症状消失。

	环境危害：
	对水生生物有毒。

	第三部分：成分/组成信息

	物质/混合物：
	物质            混合物
	有害物成分：
	苯甲醇

	CAS No.：
	100-51-6

	第四部分：急救措施

	吸    入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

	皮肤接触：
	立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。
	眼睛接触：
	立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。

	食    入：
	漱口，饮水。就医。
	对保护施救者的忠告：
	根据需要使用个人防护设备。

	对医生的特别提示：
	对症处理。

	第五部分：消防措施

	灭火剂：
	用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。
	特别危险性：
	遇明火、高热可燃。

	灭火注意事项及防护措施：
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

	第六部分：泄漏应急处理

	作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：
	根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。消除所有点火源。建议应急处理人员戴防毒面具,穿防毒服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。

	环境保护措施：
	防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或有限空间。

	泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：
	小量泄漏：用干燥的砂土或

	其它不燃材料吸收或覆盖，收集于容器中。大量泄漏：
	构筑围堤或挖坑收容。用粉煤灰或石灰粉吸收大量液体。用泵转移至槽车或专用收集器内。

	第七部分：操作处置与储存

	操作注意事项：
	密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	第八部分：接触控制/个体防护

	中国：
	未制定标准
	美国（ACGIH）：
	未制定标准

	生物接触限值：
	未制定标准
	空气中有毒物质测定方法：
	未制定标准

	生物监测检验方法：
	未制定标准
	工程控制：
	生产过程密闭，全面通风。

	呼吸系统防护：
	空气中浓度超标时，必须佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护：
	戴化学安全防护眼镜。
	皮肤和身体防护：
	穿防毒物渗透工作服。

	手 防 护：
	戴橡胶耐油手套。

	第九部分：理化特性

	外观与性状：
	无色透明液体, 有芳香味。
	pH 值：
	无资料

	熔点(℃)：
	-15.3
	沸点(℃)：
	203～209

	相对密度(水=1)：
	1.04(25℃)
	相对蒸气密度(空气=1)：
	3.72

	饱和蒸气压(kPa)：
	0.13(58℃)
	临界压力(MPa)：
	无资料

	辛醇/水分配系数：
	1.1
	闪点(℃)：
	101

	自燃温度(℃)：
	428～435
	爆炸下限[％(V/V)]：
	1.3

	爆炸上限[％(V/V)]：
	13.0
	分解温度(℃)：
	无资料

	黏度（mPa.s）：
	5.474(25℃)；2.760(50℃)
	燃烧热(kJ/mol)：
	3746.54(20℃)

	临界温度(℃)：
	441.85
	溶解性：
	溶于水，易溶于醇、醚、芳烃。

	第十部分：稳定性和反应性

	稳定性：
	稳定。
	危险反应：
	与强氧化剂等禁配物发生反应。

	避免接触的条件：
	无资料。
	禁配物：
	强氧化剂。

	危险的分解产物：
	无资料。

	第十一部分：毒理学信息

	急性毒性：
	属低毒类，具刺激及麻醉作用。中毒小鼠呈呼吸道刺激、呼吸肌瘫痪、痉挛、麻痹或抽搐。

	LD50：
	1660mg/kg(大鼠经口)；1360 mg/kg(小鼠经口)；1040 mg/kg(兔经口)，2000mg/kg(兔经皮)

	皮肤刺激或腐蚀：
	无资料。
	眼睛刺激或腐蚀：
	无资料。

	呼吸或皮肤过敏：
	无资料。
	生殖细胞突变性：
	无资料。

	致癌性：
	无资料。
	生殖毒性：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性—一次接触：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性—反复接触：
	无资料。

	吸入危害：
	无资料。

	第十二部分：生态学信息

	LC50：
	646mg/L(96h)（圆腹雅罗鱼）（DIN 38412, Teil 15）

	EC50：
	230mg/L(48h)（大型溞）（OECD202）
	ErC50：
	770mg/L(72h)（水藻）（OECD201）

	NOEC：
	5.1mg/L(14d)（青鳉）(OECD204)；51mg/L(21d)（大型溞）(OECD211)

	生物降解性：
	易被厌氧生物降解（OECD311）。
	非生物降解性：
	无资料。

	潜在的生物累积性：
	根据Kow 值预测，该物质的生物累积性可能较弱。
	土壤中的迁移性：
	根据Koc 值预测，该物质可能易发生迁移。

	第十三部分：废弃处置

	废弃化学品：
	根据国家和地方有关法规的要求处置。或与制造商联系，确定处置方法。

	污染包装物：
	将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。
	废弃注意事项：
	处置前应参阅国家和地方有关法规。

	第十四部分：运输信息

	联合国危险货物编号（UN 号）：
	3334

	联合国运输名称：
	空运受管制的液体，未另作规定的（苯甲醇）
	联合国危险性类别：
	9

	包装类别：
	Ⅲ
	海洋污染物：
	否

	运输注意事项：
	运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。

	第十五部分：法规信息

	职业病分类和目录：
	未列入
	危险化学品目录：
	未列入

	易制爆危险化学品名录：
	未列入

	重点监管的危险化学品名录：
	未列入GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：未列入。

	高毒物品目录：
	未列入
	易制毒化学品的分类和品种目录：
	未列入

	斯德哥尔摩公约：
	未列入
	鹿特丹公约：
	未列入

	蒙特利尔议定书：
	未列入

	第十六部分：其他信息


