N,N-二甲基苯胺 理化性质表
	化学品及基本信息

	化学品名称：
	N,N-二甲基苯胺
	CAS 号：
	121-69-7

	第一部分：化学品及企业标识

	化学品中文名：
	N,N-二甲基苯胺；N,N-二甲苯胺

	化学品英文名：
	N,N-dimethylaniline；N,N-dimethylbenzeneamine；N,N-dimethylphenylamine

	分子式：
	C8H11N
	相对分子质量：
	121.2

	化学品的推荐及限制用途：
	用作染料中间体、溶剂、稳定剂、分析试剂。

	第二部分：危险性概述

	紧急情况概述：
	吞咽会中毒，皮肤接触会中毒，吸入会中毒。

	GHS 危险性类别：
	易燃液体，类别4急性毒性-经口,类别3急性毒性-经皮,类别3急性毒性-吸入,类别3危害水生环境-急性危害,类别2危害水生环境-长期危害,类别2

	警示词：
	危险

	危险性说明：
	可燃液体，吞咽会中毒，皮肤接触会中毒，吸入会中毒，对水生生物有毒并具有长期持续影响。

	预防措施：
	避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。作业场所不得进食、饮水或吸烟。戴防护手套、穿防护服。避免吸入蒸气、雾。仅在室外或通风良好处操作。禁止排入环境。

	如吸入：
	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。呼叫中毒控制中心或就医。

	皮肤接触：
	用大量肥皂水和水清洗。如感觉不适，呼叫中毒控制中心或就医。立即脱去所有被污染的衣服。被污染的衣服须经洗净后方可重新使用。

	食入：
	漱口。立即呼叫中毒控制中心或就医。收集泄漏物。
	安全储存：
	在通风良好处储存。保持容器密闭。上锁保管。

	废弃处置：
	本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。
	物理和化学危险：
	可燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。

	健康危害：
	毒性表现与苯胺相似，但较弱。吸收后可引起高铁血红蛋白血症。接触后出现恶心、眩晕、头痛、紫绀等。皮肤接触可发生溃疡。

	环境危害：
	对水生生物有毒并具有长期持续影响。

	第三部分：成分/组成信息

	物质/混合物：
	物质            混合物
	有害物成分：
	N,N-二甲基苯胺

	CAS No.：
	121-69-7

	第四部分：急救措施

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给吸氧。如呼吸心跳停止，立即行心肺复苏术。就医。

	皮肤接触：
	立即脱去污染衣着，用肥皂水或清水彻底冲洗。就医。
	眼睛接触：
	分开眼睑，用清水或生理盐水冲洗。就医。

	食入：
	漱口，饮水。就医。
	对保护施救者的忠告：
	根据需要使用个人防护设备。

	对医生的特别提示：
	高铁血红蛋白血症，可用美蓝和维生素C 治疗。

	第五部分：消防措施

	灭火剂：
	用雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。

	特别危险性：
	受热分解放出有毒烟气。燃烧生成有害的一氧化碳、氮氧化物。

	灭火注意事项及防护措施：
	消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

	第六部分：泄漏应急处理

	作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：
	根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。消除所有点火源。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防毒服，戴橡胶耐油手套。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。

	环境保护措施：
	防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或有限空间。

	泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：
	小量泄漏：用砂土或其他不

	燃材料吸收。大量泄漏：
	构筑围堤或挖坑收容。用砂土、惰性物质或蛭石吸收大量液体。用泵转移至槽车或专用收集器内。

	第七部分：操作处置与储存

	操作注意事项：
	密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与酸类、卤素接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与酸类、卤素、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	第八部分：接触控制/个体防护

	中国：
	PC-TWA：5 mg/m3；PC-STEL：10 mg/m3 [皮]

	美国（ACGIH）：
	TLV-TWA：5ppm；TLV-STEL：10ppm[皮]

	生物接触限值：
	未制定标准
	空气中有毒物质测定方法：
	溶剂解吸-气相色谱法

	生物监测检验方法：
	未制定标准

	工程控制：
	严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护：
	可能接触其蒸气时，佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护：
	戴化学安全防护眼镜。
	皮肤和身体防护：
	穿防毒物渗透工作服。

	手 防 护：
	戴橡胶耐油手套。

	第九部分：理化特性

	外观与性状：
	黄色透明油状液体，有刺激性氨味。
	pH 值：
	无资料

	熔点(℃)：
	2.5
	沸点(℃)：
	193.1

	相对密度(水=1)：
	0.96
	相对蒸气密度(空气=1)：
	4.17

	饱和蒸气压(kPa)：
	0.13(29.5℃)
	燃烧热(kJ/mol)：
	4776.5

	临界温度(℃)：
	无资料
	临界压力(MPa)：
	3.63

	辛醇/水分配系数：
	2.31
	闪点(℃)：
	62（CC）

	自燃温度(℃)：
	371
	爆炸上限[％(V/V)]：
	7.0

	爆炸下限[％(V/V)]：
	1.0
	分解温度(℃)：
	无资料

	黏度（mPa.s）：
	1.89（2.5℃）
	溶解性：
	不溶于水，溶于乙醇、乙醚、氯仿、丙酮、苯等有机溶剂。

	第十部分：稳定性和反应性

	稳定性：
	稳定
	危险反应：
	与强氧化剂等禁配物发生反应。

	避免接触的条件：
	受热。
	禁配物：
	酸类、酸酐、酰基氯、氯仿、卤素。

	危险的分解产物：
	无资料

	第十一部分：毒理学信息

	急性毒性：
	LD50：951mg/kg（大鼠经口）；1770mg/kg（兔经皮）

	皮肤刺激或腐蚀：
	家兔经皮：10mg(24h)，轻度刺激（开放性刺激试验）。

	眼睛刺激或腐蚀：
	无资料。
	呼吸或皮肤过敏：
	无资料。

	生殖细胞突变性：
	无资料。
	致癌性：
	无资料。

	生殖毒性：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性-一次接触：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性-反复接触：
	无资料。

	吸入危害：
	无资料。

	第十二部分：生态学信息

	LC50：
	78.2mg/L(96h)(黑头呆鱼，动态)；78mg/L(48h)（青鳉，动态）；69mg/L(48h)（金鱼，动态）；5mg/L(48h)（水蚤）；

	EC50：
	110mg/L(24h)（梨形四膜虫）；340mg/L(96h)（栅藻）

	生物降解性：
	不易快速生物降解。
	水中光氧化半衰期（h）：
	19.3～1925

	空气中光氧化半衰期（h）：
	2.7～21

	潜在的生物累积性：
	BCF：3～13（鲤鱼，接触时间48h）；根据Kow 值预测，该物质的生物累积性可能较弱。

	土壤中的迁移性：
	根据Koc 值预测，该物质可能有一定的迁移性。

	第十三部分：废弃处置

	废弃化学品：
	用焚烧法处置。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。
	污染包装物：
	将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。

	废弃注意事项：
	处置前应参阅国家和地方有关法规。

	第十四部分：运输信息

	联合国危险货物编号（UN 号）：
	2253

	联合国运输名称：
	N,N-二甲基苯胺
	联合国危险性类别：
	6.1

	包装类别：
	Ⅱ类包装
	海洋污染物：
	是

	运输注意事项：
	运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶。

	第十五部分：法规信息

	职业病分类和目录：
	苯的氨基及硝基化合物中毒。
	危险化学品目录：
	列入。

	易制爆危险化学品名录：
	未列入。

	重点监管的危险化学品名录：
	未列入。GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：未列入。

	高毒物品目录：
	列入。
	易制毒化学品的分类和品种目录：
	未列入。

	斯德哥尔摩公约：
	未列入。
	鹿特丹公约：
	未列入。

	蒙特利尔议定书：
	未列入。

	第十六部分：其他信息


