O,O-二甲基-O-[1-甲基-2氯-2-(二乙基氨基甲酰)乙烯基]磷酸酯 理化性质表
	化学品及基本信息

	化学品名称：
	O,O-二甲基-O-[1-甲基-2氯-2-(二乙基氨基甲酰)乙烯基]磷酸酯

	CAS 号：
	13171-21-6

	第一部分：化学品及企业标识

	化学品中文名：
	磷胺；大灭虫；2-氯-3-(二乙氨基)-1-甲基-3-氧代-1-丙烯二甲基磷酸酯

	化学品英文名：
	phosphamidon；dimecron;(EZ)-2-chloro-2-diethylcarbamoyl-1-methylvinyl dimethyl phosphate

	分子式：
	C10H19ClNO5P
	相对分子质量：
	299.688

	化学品的推荐及限制用途：
	用作杀虫剂。

	第二部分：危险性概述

	紧急情况概述：
	吞咽致命，皮肤接触会中毒。

	GHS 危险性类别：
	急性毒性-经口，类别2急性毒性-经皮，类别3生殖细胞致突变性，类别2危害水生环境-急性危害，类别1危害水生环境-长期危害，类别1

	警示词：
	危险

	危险性说明：
	吞咽致命，皮肤接触会中毒，怀疑可造成遗传性缺陷，对水生生物毒性非常大并具有长期持续影响。

	预防措施：
	避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。作业场所不得进食、饮水或吸烟。戴防护手套、穿防护服。得到专门指导后操作。在阅读并了解所有安全预防措施之前，切勿操作。按要求使用个体防护装备。禁止排入环境。

	皮肤接触：
	用大量肥皂水和水清洗。如感觉不适，呼叫中毒控制中心或就医。立即脱去所有被污染的衣服。被污染的衣服须经洗净后方可重新使用。

	食入：
	立即呼叫中毒控制中心或就医。漱口。如果接触或有担心，就医。收集泄漏物。

	安全储存：
	上锁保管。
	废弃处置：
	本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。

	物理和化学危险：
	可燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。

	健康危害：
	抑制胆碱酯酶活性，引起神经功能紊乱，发生与胆碱能神经过度兴奋相似的症状。

	急性中毒：
	轻度：有头痛、头晕、恶心、呕吐、多汗、胸闷、视力模糊、

	无力等症状，全血胆碱酯酶活性在50%～70%；中度：
	除上述症状外，有肌束震颤、瞳孔缩小、轻度呼吸困难、流涎、腹痛、腹泻等，全血胆碱酯酶

	活性在30%～50%；重度：
	上述症状加重，可有肺水肿、昏迷、呼吸麻痹或脑水肿，全血胆碱酯酶活性在30% 以下。可引起迟发性神经病。

	慢性影响：
	可有神经衰弱综合征、腹胀、多汗、肌纤维震颤等，全血胆碱酯酶活性降至50%以下。

	环境危害：
	对水生生物毒性非常大并具有长期持续影响。

	第三部分：成分/组成信息

	物质/混合物：
	物质            混合物
	有害物成分：
	磷胺

	CAS No.：
	13171-21-6

	第四部分：急救措施

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

	皮肤接触：
	立即脱去污染的衣着，用肥皂水及流动清水彻底冲洗污染的皮肤、头发、指甲等。就医。

	眼睛接触：
	分开眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
	食入：
	饮足量温水，催吐（仅限于清醒者）。口服活性碳。就医。

	对保护施救者的忠告：
	根据需要使用个人防护设备。
	对医生的特别提示：
	解毒剂：阿托品、胆碱酯酶复能剂。

	第五部分：消防措施

	灭火剂：
	用雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

	特别危险性：
	遇明火、高热可燃。受热分解，放出氮、磷的氧化物等毒性气体。在碱液中能迅速分解。

	灭火注意事项及防护措施：
	消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

	第六部分：泄漏应急处理

	作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：
	根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防毒服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。

	环境保护措施：
	防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或有限空间。

	泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：
	小量泄漏：用干燥的砂土或

	其它不燃材料吸收或覆盖，收集于容器中。大量泄漏：
	构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内。

	第七部分：操作处置与储存

	操作注意事项：
	密闭操作，提供充分的局部排风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风良好的库房内。远离火种、热源。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	第八部分：接触控制/个体防护

	中国：
	PC-TWA：0.02mg/m3[皮]
	美国（ACGIH）：
	未制定标准

	全血胆碱酯酶活性（校正值）：
	原基础值或参考值的70%（采样时间：开始接触后

	的3 个月内），原基础值或参考值的50%（采样时间：
	持续接触3 个月后，任意时间）

	空气中有毒物质测定方法：
	酶化学法

	生物监测检验方法：
	血中胆碱酯酶活性的分光光度测定方法——羟胺三氯化铁法；血中胆碱酯酶活性的分光光度测定方法——硫代乙酰胆碱-联硫代双硝基苯甲酸法

	工程控制：
	严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护：
	空气中浓度超标时，必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护：
	呼吸系统防护中已作防护。
	皮肤和身体防护：
	穿密闭型防毒服。

	手 防 护：
	戴橡胶手套。

	第九部分：理化特性

	外观与性状：
	纯品为无色油状液体，工业品为棕色油状液体。
	pH 值：
	无资料

	熔点(℃)：
	-45
	沸点(℃)：
	160～162

	相对密度(水=1)：
	1.21
	相对蒸气密度(空气=1)：
	无资料

	饱和蒸气压(kPa)：
	无资料
	临界压力(MPa)：
	无资料

	辛醇/水分配系数：
	无资料
	闪点(℃)：
	150

	自燃温度(℃)：
	255
	爆炸下限[％(V/V)]：
	无资料

	爆炸上限[％(V/V)]：
	无资料
	分解温度(℃)：
	无资料

	黏度（mPa.s）：
	70(25℃)
	燃烧热(kJ/mol)：
	无资料

	临界温度(℃)：
	无资料
	溶解性：
	与水混溶，易溶于乙醇、乙醚、丙酮、等多数有机溶剂。

	第十部分：稳定性和反应性

	稳定性：
	稳定。

	危险反应：
	与强氧化剂、碱类等禁配物发生反应。在碱液中能迅速分解。

	避免接触的条件：
	受热。
	禁配物：
	强氧化剂、碱类。

	危险的分解产物：
	一氧化氧化磷、氯化氢、氮氧化物。

	第十一部分：毒理学信息

	LD50：
	8 mg/kg(大鼠经口)，125 mg/kg(大鼠经皮)，6 mg/kg(小鼠经口)，70mg/kg(兔经口)，80 mg/kg(兔经皮)

	LC50：
	135mg/m3(大鼠吸入，4h)
	皮肤刺激或腐蚀：
	无资料。

	眼睛刺激或腐蚀：
	无资料。
	呼吸或皮肤过敏：
	无资料。

	生殖细胞突变性：
	微生物致突变；鼠伤寒沙门氏菌5μg/皿。细胞遗传学分析：人淋

	巴细胞1900μg/L。DNA 损伤：
	小鼠成纤维细胞80 mg/L/24H。

	致癌性：
	大鼠经口最低中毒剂量(TDLo)：5400mg/kg，80 周(连续)，疑致肿瘤剂，致血管和甲状腺肿瘤。

	生殖毒性：
	小鼠经口最低中毒剂量(TDLo)：5mg/kg(孕7 天)， 致植入前的死亡率升高，影响每窝胎数，致胚胎毒性(如胚胎发育迟缓)。

	特异性靶器官系统毒性—一次接触：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性—反复接触：
	无资料。

	吸入危害：
	无资料。

	第十二部分：生态学信息

	LC50：
	7.8mg/L(96h)（虹鳟）；3.4mg/L(96h)（蓝鳃太阳鱼）

	EC50：
	0.01mg/L(48h)（蚤状溞）
	生物降解性：
	无资料。

	非生物降解性：
	无资料。
	潜在的生物累积性：
	根据Kow 值预测，该物质的生物累积性可能较弱。

	土壤中的迁移性：
	根据Koc 值预测，该物质可能易发生迁移。

	第十三部分：废弃处置

	废弃化学品：
	建议用焚烧法处置。与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的气体要通过洗涤器除去。

	污染包装物：
	将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。
	废弃注意事项：
	处置前应参阅国家和地方有关法规。

	第十四部分：运输信息

	联合国危险货物编号（UN 号）：
	2902

	联合国运输名称：
	液态农药，毒性，未另做规定的（磷胺）
	联合国危险性类别：
	6.1

	包装类别：
	Ⅱ
	海洋污染物：
	是

	运输注意事项：
	运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

	第十五部分：法规信息

	职业病分类和目录：
	有机磷中毒。
	危险化学品目录：
	列入

	易制爆危险化学品名录：
	未列入

	重点监管的危险化学品名录：
	未列入GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：未列入。

	高毒物品目录：
	未列入
	易制毒化学品的分类和品种目录：
	未列入

	斯德哥尔摩公约：
	未列入
	鹿特丹公约：
	列入

	蒙特利尔议定书：
	未列入

	第十六部分：其他信息


