氯 理化性质表
	化学品及基本信息

	化学品名称：
	氯
	CAS 号：
	7782-50-5

	第一部分：化学品及企业标识

	化学品中文名：
	氯；氯气
	化学品英文名：
	chlorine

	分子式：
	Cl2
	相对分子质量：
	70.90

	化学品的推荐及限制用途：
	用于漂白，制造氯化合物、盐酸、聚氯乙烯等。

	第二部分：危险性概述

	紧急情况概述：
	吸入致命。

	GHS 危险性类别：
	急性毒性-吸入,类别2皮肤腐蚀/刺激,类别2严重眼损伤/眼刺激,类别2特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激）危害水生环境-急性危害,类别1

	警示词：
	危险

	危险性说明：
	吸入致命，造成皮肤刺激，造成严重眼刺激，可能引起呼吸道刺激，对水生生物毒性非常大。

	预防措施：
	避免吸入气体。仅在室外或通风良好处操作。戴呼吸防护器具。避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。戴防护手套、戴防护眼镜、防护面罩。禁止排入环境。

	如吸入：
	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。立即呼叫中毒控制中心或就医。

	皮肤接触：
	用大量肥皂水和水清洗。如发生皮肤刺激，就医。脱去被污染的衣服，洗净后方可重新使用。

	如接触眼睛：
	用水细心冲洗数分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出

	隐形眼镜。继续冲洗。如果眼睛刺激持续：
	就医。收集泄漏物。

	安全储存：
	在通风良好处储存。保持容器密闭。上锁保管。
	废弃处置：
	本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。

	物理和化学危险：
	助燃。与可燃物混合会发生爆炸。
	健康危害：
	氯是一种强烈的刺激性气体。

	急性中毒：
	轻度者有流泪、咳嗽、咳少量痰、胸闷，出现气管-支气管炎或支气管周围炎的表现；中度中毒发生支气管肺炎、局限性肺泡性肺水肿、间质性肺水肿，或哮喘样发作，病人除有上述症状的加重外，出现呼吸困难、轻度紫绀等；重者发生肺泡性水肿、急性呼吸窘迫综合征、严重窒息、昏迷和休克，可出现气胸、纵隔气肿等并发症。吸入极高浓度的氯气，可引起迷走神经反射性心跳骤停或喉头痉挛而发生“电击样”死亡。眼接触可引起急性结膜炎，高浓度造成角膜损伤。皮肤接触液氯或高浓度氯，在暴露部位可有灼伤或急性皮炎。

	慢性影响：
	长期低浓度接触，可引起慢性牙龈炎、慢性咽炎、慢性支气管炎、肺气肿、支气管哮喘等。可引起牙齿酸蚀症。

	环境危害：
	对水生生物毒性非常大。

	第三部分：成分/组成信息

	物质/混合物：
	物质            混合物
	CAS No.：
	7782-50-5

	第四部分：急救措施

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

	皮肤接触：
	立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。
	眼睛接触：
	立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。

	对保护施救者的忠告：
	根据需要使用个人防护设备。
	对医生的特别提示：
	对症处理。

	第五部分：消防措施

	灭火剂：
	本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

	特别危险性：
	一般可燃物大都能在氯气中燃烧，一般易燃气体或蒸气也都能与氯气形成爆炸性混合物。氯气能与许多化学品如乙炔、松节油、乙醚、氨、燃料气、烃类、氢气、金属粉末等猛烈反应发生爆炸或生成爆炸性物质。它对金属和非金属几乎都有腐蚀作用。

	灭火注意事项及防护措施：
	消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

	第六部分：泄漏应急处理

	作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：
	根据气体扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员穿内置正压自给式呼吸器的全封闭防化服，戴橡胶手套。如果是液化气体泄漏，还应注意防冻伤。勿使泄漏物与可燃物质（如木材、纸、油等）接触。尽可能切断泄漏源。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。

	环境保护措施：
	防止气体通过下水道、通风系统和有限空间扩散。

	泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：
	构筑围堤堵截液体泄漏物。喷稀碱液中和、稀释。也可将泄漏的储罐或钢瓶浸入石灰乳池中。隔离泄漏区直至气体散尽。泄漏场所保持通风。

	第七部分：操作处置与储存

	操作注意事项：
	严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴空气呼吸器，穿带面罩式防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与醇类接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的有毒气体专用库房。实行“双人收发、双人保管”制度。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物、醇类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。

	第八部分：接触控制/个体防护

	中国：
	MAC： 1 mg/m3

	美国（ACGIH）：
	TLV-TWA：0.5ppm；TLV-STEL：1ppm

	生物接触限值：
	未制定标准
	空气中有毒物质测定方法：
	甲基橙分光光度法

	生物监测检验方法：
	未制定标准

	工程控制：
	严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护：
	空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护：
	呼吸系统防护中已作防护。
	皮肤和身体防护：
	穿隔绝式防毒服。

	手 防 护：
	戴橡胶手套。

	第九部分：理化特性

	外观与性状：
	黄绿色、有刺激性气味的气体。
	pH 值：
	无意义

	熔点(℃)：
	-101
	沸点(℃)：
	-34.0

	相对密度(水=1)：
	1.41(20℃)
	相对蒸气密度(空气=1)：
	2.5

	饱和蒸气压(kPa)：
	673(20℃)
	燃烧热(kJ/mol)：
	无资料

	临界温度(℃)：
	144
	临界压力(MPa)：
	7.71

	辛醇/水分配系数：
	0.85
	闪点(℃)：
	无意义

	自燃温度(℃)：
	无意义
	爆炸下限[％(V/V)]：
	无意义

	爆炸上限[％(V/V)]：
	无意义
	分解温度(℃)：
	无资料

	黏度（mPa.s）：
	14000（20℃）
	溶解性：
	微溶于冷水，溶于碱、氯化物和醇类。

	第十部分：稳定性和反应性

	稳定性：
	稳定

	危险反应：
	与易燃或可燃物、烷烃、芳香烃、金属、非金属氧化物等禁配物发生剧烈反应，有发生火灾和爆炸的危险。

	避免接触的条件：
	无资料

	禁配物：
	易燃或可燃物、烷烃、炔烃、卤代烷烃、芳香烃、胺类、醇类、乙醚、氢、金属、苛性碱、非金属单质、非金属氧化物、金属氢化物等。

	危险的分解产物：
	无资料

	第十一部分：毒理学信息

	LC50：
	850mg/m3（大鼠吸入，1h）

	LCLo：
	2530mg/m3（人吸入30min），500ppm（人吸入5min）

	皮肤刺激或腐蚀：
	无资料。
	眼睛刺激或腐蚀：
	无资料。

	呼吸或皮肤过敏：
	无资料。

	生殖细胞突变性：
	细胞遗传学分析：人淋巴细胞20ppm。精子形态学分析：小鼠经口

	20mg/kg(5d)(连续)。微生物致突变：
	鼠伤寒沙门氏菌1800 μg/L。

	致癌性：
	无资料。
	生殖毒性：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性-一次接触：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性-反复接触：
	家兔吸入2～5mg/m3，每天5h ，1～9 个月，出现消瘦、上呼吸道炎、肺炎、胸膜炎及肺气肿等。大鼠吸入41～97mg/m3，每天1～2h，3～4 周，引起严重但非致死性的肺气肿与气管病变。

	吸入危害：
	无资料。

	第十二部分：生态学信息

	LC50：
	0.44mg/L(96h)（蓝鳃太阳鱼）；0.49mg/L(96h)（水蚤）

	生物降解性：
	无资料
	非生物降解性：
	无资料

	潜在的生物累积性：
	无资料
	土壤中的迁移性：
	无资料

	第十三部分：废弃处置

	废弃化学品：
	把废气通入过量的还原性溶液（亚硫酸氢盐、亚铁盐、硫代亚硫酸钠溶液）中，中和后用水冲入下水道。

	污染包装物：
	将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。
	废弃注意事项：
	处置前应参阅国家和地方有关法规。

	第十四部分：运输信息

	联合国危险货物编号（UN 号）：
	1017

	联合国运输名称：
	氯
	联合国危险性类别：
	2.3，5.1/8

	包装类别：
	Ⅱ类包装
	海洋污染物：
	是

	运输注意事项：
	本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、醇类、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。每年4~9 月使用2 包装时，限按冷藏运输。

	第十五部分：法规信息

	职业病分类和目录：
	氯气中毒。
	危险化学品目录：
	列入。作为剧毒化学品进行管理。

	易制爆危险化学品名录：
	未列入。

	重点监管的危险化学品名录：
	列入。GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：列入。

	类别：
	毒性气体，临界量（t）：5。
	高毒物品目录：
	列入。

	易制毒化学品的分类和品种目录：
	未列入。
	斯德哥尔摩公约：
	未列入。

	鹿特丹公约：
	未列入。
	蒙特利尔议定书：
	未列入。

	第十六部分：其他信息


