氢 理化性质表
	化学品及基本信息

	化学品名称：
	氢
	CAS 号：
	1333-74-0

	第一部分：化学品及企业标识

	化学品中文名：
	氢[压缩的]；氢气
	化学品英文名：
	hydrogen(compressed)

	分子式：
	H2
	相对分子质量：
	2.02

	化学品的推荐及限制用途：
	用于合成氨和甲醇，石油精制，有机物氢化及用作火箭燃料等。

	第二部分：危险性概述

	紧急情况概述：
	极易燃气体，内装加压气体：遇热可能爆炸。
	GHS 危险性类别：
	易燃气体,类别1加压气体

	警示词：
	危险
	危险性说明：
	极易燃气体，内装加压气体：遇热可能爆炸。

	预防措施：
	远离热源、火花、明火、热表面。禁止吸烟。

	漏气着火：
	切勿灭火，除非漏气能够安全地制止。如果没有危险，消除一切点火源。

	安全储存：
	防日晒。存放在通风良好的地方。
	废弃处置：
	-

	物理和化学危险：
	极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。

	健康危害：
	本品在生理学上是惰性气体，仅在高浓度时，由于空气中氧分压降低才引起窒息。在很高的分压下，氢气可呈现出麻醉作用。缺氧性窒息发生后，轻者表现为心悸、气促、头昏、头痛、无力、眩晕、恶心、呕吐、耳鸣、视力模糊、思维判断能力下降等缺氧表现。重者除表现为上述症状外，很快发生精神错乱、意识障碍，甚至呼吸、循环衰竭。液氢可引起冻伤。

	环境危害：
	无环境危害。

	第三部分：成分/组成信息

	物质/混合物：
	物质            混合物
	CAS No.：
	1333-74-0

	第四部分：急救措施

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

	皮肤接触：
	如发生冻伤，用温水（38℃～42℃）复温，忌用热水或辐射热，不要揉搓。就医。

	对保护施救者的忠告：
	根据需要使用个人防护设备。
	对医生的特别提示：
	对症处理。

	第五部分：消防措施

	灭火剂：
	用雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉灭火。

	特别危险性：
	气体比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会发生剧烈反应。

	灭火注意事项及防护措施：
	切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

	第六部分：泄漏应急处理

	作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：
	消除所有点火源。根据气体扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。尽可能切断泄漏源。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向。

	环境保护措施：
	防止气体通过下水道、通风系统和有限空间扩散。

	泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：
	隔离泄漏区直至气体散尽。

	第七部分：操作处置与储存

	操作注意事项：
	密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。

	第八部分：接触控制/个体防护

	中国：
	未制定标准
	美国（ACGIH）：
	未制定标准

	生物接触限值：
	未制定标准
	空气中有毒物质测定方法：
	未制定标准

	生物监测检验方法：
	未制定标准
	工程控制：
	生产过程密闭，全面通风。

	呼吸系统防护：
	一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴空气呼吸器。
	眼睛防护：
	一般不需特殊防护。

	皮肤和身体防护：
	穿防静电工作服。
	手 防 护：
	戴一般作业防护手套。

	第九部分：理化特性

	外观与性状：
	无色无味气体。
	pH 值：
	无意义

	熔点(℃)：
	-259.2
	沸点(℃)：
	-252.8

	相对密度(水=1)：
	0.07(-252℃)
	相对蒸气密度(空气=1)：
	0.07

	饱和蒸气压(kPa)：
	13.33(-257.9℃)
	燃烧热(kJ/mol)：
	241.0

	临界温度(℃)：
	-240
	临界压力(MPa)：
	1.30

	辛醇/水分配系数：
	-0.45
	闪点(℃)：
	无意义

	自燃温度(℃)：
	500～571
	爆炸下限[％(V/V)]：
	4.1

	爆炸上限[％(V/V)]：
	75
	分解温度(℃)：
	无资料

	黏度（mPa.s）：
	（℃）无资料
	溶解性：
	不溶于水，微溶于乙醇、乙醚。

	第十部分：稳定性和反应性

	稳定性：
	稳定

	危险反应：
	与强氧化剂、卤素等禁配物接触，有发生火灾和爆炸的危险。

	避免接触的条件：
	无资料
	禁配物：
	强氧化剂、卤素。

	危险的分解产物：
	无意义

	第十一部分：毒理学信息

	急性毒性：
	无资料
	皮肤刺激或腐蚀：
	无资料。

	眼睛刺激或腐蚀：
	无资料。
	呼吸或皮肤过敏：
	无资料。

	生殖细胞突变性：
	无资料。
	致癌性：
	无资料。

	生殖毒性：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性-一次接触：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性-反复接触：
	无资料。

	吸入危害：
	无资料。

	第十二部分：生态学信息

	生态毒性：
	无资料
	生物降解性：
	无资料

	非生物降解性：
	无资料
	潜在的生物累积性：
	无资料

	土壤中的迁移性：
	无资料

	第十三部分：废弃处置

	废弃化学品：
	根据国家和地方有关法规的要求处置。或与制造商联系，确定处置方法。

	污染包装物：
	将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。
	废弃注意事项：
	把空容器归还厂商。

	第十四部分：运输信息

	联合国危险货物编号（UN 号）：
	1049（压缩）；1699（冷冻液化）

	联合国运输名称：
	压缩氢（压缩）；冷冻液态氢（冷冻液化）
	联合国危险性类别：
	2.1

	包装类别：
	-
	海洋污染物：
	否

	运输注意事项：
	采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、卤素等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。

	第十五部分：法规信息

	职业病分类和目录：
	未列入。
	危险化学品目录：
	列入。

	易制爆危险化学品名录：
	未列入。

	重点监管的危险化学品名录：
	列入。GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：列入。

	类别：
	易燃气体，临界量（t）：5。
	高毒物品目录：
	未列入。

	易制毒化学品的分类和品种目录：
	未列入。
	斯德哥尔摩公约：
	未列入。

	鹿特丹公约：
	未列入。
	蒙特利尔议定书：
	未列入。

	第十六部分：其他信息


