甲苯-3,4-二硫酚 理化性质表
	化学品及基本信息

	化学品名称：
	甲苯-3,4-二硫酚
	CAS 号：
	496-74-2

	第一部分：化学品及企业标识

	化学品中文名：
	甲苯-3,4-二硫酚；3,4-二巯基甲苯

	化学品英文名：
	toluene-3,4-dithiol；dithiol;3,4-dimercaptotoluene

	分子式：
	C7H8S2
	相对分子质量：
	156.268

	化学品的推荐及限制用途：
	用于有机合成及用作分析试剂。

	第二部分：危险性概述

	紧急情况概述：
	造成皮肤刺激，造成严重眼损伤。
	GHS 危险性类别：
	皮肤腐蚀/刺激，类别2严重眼损伤/眼刺激，类别1

	警示词：
	危险
	危险性说明：
	造成皮肤刺激，造成严重眼损伤。

	预防措施：
	避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。戴防护手套。戴防护眼镜、防护面罩。

	皮肤接触：
	用大量肥皂水和水清洗。如发生皮肤刺激，就医。脱去被污染的衣服，洗净后方可重新使用。

	接触眼睛：
	用水细心冲洗数分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。

	安全储存：
	--
	物理和化学危险：
	可燃，其粉体与空气混合，能形成爆炸性混合物。

	健康危害：
	有腐蚀性。对眼睛、皮肤、黏膜和上呼吸道有强烈刺激作用。接触后，可引起烧灼感、咳嗽、气短、喉炎、头痛、恶心和呕吐等。

	环境危害：
	对环境可能有害。

	第三部分：成分/组成信息

	物质/混合物：
	物质            混合物
	有害物成分：
	甲苯-3,4-二硫酚

	CAS No.：
	496-74-2

	第四部分：急救措施

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

	皮肤接触：
	立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。

	眼睛接触：
	立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗5～10min。就医。

	食入：
	漱口，饮水。就医。
	对保护施救者的忠告：
	根据需要使用个人防护设备。

	对医生的特别提示：
	对症处理。

	第五部分：消防措施

	灭火剂：
	用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

	特别危险性：
	遇明火、高热可燃。其粉体与空气可形成爆炸性混合物, 当达到一定浓度时, 遇火星会发生爆炸。受高热分解放出有毒的气体。具有腐蚀性。

	灭火注意事项及防护措施：
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

	第六部分：泄漏应急处理

	作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：
	隔离泄漏污染区，限制出入。消除所有点火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防酸碱服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。

	环境保护措施：
	用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。

	泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：
	用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。

	第七部分：操作处置与储存

	操作注意事项：
	密闭操作，提供充分的局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、碱类接触。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

	第八部分：接触控制/个体防护

	中国：
	未制定标准
	美国（ACGIH）：
	未制定标准

	生物接触限值：
	未制定标准
	空气中有毒物质测定方法：
	未制定标准

	生物监测检验方法：
	未制定标准
	工程控制：
	严加密闭，提供充分的局部排风。

	呼吸系统防护：
	可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护：
	呼吸系统防护中已作防护。
	皮肤和身体防护：
	穿橡胶耐酸碱服。

	手 防 护：
	戴橡胶耐酸碱手套。

	第九部分：理化特性

	外观与性状：
	白色结晶。
	pH 值：
	无意义

	熔点(℃)：
	30～33
	沸点(℃)：
	185～187(11.2kPa)

	相对密度(水=1)：
	1.179
	相对蒸气密度(空气=1)：
	无资料

	饱和蒸气压(kPa)：
	无资料
	临界压力(MPa)：
	无资料

	辛醇/水分配系数：
	无资料
	闪点(℃)：
	>110

	自燃温度(℃)：
	无资料
	爆炸下限[％(V/V)]：
	无资料

	爆炸上限[％(V/V)]：
	无资料
	分解温度(℃)：
	无资料

	黏度（mPa.s）：
	无资料
	燃烧热(kJ/mol)：
	无资料

	临界温度(℃)：
	无资料
	溶解性：
	溶于苯、碱液。

	第十部分：稳定性和反应性

	稳定性：
	稳定。
	危险反应：
	与强氧化剂、强碱等禁配物发生反应。

	避免接触的条件：
	无资料。
	禁配物：
	强氧化剂、强碱。

	危险的分解产物：
	氧化硫。

	第十一部分：毒理学信息

	LD50：
	50 mg/kg(小鼠腹腔)
	皮肤刺激或腐蚀：
	无资料。

	眼睛刺激或腐蚀：
	无资料。
	呼吸或皮肤过敏：
	无资料。

	生殖细胞突变性：
	无资料。
	致癌性：
	无资料。

	生殖毒性：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性—一次接触：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性—反复接触：
	无资料。

	吸入危害：
	无资料。

	第十二部分：生态学信息

	生态毒性：
	无资料
	生物降解性：
	无资料

	非生物降解性：
	无资料
	潜在的生物累积性：
	无资料

	土壤中的迁移性：
	无资料

	第十三部分：废弃处置

	废弃化学品：
	建议用焚烧法处置。在能利用的地方重复使用容器或在规定场所掩埋。

	污染包装物：
	将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。
	废弃注意事项：
	处置前应参阅国家和地方有关法规。

	第十四部分：运输信息

	联合国危险货物编号（UN 号）：
	-

	联合国运输名称：
	-
	联合国危险性类别：
	-

	包装类别：
	-
	包装标志：
	-

	海洋污染物：
	否

	运输注意事项：
	起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

	第十五部分：法规信息

	职业病分类和目录：
	未列入
	危险化学品目录：
	列入

	易制爆危险化学品名录：
	未列入

	重点监管的危险化学品名录：
	未列入GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：未列入。

	高毒物品目录：
	未列入
	易制毒化学品的分类和品种目录：
	未列入

	斯德哥尔摩公约：
	未列入
	鹿特丹公约：
	未列入

	蒙特利尔议定书：
	未列入

	第十六部分：其他信息


