三氧化硫[稳定的] 理化性质表
	化学品及基本信息

	化学品名称：
	三氧化硫[稳定的]
	CAS 号：
	7446-11-9

	第一部分：化学品及企业标识

	化学品中文名：
	三氧化硫；硫酸酐

	化学品英文名：
	sulfur trioxide；sulfuric anhydride

	分子式：
	O3S
	相对分子质量：
	80.063

	化学品的推荐及限制用途：
	有机合成用磺化剂。

	第二部分：危险性概述

	紧急情况概述：
	造成严重的皮肤灼伤和眼损伤，可能引起呼吸道刺激。

	GHS 危险性类别：
	皮肤腐蚀/刺激,类别1A严重眼损伤/眼刺激,类别1特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激）危害水生环境-急性危害,类别3

	警示词：
	危险

	危险性说明：
	造成严重的皮肤灼伤和眼损伤，可能引起呼吸道刺激，对水生生物有害。

	预防措施：
	避免吸入粉尘或烟雾。避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。戴防护手套、穿防护服、戴防护眼镜、防护面罩。禁止排入环境。

	如吸入：
	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。

	皮肤（或头发）接触：
	立即脱掉所有被污染的衣服。用水冲洗皮肤、淋浴。污染的衣服须洗净后方可重新使用。

	眼睛接触：
	用水细心地冲洗数分钟。如带隐形眼镜并可方便地取出，则取出隐形眼镜。继续冲洗。

	食入：
	漱口。不要催吐。
	安全储存：
	上锁保管。

	废弃处置：
	本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。

	物理和化学危险：
	不燃，无特殊燃爆特性。与可燃物接触易着火燃烧。遇水剧烈反应。

	健康危害：
	其毒性表现与硫酸同。对皮肤、黏膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。可引起结膜炎、水肿。角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激症状，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道的烧伤以至溃疡形成。严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛和声门水肿、肾损害、休克等。慢性影响有牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肝硬变等。

	环境危害：
	对水生生物有害。

	第三部分：成分/组成信息

	物质/混合物：
	物质            混合物
	有害物成分：
	三氧化硫

	CAS No.：
	7446-11-9

	第四部分：急救措施

	吸    入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

	皮肤接触：
	立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗至少15min。就医。

	眼睛接触：
	立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗5～10min。就医。

	食    入：
	用水漱口，禁止催吐。给饮牛奶或蛋清。就医。
	对保护施救者的忠告：
	根据需要使用个人防护设备。

	对医生的特别提示：
	对症处理。

	第五部分：消防措施

	灭火剂：
	灭火时尽量切断泄漏源，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

	特别危险性：
	与水发生爆炸性剧烈反应。与氧气、氟、氧化铅、次亚氯酸、过氯酸、磷、四氟乙烯等接触剧烈反应。与有机材料如木、棉花或草接触，会着火。吸湿性极强，在空气中产生有毒的白烟。遇潮时对大多数金属有强腐蚀性。

	灭火注意事项及防护措施：
	消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

	第六部分：泄漏应急处理

	作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：
	根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防酸碱服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。勿使泄漏物与可燃物质（如木材、纸、油等）接触。

	环境保护措施：
	防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或有限空间。

	泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：
	小量泄漏：用干燥的砂土或其它不燃材料覆盖泄漏物，用洁净的无火花工具收集泄漏物，置于一盖子

	较松的塑料容器中，待处置。大量泄漏：
	构筑围堤或挖坑收容。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。

	第七部分：操作处置与储存

	操作注意事项：
	密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免与还原剂、碱类、活性金属粉末接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂、碱类、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	第八部分：接触控制/个体防护

	中国：
	PC-TWA：1mg/m3；PC-STEL：2mg/m3[G1]

	美国（ACGIH）：
	未制定标准
	生物接触限值：
	未制定标准

	空气中有毒物质测定方法：
	离子色谱法；氯化钡比浊法
	生物监测检验方法：
	未制定标准

	工程控制：
	密闭操作，注意通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护：
	可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具(全面罩)；可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具(全面罩)。

	眼睛防护：
	呼吸系统防护中已作防护。
	皮肤和身体防护：
	穿橡胶耐酸碱服。

	手 防 护：
	戴橡胶耐酸碱手套。

	第九部分：理化特性

	外观与性状：
	针状固体或液体，有刺激性气味。
	pH 值：
	无资料

	熔点(℃)：
	16.8
	沸点(℃)：
	44.8

	相对密度(水=1)：
	1.9224
	相对蒸气密度(空气=1)：
	2.8

	饱和蒸气压(kPa)：
	37.3（25℃）
	临界压力(MPa)：
	无资料

	辛醇/水分配系数：
	无资料
	闪点(℃)：
	无意义

	自燃温度(℃)：
	无意义
	爆炸下限[％(V/V)]：
	无意义

	爆炸上限[％(V/V)]：
	无意义
	分解温度(℃)：
	217.85

	黏度（mPa.s）：
	无资料
	溶解性：
	无资料。

	第十部分：稳定性和反应性

	稳定性：
	稳定。

	危险反应：
	与强碱、强还原剂、活性金属粉末、水、易燃或可燃物等禁配物发生剧烈反应。

	避免接触的条件：
	潮湿空气。
	禁配物：
	强碱、强还原剂、活性金属粉末、水、易燃或可燃物。

	危险的分解产物：
	氧化硫、硫化氢。

	第十一部分：毒理学信息

	LCLo：
	30mg/m3（豚鼠吸入，6h）
	皮肤刺激或腐蚀：
	无资料。

	眼睛刺激或腐蚀：
	无资料。
	呼吸或皮肤过敏：
	无资料。

	生殖细胞突变性：
	无资料。
	致癌性：
	无资料。

	生殖毒性：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性—一次接触：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性—反复接触：
	无资料。

	吸入危害：
	无资料。

	第十二部分：生态学信息

	生态毒性：
	遇水生成硫酸，对水生生物有害。
	生物降解性：
	无资料。

	非生物降解性：
	无资料。
	潜在的生物累积性：
	无资料。

	土壤中的迁移性：
	无资料。

	第十三部分：废弃处置

	废弃化学品：
	根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。

	污染包装物：
	将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。
	废弃注意事项：
	把倒空的容器归还厂商或在规定场所掩埋。

	第十四部分：运输信息

	联合国危险货物编号（UN 号）：
	1829

	联合国运输名称：
	三氧化硫，稳定的
	联合国危险性类别：
	8

	包装类别：
	Ⅰ
	海洋污染物：
	否

	运输注意事项：
	起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、还原剂、碱类、活性金属粉末、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

	第十五部分：法规信息

	职业病分类和目录：
	未列入
	危险化学品目录：
	列入

	易制爆危险化学品名录：
	未列入

	重点监管的危险化学品名录：
	列入GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：列入。类别：毒性物

	质，临界量（t：
	75）。
	高毒物品目录：
	未列入

	易制毒化学品的分类和品种目录：
	未列入
	斯德哥尔摩公约：
	未列入

	鹿特丹公约：
	未列入
	蒙特利尔议定书：
	未列入

	第十六部分：其他信息


