过二硫酸铵 理化性质表
	化学品及基本信息

	化学品名称：
	过二硫酸铵
	CAS 号：
	7727-54-0

	第一部分：化学品及企业标识

	化学品中文名：
	过硫酸铵；高硫酸铵；过二硫酸铵

	化学品英文名：
	ammonium persulfate；ammonium peroxodisulphate

	分子式：
	H8N2O8S2
	相对分子质量：
	228.22

	化学品的推荐及限制用途：
	用作氧化剂、漂白剂、照相材料、分析试剂等。

	第二部分：危险性概述

	紧急情况概述：
	可加剧燃烧：氧化剂，吸入可能导致过敏或哮喘症状或呼吸困难，可能导致皮肤过敏反应。

	GHS 危险性类别：
	氧化性固体,类别3急性毒性-经口,类别4皮肤腐蚀/刺激,类别2严重眼损伤/眼刺激,类别2呼吸道致敏物,类别1皮肤致敏物,类别1特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激）危害水生环境-急性危害,类别3

	警示词：
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	危险性说明：
	可加剧燃烧：氧化剂，吞咽有害，造成皮肤刺激，造成严重眼刺激，吸入可能导致过敏或哮喘症状或呼吸困难，可能导致皮肤过敏反应，可能引起呼吸道刺激，对水生生物有害。

	预防措施：
	远离热源。远离衣物、可燃物保存。采取一切预防措施，避免与可燃物混合戴防护手套、防护眼镜、防护面罩。避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。作业场所不得进食、饮水或吸烟。避免吸入粉尘。通风不良时，戴呼吸防护器具污染的工作服不得带出工作场所。禁止排入环境。

	事故响应：
	火灾时，根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

	如吸入：
	如果呼吸困难，将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如有呼吸系统症状，呼叫中毒控制中心或就医。

	皮肤接触：
	用大量肥皂水和水清洗。如出现皮肤刺激或皮疹：就医。脱去被污染的衣服，洗净后方可重新使用。

	如接触眼睛：
	用水细心冲洗数分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出

	隐形眼镜。继续冲洗。如果眼睛刺激持续：
	就医。

	食入：
	漱口。如果感觉不适，立即呼叫中毒控制中心或就医。
	安全储存：
	-

	废弃处置：
	本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。

	物理和化学危险：
	助燃。受高热或撞击时即爆炸。与可燃物混合能形成爆炸性混合物。第页3

	健康危害：
	吸入后引起鼻炎、喉炎、气短和咳嗽等。对眼和皮肤有刺激性。口服引起腹痛、恶心和呕吐。对呼吸道和皮肤有致敏性。

	环境危害：
	对水生生物有害。

	第三部分：成分/组成信息

	物质/混合物：
	物质            混合物
	有害物成分：
	过硫酸铵

	CAS No.：
	7727-54-0

	第四部分：急救措施

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

	皮肤接触：
	立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。
	眼睛接触：
	立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。

	食入：
	漱口，饮水。就医。
	对保护施救者的忠告：
	根据需要使用个人防护设备。

	对医生的特别提示：
	对症处理。

	第五部分：消防措施

	灭火剂：
	本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

	特别危险性：
	受高热或撞击时即发生爆炸。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。

	灭火注意事项及防护措施：
	消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。在火场中与可燃物混合会爆炸，消防人员须在有防爆掩蔽处操作。禁止用砂土压盖。

	第六部分：泄漏应急处理

	作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服，戴橡胶手套。勿使泄漏物与可燃物质（如木材、纸、油等）接触。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。勿使水进入包装容器内。

	环境保护措施：
	无资料。

	泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：
	小量泄漏：用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。大

	量泄漏：
	泄漏物回收后，用水冲洗泄漏区。

	第七部分：操作处置与储存

	操作注意事项：
	密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿聚乙烯防毒服，戴橡胶手套。远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。避免产生粉尘。避免与还原剂、活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。远离火种、热源。包装必须密封，防止受潮。应与还原剂、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

	第八部分：接触控制/个体防护

	中国：
	未制定标准
	美国（ACGIH）：
	TLV-TWA： 0.1 mg/m3

	生物接触限值：
	未制定标准
	空气中有毒物质测定方法：
	未制定标准

	生物监测检验方法：
	未制定标准
	工程控制：
	密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。第页5

	呼吸系统防护：
	可能接触其粉尘时，应该佩戴过滤式防尘呼吸器。高浓度环境中，建议佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护：
	戴化学安全防护眼镜。
	皮肤和身体防护：
	穿隔绝式防毒服。

	手 防 护：
	戴橡胶手套。

	第九部分：理化特性

	外观与性状：
	无色单斜晶体，有时略带浅绿色，有潮解性。
	pH 值：
	无意义

	熔点(℃)：
	120（分解）
	沸点(℃)：
	（分解）

	相对密度(水=1)：
	1.98
	相对蒸气密度(空气=1)：
	7.9

	饱和蒸气压(kPa)：
	无资料
	燃烧热(kJ/mol)：
	无资料

	临界温度(℃)：
	无资料
	临界压力(MPa)：
	无意义

	辛醇/水分配系数：
	无资料
	闪点(℃)：
	无意义

	自燃温度(℃)：
	无意义
	爆炸上限[％(V/V)]：
	无意义

	爆炸下限[％(V/V)]：
	无意义
	分解温度(℃)：
	120

	黏度（mPa.s）：
	无资料
	溶解性：
	易溶于水。

	第十部分：稳定性和反应性

	稳定性：
	稳定

	危险反应：
	与强还原剂、易燃或可燃物等禁配物接触，有发生火灾和爆炸的危险。

	避免接触的条件：
	撞击、受热。
	禁配物：
	强还原剂、活性金属粉末、硫、磷。

	危险的分解产物：
	氨气、氧化硫。

	第十一部分：毒理学信息

	急性毒性：
	LD50：689mg/kg（大鼠经口）
	皮肤刺激或腐蚀：
	无资料。第页6

	眼睛刺激或腐蚀：
	无资料。
	呼吸或皮肤过敏：
	无资料。

	生殖细胞突变性：
	无资料。
	致癌性：
	无资料。

	生殖毒性：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性-一次接触：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性-反复接触：
	无资料。

	吸入危害：
	无资料。

	第十二部分：生态学信息

	TLm：
	76.3ppm(96h)（虹鳟鱼）；103ppm(96h)（蓝鳃太阳鱼）；120ppm(48h)（水蚤）

	生物降解性：
	无资料
	非生物降解性：
	无资料

	潜在的生物累积性：
	无资料
	土壤中的迁移性：
	无资料

	第十三部分：废弃处置

	废弃化学品：
	根据国家和地方有关法规的要求处置。或与制造商联系，确定处置方法。

	污染包装物：
	将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。
	废弃注意事项：
	把倒空的容器归还厂商或在规定场所掩埋。

	第十四部分：运输信息

	联合国危险货物编号（UN 号）：
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	联合国运输名称：
	过硫酸铵
	联合国危险性类别：
	5.1

	包装类别：
	Ⅲ类包装
	海洋污染物：
	否

	运输注意事项：
	运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。

	第十五部分：法规信息

	职业病分类和目录：
	未列入。
	危险化学品目录：
	列入。

	易制爆危险化学品名录：
	未列入。

	重点监管的危险化学品名录：
	未列入。GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：未列入。

	高毒物品目录：
	未列入。
	易制毒化学品的分类和品种目录：
	未列入。

	国际公约：
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	斯德哥尔摩公约：
	未列入。

	鹿特丹公约：
	未列入。
	蒙特利尔议定书：
	未列入。

	第十六部分：其他信息


