氟丙酮 理化性质表
	化学品及基本信息

	化学品名称：
	氟丙酮
	CAS 号：
	430-51-3

	第一部分：化学品及企业标识

	化学品中文名：
	氟丙酮
	化学品英文名：
	fluoroacetone

	分子式：
	C3H5ClO
	相对分子质量：
	92.524

	化学品的推荐及限制用途：
	用作化学中间体。

	第二部分：危险性概述

	紧急情况概述：
	高度易燃液体和蒸气，吞咽致命，吸入致命，皮肤接触会致命。

	GHS 危险性类别：
	易燃液体，类别2急性毒性-经口，类别2急性毒性-吸入，类别2急性毒性-经皮，类别2

	警示词：
	危险

	危险性说明：
	高度易燃液体和蒸气，吞咽致命，吸入致命，皮肤接触会致命。

	预防措施：
	远离热源，火花，明火，热表面。保持容器密闭。容器和接收设备接地，连接。使用防爆电器，通风，照明设备。只能使用不产生火花的工具。采用防止静电措施。戴防护手套、防护眼镜、防护面罩，穿防护服。避免接触眼睛、皮肤或衣服，操作后彻底清洗。作业场所不得进食、饮水或吸烟。避免吸入蒸气、喷雾。仅在室外或通风良好处操作。

	火灾时：
	使用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。
	食入：
	漱口。立即呼叫中毒控制中心或就医。

	如吸入：
	将患者移至空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。立即呼叫中毒控制中心或就医。

	如皮肤（或头发）接触：
	立即脱掉被污染的衣服，大量肥皂水和水轻轻地清洗。
	安全储存：
	在阴凉、通风良好处储存。上锁保管。保持容器密闭。

	废弃处置：
	本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。
	物理和化学危险：
	高度易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。

	健康危害：
	催泪，糜烂剂，本品毒性非常大。
	环境危害：
	对环境可能有害。

	第三部分：成分/组成信息

	物质/混合物：
	物质            混合物
	有害物成分：
	氟丙酮

	CAS No.：
	430-51-3

	第四部分：急救措施

	吸  入：
	脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。

	皮肤接触：
	立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。

	眼睛接触：
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。

	食  入：
	禁止催吐。就医。
	对保护施救者的忠告：
	根据需要使用个人防护设备。

	对医生的特别提示：
	对症处理。

	第五部分：消防措施

	灭火剂：
	用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

	特别危险性：
	其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	灭火注意事项及防护措施：
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

	第六部分：泄漏应急处理

	作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：
	根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。消除所有点火源。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。

	环境保护措施：
	防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。

	泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：
	小量泄漏：用砂土或其它不

	燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：
	构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。

	第七部分：操作处置与储存

	操作注意事项：
	密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、还原剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	第八部分：接触控制/个体防护

	中国：
	未制定标准
	美国（ACGIH）：
	TLA-TWA：2.5 mg/m3

	生物接触限值：
	未制定标准
	空气中有毒物质测定方法：
	未制定标准

	生物监测检验方法：
	未制定标准
	工程控制：
	密闭操作，注意通风。

	呼吸系统防护：
	空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护：
	戴化学安全防护眼镜。
	皮肤和身体防护：
	穿防毒物渗透工作服。

	手 防 护：
	戴橡胶耐油手套。

	第九部分：理化特性

	外观与性状：
	无色液体。
	pH 值：
	无资料

	熔点(℃)：
	无资料
	沸点(℃)：
	75

	相对密度(水=1)：
	1.054
	相对蒸气密度(空气=1)：
	无资料

	饱和蒸气压(kPa)：
	无资料
	临界压力(MPa)：
	无资料

	辛醇/水分配系数：
	无资料
	闪点(℃)：
	7.22

	自燃温度(℃)：
	无资料
	爆炸下限[％(V/V)]：
	无资料

	爆炸上限[％(V/V)]：
	无资料
	分解温度(℃)：
	无资料

	黏度（mPa.s）：
	无资料
	燃烧热(kJ/mol)：
	无资料

	临界温度(℃)：
	无资料
	溶解性：
	无资料。

	第十部分：稳定性和反应性

	稳定性：
	稳定。
	危险反应：
	与强氧化剂、强碱、强还原剂等禁配物发生反应。

	避免接触的条件：
	无资料。
	禁配物：
	强氧化剂、强碱、强还原剂。

	危险的分解产物：
	无资料。

	第十一部分：毒理学信息

	急性毒性：
	LC50：1000 mg/m3(小鼠吸入)
	皮肤刺激或腐蚀：
	无资料。

	眼睛刺激或腐蚀：
	无资料。
	呼吸或皮肤过敏：
	无资料。

	生殖细胞突变性：
	无资料。
	致癌性：
	无资料。

	生殖毒性：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性—一次接触：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性—反复接触：
	无资料。

	吸入危害：
	无资料。

	第十二部分：生态学信息

	生态毒性：
	无资料。
	生物降解性：
	无资料。

	非生物降解性：
	无资料。
	潜在的生物累积性：
	无资料。

	土壤中的迁移性：
	无资料。

	第十三部分：废弃处置

	废弃化学品：
	建议用焚烧法处置。焚烧炉排出的卤化氢通过酸洗涤器除去。

	污染包装物：
	将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。
	废弃注意事项：
	处置前应参阅国家和地方有关法规。

	第十四部分：运输信息

	联合国危险货物编号（UN 号）：
	-

	联合国运输名称：
	-
	联合国危险性类别：
	-

	包装类别：
	-
	包装标志：
	-

	海洋污染物：
	否

	运输注意事项：
	运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。

	第十五部分：法规信息

	职业病分类和目录：
	未列入
	危险化学品目录：
	未列入

	易制爆危险化学品名录：
	未列入

	重点监管的危险化学品名录：
	未列入GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：未列入

	高毒物品目录：
	未列入
	易制毒化学品的分类和品种目录：
	未列入

	斯德哥尔摩公约：
	未列入
	鹿特丹公约：
	未列入

	蒙特利尔议定书：
	未列入

	第十六部分：其他信息


