连二亚硫酸钠 理化性质表
	化学品及基本信息

	化学品名称：
	连二亚硫酸钠
	CAS 号：
	7775-14-6

	第一部分：化学品及企业标识

	化学品中文名：
	连二亚硫酸钠；保险粉；低亚硫酸钠

	化学品英文名：
	sodium hydrosulfite；sodium dithionite

	分子式：
	O4S2·2Na
	相对分子质量：
	174.10

	化学品的推荐及限制用途：
	印染工业中作还原剂，丝、毛的漂白剂，还用于医药工业、选矿、硫脲及其硫化物的合成等。

	第二部分：危险性概述

	紧急情况概述：
	自热：可能燃烧，吞咽有害。

	GHS 危险性类别：
	自热物质和混合物,类别1急性毒性-经口,类别4危害水生环境-急性危害,类别3

	警示词：
	危险
	危险性说明：
	自热：可能燃烧，吞咽有害，对水生生物有害。

	预防措施：
	保持阴凉，避免日照。戴防护手套、防护眼镜、防护面罩。避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。作业场所不得进食、饮水或吸烟。禁止排入环境。

	食入：
	漱口。如果感觉不适，立即呼叫中毒控制中心或就医。
	安全储存：
	跺、货架之间留有空隙。远离其他物质储存。

	废弃处置：
	本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。
	物理和化学危险：
	自燃物品。遇水剧烈反应，可引起燃烧。

	健康危害：
	本品有致敏性和刺激性。
	环境危害：
	对水生生物有害。

	第三部分：成分/组成信息

	物质/混合物：
	物质            混合物
	有害物成分：
	连二亚硫酸钠

	CAS No.：
	7775-14-6

	第四部分：急救措施

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

	皮肤接触：
	立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。
	眼睛接触：
	立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。

	食入：
	漱口，饮水。就医。
	对保护施救者的忠告：
	根据需要使用个人防护设备。

	对医生的特别提示：
	对症处理。

	第五部分：消防措施

	灭火剂：
	用干粉、二氧化碳、砂土灭火。

	特别危险性：
	强还原剂。250℃ 时能自燃。加热或接触明火能燃烧。暴露在空气中会被氧化而变质。遇水、酸类或与有机物、氧化剂接触，都可放出大量热而引起剧烈燃烧，并放出有毒和易燃的二氧化硫。燃烧生成有害的硫化物。

	灭火注意事项及防护措施：
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。禁止用水、泡沫、酸碱灭火剂灭火。

	第六部分：泄漏应急处理

	作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：
	严禁用水处理。隔离泄漏污染区，限制出入。消除所有点火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒、防静电服，戴乳胶手套。禁止接触或跨越泄漏物。保持泄漏物干燥。用干燥的砂土或其他不燃材料覆盖泄漏物，然后用塑料布覆盖，减少飞散、避免雨淋。

	环境保护措施：
	无资料

	泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：
	用洁净的无火花工具收集泄漏物，置于一盖子较松的塑料容器中，待处置。

	第七部分：操作处置与储存

	操作注意事项：
	密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴安全防护眼镜，穿化学防护服，戴乳胶手套。远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、易（可）燃物分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

	第八部分：接触控制/个体防护

	中国：
	未制定标准
	美国（ACGIH）：
	未制定标准

	生物接触限值：
	未制定标准
	空气中有毒物质测定方法：
	未制定标准

	生物监测检验方法：
	未制定标准
	工程控制：
	密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护：
	可能接触其粉尘时，应该佩戴过滤式防尘呼吸器。必要时佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护：
	戴安全防护眼镜。
	皮肤和身体防护：
	穿化学防护服。

	手 防 护：
	戴橡胶手套。

	第九部分：理化特性

	外观与性状：
	白色砂状结晶或淡黄色粉末。
	pH 值：
	无意义

	熔点(℃)：
	52～55(分解)
	沸点(℃)：
	130(分解)

	相对密度(水=1)：
	2.1-2.2
	相对蒸气密度(空气=1)：
	无资料

	饱和蒸气压(kPa)：
	无资料
	燃烧热(kJ/mol)：
	无资料

	临界温度(℃)：
	无资料
	临界压力(MPa)：
	无资料

	辛醇/水分配系数：
	无资料
	闪点(℃)：
	无意义

	自燃温度(℃)：
	250
	爆炸下限[％(V/V)]：
	无资料

	爆炸上限[％(V/V)]：
	无资料
	分解温度(℃)：
	无资料

	黏度（mPa.s）：
	无资料
	溶解性：
	溶于水，不溶于乙醇。

	第十部分：稳定性和反应性

	稳定性：
	稳定

	危险反应：
	与强氧化剂、氧、卤素、易燃物品等接触，有发生火灾和爆炸的危险。

	避免接触的条件：
	潮湿空气
	禁配物：
	强氧化剂、酸类、易燃或可燃物。

	危险的分解产物：
	硫化物。

	第十一部分：毒理学信息

	急性毒性：
	无资料。
	皮肤刺激或腐蚀：
	无资料。

	眼睛刺激或腐蚀：
	无资料。
	呼吸或皮肤过敏：
	无资料。

	生殖细胞突变性：
	无资料。
	致癌性：
	无资料。

	生殖毒性：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性-一次接触：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性-反复接触：
	无资料。

	吸入危害：
	无资料。

	第十二部分：生态学信息

	生态毒性：
	LC50：13～48mg/L(48h)（金色圆腹雅罗鱼）

	生物降解性：
	无资料
	非生物降解性：
	无资料

	潜在的生物累积性：
	无资料
	土壤中的迁移性：
	无资料

	第十三部分：废弃处置

	废弃化学品：
	根据国家和地方有关法规的要求处置。或与制造商联系，确定处置方法。

	污染包装物：
	将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。
	废弃注意事项：
	把倒空的容器归还厂商或在规定场所掩埋。

	第十四部分：运输信息

	联合国危险货物编号（UN 号）：
	1384

	联合国运输名称：
	连二亚硫酸钠
	联合国危险性类别：
	4.2

	包装类别：
	Ⅱ类包装
	海洋污染物：
	否

	运输注意事项：
	运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、易燃物或可燃物、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源。运输用车、船必须干燥，并有良好的防雨设施。车辆运输完毕应进行彻底清扫。铁路运输时要禁止溜放。

	第十五部分：法规信息

	职业病分类和目录：
	未列入。
	危险化学品目录：
	列入。

	易制爆危险化学品名录：
	未列入。

	重点监管的危险化学品名录：
	未列入。GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：未列入。

	高毒物品目录：
	未列入。
	易制毒化学品的分类和品种目录：
	未列入。

	斯德哥尔摩公约：
	未列入。
	鹿特丹公约：
	未列入。

	蒙特利尔议定书：
	未列入。

	第十六部分：其他信息


