硫酸羟胺 理化性质表
	化学品及基本信息

	化学品名称：
	硫酸羟胺
	CAS 号：
	10039-54-0

	第一部分：化学品及企业标识

	化学品中文名：
	硫酸羟胺；硫酸胲

	化学品英文名：
	hydroxylamine sulfate；oxammonium sulfate

	分子式：
	(NH2OH)2·H2SO4
	相对分子质量：
	164.1

	化学品的推荐及限制用途：
	用作分析试剂，还原剂，影片、照相洗印药，也用于有机合成。

	第二部分：危险性概述

	紧急情况概述：
	可能腐蚀金属，吞咽有害，皮肤接触有害，造成皮肤刺激，造成眼刺激，可能导致皮肤过敏反应。

	GHS 危险性类别：
	金属腐蚀物，类别1急性毒性-经口，类别4急性毒性-经皮，类别4皮肤腐蚀/刺激，类别2严重眼损伤/眼刺激，类别2皮肤致敏物，类别1特异性靶器官毒性-反复接触，类别2危害水生环境-急性危害，类别1

	警示词：
	警告

	危险性说明：
	可能腐蚀金属，吞咽有害，皮肤接触有害，造成皮肤刺激，造成眼刺激，可能导致皮肤过敏反应，长时间或反复接触可能对器官造成损伤，对水生生物毒性非常大。

	预防措施：
	仅在原容器中保存。避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。作业场所不得进食、饮水或吸烟。戴防护手套、穿防护服。避免吸入粉尘。污染的工作服不得带出工作场所。禁止排入环境。

	事故响应：
	吸收泄漏物，防止材料损坏。
	皮肤接触：
	用大量肥皂水和水清洗。如感觉不适，呼叫中毒控制中心或

	就医。如出现皮肤刺激或皮疹：
	就医。被污染的衣服须经洗净后方可重新使用。
	如接触眼睛：
	用水细心冲洗数分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取

	出隐形眼镜。继续冲洗。如果眼睛刺激持续：
	就医。

	食入：
	如果感觉不适，立即呼叫中毒控制中心或就医。漱口。收集泄漏物。

	安全储存：
	储存于抗腐蚀，有抗腐蚀内衬的容器中。
	废弃处置：
	本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。

	物理和化学危险：
	不燃，无特殊燃爆特性。急剧加热可能导致爆炸。

	健康危害：
	本品系高铁血红蛋白形成剂。吸入或口服后，可出现紫绀、惊厥和昏迷。对眼和皮肤有刺激性。

	环境危害：
	对水生生物毒性非常大。

	第三部分：成分/组成信息

	物质/混合物：
	物质            混合物
	有害物成分：
	硫酸羟胺

	CAS No.：
	10039-54-0

	第四部分：急救措施

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给吸氧。如呼吸心跳停止，立即行心肺复苏术。就医。

	皮肤接触：
	立即脱去污染衣着，用肥皂水或清水彻底冲洗。就医。
	眼睛接触：
	分开眼睑，用清水或生理盐水冲洗。就医。

	食入：
	漱口，饮水。就医。
	对保护施救者的忠告：
	根据需要使用个人防护设备。

	对医生的特别提示：
	高铁血红蛋白血症，可用美蓝和维生素C 治疗。

	第五部分：消防措施

	灭火剂：
	本品不燃，根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

	特别危险性：
	强还原剂。遇热能分解形成有腐蚀性并易爆炸的烟雾。与氧化剂接触猛烈反应。8%的硫酸羟胺水溶液加热至90℃时即发生爆炸性分解。具有腐蚀性。

	灭火注意事项及防护措施：
	消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。遇大火须远离以防炸伤。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。

	第六部分：泄漏应急处理

	作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防酸碱服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。

	环境保护措施：
	用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。

	泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：
	勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。

	第七部分：操作处置与储存

	操作注意事项：
	密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。避免产生粉尘。避免与还原剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与还原剂分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

	第八部分：接触控制/个体防护

	中国：
	未制定标准
	美国（ACGIH）：
	未制定标准

	生物接触限值：
	未制定标准
	空气中有毒物质测定方法：
	未制定标准

	生物监测检验方法：
	未制定标准
	工程控制：
	密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护：
	空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护：
	戴化学安全防护眼镜。
	皮肤和身体防护：
	穿橡胶耐酸碱服。

	手 防 护：
	戴橡胶耐酸碱手套。

	第九部分：理化特性

	外观与性状：
	无色结晶，有吸湿性。
	pH 值：
	无意义

	熔点(℃)：
	170（分解）
	沸点(℃)：
	无资料

	相对密度(水=1)：
	1.7～1.9
	相对蒸气密度(空气=1)：
	无资料

	饱和蒸气压(kPa)：
	无资料
	临界压力(MPa)：
	无资料

	辛醇/水分配系数：
	无资料
	闪点(℃)：
	无意义

	自燃温度(℃)：
	无意义
	爆炸下限[％(V/V)]：
	无意义

	爆炸上限[％(V/V)]：
	无意义
	分解温度(℃)：
	120

	黏度（mPa.s）：
	无资料
	燃烧热(kJ/mol)：
	无资料

	临界温度(℃)：
	无资料
	溶解性：
	易溶于水，微溶于乙醇。

	第十部分：稳定性和反应性

	稳定性：
	稳定。

	危险反应：
	与氧化剂接触猛烈反应。遇热能分解形成有腐蚀性并易爆炸的烟雾。8%的硫酸羟胺水溶液加热至90℃时即发生爆炸性分解。

	避免接触的条件：
	受热。
	禁配物：
	强还原剂。

	危险的分解产物：
	氧化硫、氮氧化物。

	第十一部分：毒理学信息

	LD50：
	842 mg/kg(大鼠经口)，980 mg/kg(小鼠经口)，910 mg/kg(豚鼠经口)

	皮肤刺激或腐蚀：
	无资料。
	眼睛刺激或腐蚀：
	无资料。

	呼吸或皮肤过敏：
	无资料。
	生殖细胞突变性：
	无资料。

	致癌性：
	无资料。
	生殖毒性：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性—一次接触：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性—反复接触：
	无资料。

	吸入危害：
	无资料。

	第十二部分：生态学信息

	LC50：
	7.2mg/L(96h)（黑头呆鱼）

	EC50：
	1.25mg/L(48h)（大型溞）；0.72mg/L(72h)（Scenedesmus subspicatus）

	生物降解性：
	无资料。
	非生物降解性：
	无资料。

	潜在的生物累积性：
	无资料。
	土壤中的迁移性：
	无资料。

	第十三部分：废弃处置

	废弃化学品：
	根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。

	污染包装物：
	将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。
	废弃注意事项：
	处置前应参阅国家和地方有关法规。

	第十四部分：运输信息

	联合国危险货物编号（UN 号）：
	2865

	联合国运输名称：
	硫酸胲
	联合国危险性类别：
	8

	包装类别：
	Ⅲ
	海洋污染物：
	是

	运输注意事项：
	起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与还原剂、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

	第十五部分：法规信息

	职业病分类和目录：
	未列入
	危险化学品目录：
	列入

	易制爆危险化学品名录：
	未列入

	重点监管的危险化学品名录：
	未列入GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：未列入。

	高毒物品目录：
	未列入
	易制毒化学品的分类和品种目录：
	未列入

	斯德哥尔摩公约：
	未列入
	鹿特丹公约：
	未列入

	蒙特利尔议定书：
	未列入

	第十六部分：其他信息


