1,3-二氯丙酮 理化性质表
	化学品及基本信息

	化学品名称：
	1,3-二氯丙酮
	CAS 号：
	534-07-6

	第一部分：化学品及企业标识

	化学品中文名：
	1,3-二氯丙酮；对称二氯丙酮；α，γ-二氯丙酮

	化学品英文名：
	1,3-dichloroacetone；bis（chloromethyl） ketone；α，γ-dichloroacetone

	分子式：
	C3H4Cl2O
	相对分子质量：
	126.97

	化学品的推荐及限制用途：
	用于有机合成, 也用作催泪性毒剂。

	第二部分：危险性概述

	紧急情况概述：
	吞咽致命，皮肤接触会致命。
	GHS 危险性类别：
	急性毒性-经口,类别2急性毒性-经皮,类别2

	警示词：
	危险
	危险性说明：
	吞咽致命，皮肤接触会致命。

	预防措施：
	避免接触眼睛、皮肤或衣服，操作后彻底清洗。作业场所不得进食、饮水或吸烟。戴防护手套、穿防护服。

	皮肤接触：
	用大量肥皂水和水轻轻地清洗。
	食入：
	漱口。立即呼叫中毒控制中心或就医。

	安全储存：
	上锁保管。
	废弃处置：
	本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。

	物理和化学危险：
	可燃，其粉体与空气混合，能形成爆炸性混合物。

	健康危害：
	本品对眼睛有强烈刺激性；可引起皮炎。受热分解放出有毒的氯化物烟雾，有刺激性、催泪性。

	环境危害：
	对环境可能有害。

	第三部分：成分/组成信息

	物质/混合物：
	物质            混合物
	有害物成分：
	有害物成分

	CAS No.：
	534-07-6

	第四部分：急救措施

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给吸氧。如呼吸心跳停止，立即行心肺复苏术。就医。

	皮肤接触：
	立即脱去污染衣着，用肥皂水或清水彻底冲洗。就医。
	眼睛接触：
	分开眼睑，用清水或生理盐水冲洗。就医。

	食入：
	饮适量温水，催吐（仅限于清醒者）。就医。
	对保护施救者的忠告：
	根据需要使用个人防护设备。

	对医生的特别提示：
	对症处理。

	第五部分：消防措施

	灭火剂：
	用抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土灭火。

	特别危险性：
	受热易分解，燃烧时产生有毒的氯化物气体。与氧化剂接触猛烈反应。燃烧生成有害的一氧化碳、氯化物。

	灭火注意事项及防护措施：
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

	第六部分：泄漏应急处理

	作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：
	隔离泄漏污染区，限制出入。消除所有点火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服，戴橡胶手套。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。

	环境保护措施：
	无资料。

	泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：
	用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。

	第七部分：操作处置与储存

	操作注意事项：
	密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、还原剂、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、干燥、通风良好的专用库房内。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

	第八部分：接触控制/个体防护

	中国：
	未制定标准
	美国（ACGIH）：
	未制定标准

	生物接触限值：
	未制定标准
	空气中有毒物质测定方法：
	未制定标准

	生物监测检验方法：
	未制定标准
	工程控制：
	密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护：
	可能接触其粉尘时，必须佩戴过滤式防尘呼吸器。
	眼睛防护：
	戴化学安全防护眼镜。

	皮肤和身体防护：
	穿隔绝式防毒服。
	手 防 护：
	戴橡胶手套。

	第九部分：理化特性

	外观与性状：
	无色结晶。
	pH 值：
	无意义

	熔点(℃)：
	45
	沸点(℃)：
	173

	相对密度(水=1)：
	1.38(46℃)
	相对蒸气密度(空气=1)：
	4.38

	饱和蒸气压(kPa)：
	0.93(55℃)
	燃烧热(kJ/mol)：
	无资料

	临界温度(℃)：
	无资料
	临界压力(MPa)：
	无资料

	辛醇/水分配系数：
	0.27
	闪点(℃)：
	89.44

	自燃温度(℃)：
	无资料
	爆炸下限[％(V/V)]：
	无资料

	爆炸上限[％(V/V)]：
	无资料
	分解温度(℃)：
	无资料

	黏度（mPa.s）：
	无资料
	溶解性：
	溶于水，溶于乙醇、乙醚。

	第十部分：稳定性和反应性

	稳定性：
	稳定
	危险反应：
	与强氧化剂等禁配物发生反应。

	避免接触的条件：
	受热、潮湿空气。
	禁配物：
	强氧化剂、强碱、还原剂。

	危险的分解产物：
	氯化物。

	第十一部分：毒理学信息

	LD50：
	20mg/kg（大鼠经口）；53mg/kg（兔经皮）
	LC50：
	29mg/m3（大鼠吸入，2h）

	皮肤刺激或腐蚀：
	家兔经皮：500 mg，重度刺激。
	眼睛刺激或腐蚀：
	家兔经眼：100 mg，重度刺激。

	呼吸或皮肤过敏：
	无资料。

	生殖细胞突变性：
	微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌1250 ng/皿。性染色体缺失和不

	分离：
	酿酒酵母菌100 pph/8min。姐妹染色单体交换：仓鼠肺2μmol/L。

	致癌性：
	无资料。
	生殖毒性：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性-一次接触：
	无资料。

	特异性靶器官系统毒性-反复接触：
	无资料。

	吸入危害：
	无资料。

	第十二部分：生态学信息

	生态毒性：
	无资料
	生物降解性：
	无资料

	非生物降解性：
	无资料
	潜在的生物累积性：
	根据Kow 值预测，该物质的生物累积性可能较弱。

	土壤中的迁移性：
	根据Koc 值预测，该物质可能易发生迁移。

	第十三部分：废弃处置

	废弃化学品：
	建议用焚烧法处置。与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的卤化氢通过酸洗涤器除去。

	污染包装物：
	将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。
	废弃注意事项：
	处置前应参阅国家和地方有关法规。

	第十四部分：运输信息

	联合国危险货物编号（UN 号）：
	2649

	联合国运输名称：
	1,3-二氯丙酮
	联合国危险性类别：
	6.1

	包装类别：
	Ⅱ类包装
	海洋污染物：
	否

	运输注意事项：
	运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

	第十五部分：法规信息

	职业病分类和目录：
	未列入。
	危险化学品目录：
	列入。

	易制爆危险化学品名录：
	未列入。

	重点监管的危险化学品名录：
	未列入。GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：未列入。

	高毒物品目录：
	未列入。
	易制毒化学品的分类和品种目录：
	未列入。

	斯德哥尔摩公约：
	未列入。
	鹿特丹公约：
	未列入。

	蒙特利尔议定书：
	未列入。

	第十六部分：其他信息


